Page1=LNB и коммутатор
Page2=Параметр настройки антенны
Page3=Фильтр
Page5=Статистика
Page10=Параметр кабеля
Page11=Фильтр
Page20=Параметр настройки наземного приемника
Page21=Фильтр
Ok=OK
Cancel=Отмена
Dialog1=Информация через спутник/Информация по каналу 
Dialog2=Информация с транспондера
Dialog3=Информация о PID
Dialog4=Cправка по WinData
String1=Данный транспондер уже существует.
String2=Спутник находится вне зоны досягаемости из данной точки!
String3=Необходимо ввести не более четырех символов.
String4=PID входных данных должен находится в диапазоне 0015h﷓1FFEh.
String5=PID входных данных должен находится в диапазоне 21﷓8190.
String6=Такой PID уже существует.
String7=Вы уверены, что хотите удалить текущий PID?
String8=Пожалуйста, вначале заблокируйте текущий транспондер.
String9=Фильтр не запущен, пожалуйста, повторите попытку блокировки. 
String10=Не удается удалить данный PID, пожалуйста, повторите попытку.
String11=Данная величина не должна превышать 45000.
String12=Ошибка! Отсутствуют данные PID!!!
String13=PID  входных данных должен находится в диапазоне 21﷓8190 (0015h﷓1FFEh)!
String14=Значение уровня должно находиться в диапазоне 0﷓3600.
String15=Неверная частота, частота должна находиться в диапазоне 950﷓14000.
String16=Неверная скорость поступления символьных данных, скорость должна находиться в диапазоне 950﷓45000.
String17=Неверная полярность.
String18=Не удается установить параметры оборудования, приложение будет закрыто.
String19=Данный спутник уже существует.
String20=Вы уверены, что хотите удалить текущий спутник?
String21=Не удается остановить фильтр, чтобы удалить текущий транспондер.
String22=Текущий транспондер уже изменен. Заблокированный транспондер не является используемым в настоящий момент; пожалуйста, сначала заблокируйте текущий транспондер. 
String23=Размер лог-файла превышает 50 МБ. Вы хотите очистить лог-файл? Если лог-файл не будет очищен, новые сообщения не будут сохранены.
String24=Выполняется процесс блокировки. Пожалуйста, подождите......
String25=Приложение будет закрыто. Сохранить изменения в данных и параметрах настройки?
String26=Параметры настройки и данные будут восстановлены. Продолжать?
String27=Вы уверены, что хотите удалить текущий транспондер?
String28=Выполняется процесс сканирования. Пожалуйста, подождите…
String29=Вы уверены, что хотите удалить все транспондеры?
String30=Данный канал уже существует.
String31=Вы уверены, что хотите удалить текущий канал?
String32=Пожалуйста, вначале заблокируйте текущий канал.
String33=Текущий канал уже изменен. Заблокированный канал не является используемым в настоящий момент; пожалуйста, сначала заблокируйте текущий канал. 
String34=Ошибка при загрузке PID.
String35=Ошибка при выгрузке PID.
String36=Скрыть
String37=Отобразить
String38=О программе
String39=Выход
String40=Имя спутника должно быть задано!
String41=Значение уровня спутника должно быть задано! 
1001=Список спутников/Список каналов 
1003=Спутник/Канал
1004=Новый
1005=Изменить
1006=Удалить
1008=Справка
1009=Применить
1011=Language
1013=Интенсивность
1014=Качество
1017=Тип антенны
1018=Зафиксирован
1019=DiSEqC 1.2 (двигатель)
1020=USALS (двигатель)
1021=Питание LNB
1022=Звуковая частота 22 кГц 
1030=Вертикальная
1031=Горизонтальная
1036=Добавить
1037=Удалить
1038=Уст. вост. предел
1039=Уст. зап. предел
1040=Убрать пределы
1041=Перейти к нулевому
1042=Перейти к спутнику
1043=Десятичный
1044=Шестнадцатеричный
1045=Автоматически установить широковещательные PID 
1046=Использовать канальный адрес аппаратного устройства
1047=Определить канальный адрес по IP﷓адресу автоматического соединения
1048=Определить канальный адрес по IP﷓адресу сетевого интерфейса
1049=Определить канальный адрес по следующему IP﷓адресу
1054=TwinhanData версии 1.7.2.7
1055=(С) 2004-2006 г.
1056=OK
1057=Спутник
1058=Параметры/опции антенны
1059=Тип антенны
1060=Спутник
1061=Уровень
1065=Параметры/опции транспондера
1066=Транспондер
1067=Частота
1068=Скорость поступления данных
1072=Поляризация
1073=Параметры настройки двигателя
1074=Долгота
1075=Широта
1076=Градусы
1077=Возвышение
1079=Направить восточнее
1080=Направить западнее
1081=Проверка блокировки
1082=Сканирование....
1083=Параметр фильтрации однонаправленного обмена (Интернет)
1084=Префикс IP-адреса относительно канального 
1087=Значения PID, заданные по умолчанию
1088=Однонаправленный PID
1089=Широковещательный PID
1090=Широковещательный PID
1094=IP-адрес Proxy-сервера
1095=IP-адрес Proxy-сервера
1096=Порт
1098=Загрузить
1099=Выгрузить
1100=Параметр настройки LNB
1101=LNB
1102=Частота 1 LNB 
1103=Частота 2 LNB
1105=DiSEqC
1106=Общая скорость данных
1111=Имя
1112=Уровень
1113=Новый
1115=Скорость символьных данных
1116=Частота
1118=Вертикальная
1119=Горизонтальная
1129=Шестнадцатеричное значение(0015h-1FFE)
1130=Десятичное значение(21-8190)
1131=Данные PID:
1132=Удалить
1134=Частота:
1137=кГц(40000 ~ 870000 кГц)
1141=Скорость символьных данных:
1143=кбит/с(0 ~ 7000 кбит/с)
1144=Масштаб КАМ:
1150=Информация по каналу
1151=Проверка блокировки
1157=Параметр настройки коммутатора
1159=Тип PID:
1162=МГц
1163=кбит/с
1164=МГц
1165=кбит/с
1166=Восстановить
1167=Положение двигателя
1168=Положение:
1170=Переход к
1171=Уст.
1173=Статистика данных
1176=Байт
1177=Принимать
1178=Ошибка
1179=Общий
1180=Пакеты
1181=Receive
1182=Error
1183=Total
1184=Скорость
1193=Mbytes
1194=Mbytes
1195=Mbytes
1196=кпакетов
1197=кпакетов
1198=кпакетов
1199=Kbps
1200=Проверка блокировки
1201=Полное сканирование
1202=Частота
1204=Пропускная способность
1206=Шаг
1208=Информация по каналу
1209=KHz(51000 ~ 860000 KHz)
1210=MHz
1211=MHz(1 ~ 8 MHz)
1212=Канальный адрес
162=Change MAC Address
1214=Change
1221=Save
1222=Set MAC Address by Registry
1235=MAC Address Setting (Hexadecimal)
1236=Current MAC Address
1237=New MAC Address
