Page1=LNB && Commutateur
Page2=Réglage parabole
Page3=Filtre
Page5=Statistiques
Page10=Réglage câble
Page11=Filtre
Page20=Réglage terrestre
Page21=Filtre
Ok=OK
Cancel=Annuler
Dialog1=Infos Satellite/Infos Chaîne
Dialog2=Infos Transpondeur
Dialog3=Infos CI
Dialog4=A propos de WinData
String1=Ce transpondeur existe déjà.
String2=Impossible d'atteindre ce satellite à partir de votre position!
String3=Impossible de saisir plus de quatre caractères.
String4=Entrer DIP Données dans la plage hex suivante : 0015-1FFE.
String5=Entrer DIP Données dans la plage déc suivante : 21-8190.
String6=Ce PID existe déjà.
String7=Etes-vous sûr de vouloir supprimer le PID courant?
String8=Veuillez d'abord verrouiller le transpondeur courant.
String9=Le filtre ne démarre pas, veuillez re-verrouiller.
String10=Impossible de charger cd PID, veuillez réessayer.
String11=Cette valeur doit être inférieure à 45000.
String12=Erreur ! Les données PID ne peuvent pas être vides!!!
String13=Entrer les données PID entre 21 et 8190 (Hex : 0015-1FFE)!
String14=La valeur de degré doit être entre 0 et 3600.
String15=Les données de fréquence ne sont pas valables, elles doivent être entre 950 et 14000.
String16=Les données de débit de symboles ne sont pas valables, elles doivent être entre 900 et 45000.
String17=La polarité n'est pas valable.
String18=Impossible d'initialiser les informations de matériel, l'application va s'arrêter.
String19=Ce satellite existe déjà.
String20=Etes-vous sûr de vouloir supprimer le satellite courant?
String21=Impossible d'arrêter le filtre, aussi ne pouvez-vous pas supprimer le transpondeur courant.
String22=Le transpondeur courant a déjà changé. Le transpondeur verrouillé n'est pas le transpondeur courant ; veuillez verrouiller d'abord le transpondeur courant.
String23=La taille du fichier journal est supérieure à 50 Mo. Voulez-vous l'effacer? Sinon, il ne pourra pas enregistrer de message journal supplémentaire.
String24=Verrouillage en cours, veuillez patienter......
String25=L'application va se terminer, enregistrer d'abord les données et réglages modifiés?
String26=L'application va restaurer les paramètres et les données, êtes-vous sûr?
String27=Etes-vous sûr de vouloir supprimer le transpondeur courant?
String28=Balayage en cours, veuillez patienter......
String29=Etes-vous sûr de vouloir supprimer tous les transpondeurs?
String30=Cette chaîne existe déjà.
String31=Etes-vous sûr de vouloir supprimer la chaîne courante?
String32=Veuillez verrouiller d'abord la chaîne courante.
String33=La chaîne courante a déjà changé. La chaîne verrouillée n'est pas la chaîne courante ; veuillez verrouiller d'abord la chaîne courante.
String34=Échec du chargement de ce PID
String35=Échec du déchargement de ce PID
String36=Masquer
String37=Afficher
String38=A propos de
String39=Quitter
String40=Le nom de satellite ne peut pas être vide !
String41=La valeur de degré du satellite ne peut pas être vide !
1001=Liste des Satellites/Liste des Chaînes
1003=Satellite/Chaîne
1004=Nouveau
1005=Editer
1006=Supprimer
1008=Aide
1009=Appliquez
1011=Langue
1013=Force
1014=Qualité
1017=Type de parabole
1018=Fixe
1019=DiSEqC 1.2 (moteur)
1020=USALS (moteur)
1021=Alimentation LNB
1022=Tonalité 22kHz
1030=Vertical
1031=Horizontal
1036=Ajouter
1037=Supprimer
1038=Définir la limite Est
1039=Définir la limite Ouest
1040=Annuler la Limite
1041=Aller sur zéro
1042=Aller sur le Satellite
1043=Décimal
1044=Hexadécimal
1045=Définir automatiquement les PID multicast
1046=Utiliser l'adresse MAC de l'équipement
1047=Calculer l'adresse MAC de l'adresse IP de la connexion d'accès à distance
1048=Calculer l'adresse MAC de l'adresse IP de la carte d'interface réseau
1049=Calculer l'adresse MAC à partir de l'adresse IP suivante
1054=TwinhanData Version 1.7.2.7
1055=Copyright (C) 2004-2006
1056=OK
1057=Satellite
1058=Options de parabole
1059=Type de parabole
1060=Satellite
1061=Degrés
1065=Options de transpondeur
1066=Transpondeur
1067=Fréquence
1068=Débit de symboles
1072=Polarisation
1073=Paramètres de moteur
1074=Longitude
1075=Latitude
1076=Degrés
1077=Elévation
1079=Déplacer vers l'Est
1080=Déplacer vers l'Ouest
1081=Test de verrouillage
1082=Balayage...
1083=Réglage de filtre Unicast (Internet)
1084=Préfixe IP sur MAC
1087=PID par défaut
1088=PID Unicast
1089=PID Diffusion
1090=PID Multicast
1094=Adresse IP proxy
1095=Adresse IP proxy
1096=Port 
1098=Charger
1099=Décharger
1100=Réglage LNB
1101=LNB
1102=LNB Fréq.1
1103=LNB Fréq.2
1105=DiSEqC
1106=Débit de données total
1111=Nom
1112=Degrés
1113=Nouveau
1115=Débit de symboles
1116=Fréquence
1118=Vertical
1119=Horizontal
1129=Hexadécimal(0015-1FFE)
1130=Décimalisation(21-8190)
1131=Données PID:
1132=Supprimer
1134=Fréquence:
1137=KHz(40000 ~ 870000 KHz)
1141=Débit de symboles:
1143=Ksps(0 ~ 7000 Ksps)
1144=Taille QAM:
1150=Infos Chaînes
1151=Test de verrouillage
1157=Changer de réglage
1159=Type PID:
1162=MHz
1163=Ksps
1164=MHz
1165=Ksps
1166=Restaurer
1167=Position du moteur
1168=Fonction:
1170=Goto
1171=Définir
1173=Statistiques données
1176=Octets
1177=Recevoir
1178=Erreur
1179=Total
1180=Paquets
1181=Receive
1182=Error
1183=Total
1184=Vitesse
1193=Mbytes
1194=Mbytes
1195=Mbytes
1196=KPackets
1197=KPackets
1198=KPackets
1199=Kbps
1200=Test de verrouillage
1201=Balayage complet
1202=Fréquence
1204=Bande passante
1206=Etape
1208=Infos Chaînes
1209=KHz(51000 ~ 860000 KHz)
1210=MHz
1211=MHz(1 ~ 8 MHz)
1212=Adresse MAC
162=Change MAC Address
1214=Change
1221=Save
1222=Set MAC Address by Registry
1235=MAC Address Setting (Hexadecimal)
1236=Current MAC Address
1237=New MAC Address
