===============================================================================
Замечания по использованию порта принтера EPSON для Microsoft (R) Windows(R) 2000
===============================================================================

Спасибо за покупку принтера EPSON принтера. 
Данный документ содержит примечания о установке и использовании порта 
принтера EPSON для Windows 2000.

[Содержание]

        1. Введение
        2. Указания по установке
        3. Изменение настроек порта принтера EPSON
        4. Решение проблем
        5. Удаление порта принтера EPSON
        6. Использование порта принтера EPSON со сканером
        7. Известные проблемы использования
---------------------------------------------------------------------------

1. Введение
Порт принтера EPSON оптимизирует использование локального параллельного 
порта для увеличения скорости передачи данных к принтеру EPSON в Windows 2000. 
Устанавливаете это программное обеспечение, если вы не удовлетворены 
скоростью печати. 

Перед установкой порта, пожалуйста имейте в виду, что:
- Это программное обеспечение разработано только для ОС Windows 2000.
- Для установки и изменения параметров порта принтера EPSON, вы должны 
  иметь права администратора и знать, как использовать установки BIOS на 
  вашем компьютере.


2.Указания по установке
Для установки порта принтера EPSON выполните следующее:

1) Запустите программу SETUP.EXE для начала установки. После установки, на 
   экране появится сообщение, информирующее вас о завершении. Нажмите ОК.
2) Если вы устанавливаете это программное обеспечение впервые, необходимо 
   перезагрузить компьютер до изменения установок драйвера принтера для 
   использования нового порта. Смотрите следующий раздел для инструкций по 
   конфигурации BIOS и изменении настроек порта принтера EPSON.

Примечание:
Не назначайте порт принтера EPSON для использования принтером до 
перезагрузки! В противном случае, печать будет невозможна, и могут быть 
сбои в операционной системе!


3. Изменение настроек порта принтера EPSON
Для изменения настроек порта принтера EPSON и BIOS, выполните следующие 
действия:

Примечание: 
При обновлении или переустановке порта принтера EPSON, вы должны выполнить 
представленные ниже действия.

1) Измените настройки параллельного порта в настройках BIOS для 
   использования режима ECP. Для более подробной информации о изменении 
   установок BIOS смотрите документацию на материнскую плату.
2) В Windows, откройте свойства принтера и выберите закладку Порты.
3) Установите флажок для порта принтера EPSON EPS_LPT, который вы хотите 
   использовать. Если вы выбрали EPS_LPT1, настройка завершена и вы можете 
   печатать через порт принтера EPSON. Если вы выбрали другой порт, вы 
   должны его настроить, как показано ниже.
4) Нажмите кнопку Настройка и выберите порт, который вы хотите 
   использовать.
5) Проверьте, чтобы настройки IRQ и DMA соответствовали установленным.
6) Нажмите ОК, затем закройте окно свойств драйвера принтера.


4. Решение проблем

- Если при загрузке ОС появляется сообщение "At least one service or 
driver failed during system startup.", выполните следующие действия:
    a) Проверьте, что нет конфликтов IRQ по настройкам LPT и других 
    устройств, таких как модем или звуковая карта.
    b) В Диспетчере устройств поставьте флажок "Never use an interrupt" 
    (Не использовать прерывания) в свойствах порта принтера ECP.
       
- Проблемы печати или ошибки связи
  Если у вас возникают проблемы при печати или использовании утилиты EPSON 
  Status Monitor, выполните следующее:
  1) Проблема может возникать из-за несовместимости между компьютером и 
     портом принтера EPSON. В настройках порта EPS_LPT, выполните:
       a) Уберите флажок Использовать прерывания.
       b) Если проблема останется, уберите флажок Использовать DMA.

  2) Если вышеперечисленные действия не решили проблему, значит аппаратное 
     обеспечение вашего компьютера и порт принтера EPSON несовместимы. 
     Тогда выполните следующие действия:
       a) В свойствах драйвера принтера, в закладке Порты выберите для 
       работы с принтером стандартный LPT порт.
       b) Удалите порт принтера EPSON, как описано в следующей главе.


5. Удаление порта принтера EPSON
Для удаления порта принтера EPSON, выполните следующие действия:

Примечание: 
Удаление порта принтера EPSON не удаляет драйвер принтера.

1) Нажмите кнопку Старт.
2) Выберите Programs (Программы), затем EPSON Printers.
3) Выберите EPSON Printer Port Uninstall.

После перезагрузки операционной системы, вступят в силу новые установки.

6. Использование порта принтера EPSON Printer Port со сканером:
Если ваш принтер подключен к компьютеру через параллельный порт сканера, 
не выполняйте сканирование во время печати принтера, иначе возможны проблемы.

7. Известные проблемы использования
- Нет.

- Конец -