Установка сетевых компонент на ваш компьютер

# Macintosh

> Macintosh (с Open Transport)
> Macintosh (без Open Transport)

Для печати с использованием протокола AppleTalk и настройки внутреннего сервера печати с помощью утилиты EpsonNet MacAssist, вы должны выбрать пункт Ethernet в меню AppleTalk из меню Control Panel (Панель управления). Затем настроить внутренний сервер печати с помощью утилиты EpsonNet MacAssist. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet MacAssist.

Если вы используете EpsonNet WebAssist или EpsonNet WebManager, установите IP-адрес вашего компьютера Macintosh в соответствии с описаниями, приведенными ниже.

## Macintosh (с Open Transport)

Выполните следующие действия для установки или проверки IP-адреса.

| Дважды щелкните на пункте TCP/IP в меню Control Panel (Панель управления).

| Установите IP-адрес и измените другие настройки, если это необходимо.

[К началу]

## Macintosh (без Open Transport)

Выполните следующие действия для установки или проверки IP-адреса.

| Дважды щелкните на пункте MacTCP в меню Control Panel (Панель управления) и проверьте, установлен ли IP-адрес.

| Если IP-адрес не установлен, нажмите кнопку Details (Сведения) и внесите необходимые изменения в установки. Затем установите IP-адрес в диалоговом окне MacTCP.

[К началу]

Назад