Начало работы

# Работа в сети Ethernet

> Индикаторы состояния
> Сетевой разъем

## Индикаторы состояния

Световые индикаторы (зеленый и оранжевый) предоставляют вам важную информацию о работе внутреннего сервера печати.

Зеленый индикатор - это индикатор передачи данных. Он мигает, когда интерфейс получает данные.

Оранжевый индикатор показывает подключение внутреннего сервера печати к сети 10Base-T или 100Base-TX. Он включен, когда принтер подключен к сети 100Base-TX и выключен, если принтер подключен к сети 10Base-T.

| Примечание:

| Для получения дополнительной информации об индикаторах смотрите Справочное руководство.

[К началу]

## Сетевой разъем

Разъем RJ-45:
Подключите кабель экранированной витой пары 5-ой категории с разъемом RJ-45 к внутреннему серверу печати. Вы можете использовать этот кабель в сети 10Base-T и 100Base-TX.

| Предостережение:

| Обязательно используйте кабель экранированной витой пары 5-ой категории для подключения к внутреннему серверу печати, чтобы избежать ошибок в работе.

[К началу]

Назад | Далее