Простая установка для Windows Me/98/95

# Подготовка компьютера к сетевой печати

> Установка утилиты EpsonNet Direct Print
> Установка драйвера принтера

Если вы являетесь системным администратором, проинструктируйте пользователей по установке драйвера принтера и сетевых утилит (например EpsonNet Direct Print) на клиентские компьютеры. Утилита EpsonNet Direct Print должна быть установлена на все компьютеры, чтобы использовать печать по TCP/IP.

## Установка утилиты EpsonNet Direct Print

Для печати с использованием TCP/IP в Windows Me/98/95 на компьютер должна быть установлена утилита EpsonNet Direct Print. Выполните следующие действия для установки утилиты EpsonNet Direct Print.

| Примечание:

| При установке EpsonNet Direct Print создается значок Epson_lpr в окне в Network Neighborhood (Сетевое окружение). Щелкните дважды на значке Epson_lpr, чтобы увидеть принтеры, готовые к печати по протоколу TCP/IP.

| Вставьте CD-ROM с программным обеспечением, полученный вместе с принтером, в CD-дисковод.

| Автоматически откроется экран программы установки EPSON Installation Program.

> Если программа EPSON Installation Program не запустится автоматически, нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите пункт Run (Выполнить). Введите D:\EPSETUP.EXE и нажмите кнопку OK. (Введите правильное название CD-дисковода, если это необходимо.)

| Щелкните два раза на пункте Install EpsonNet Direct Print или вы можете выбрать пункт Install EpsonNet Direct Print и нажать на кнопку с изображением стрелки в правом верхнем углу.

| Выполняйте указания на экране для продолжения процесса инсталляции.

| После окончания установки перезагрузите компьютер.

| Примечание:

| Для получения более подробной информации о EpsonNet Direct Print смотрите раздел Об утилите EpsonNet Direct Print.

[К началу]

## Установка драйвера принтера

Выполните следующие действия для установки драйвера принтера.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка)и откройте окно Printers (Принтеры).

| В окне Printer (Принтер) дважды щелкните по значку Add Printer (Добавить принтер).

| Включите опцию Network Printer (Сетевой принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор), дважды щелкните по пункту Epson_lpr. Выберите принтер с нужным IP-адресом и нажмите OK.

| Нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Have Disk (Установить с диска), чтобы установить драйвер с диска, поставляемого вместе с принтером.

| Вставьте CD-ROM с программным обеспечением, полученный вместе с принтером, в CD-дисковод.

| Нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите нужную папку. Нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK.

| Выберите нужный принтер и нажмите кнопку Next (Далее).

| Следуйте указаниям на экране, чтобы установить драйвер принтера.

Ваш компьютер настроен для LPR-печати, через EpsonNet Direct Print.

[К началу]

Назад