Советы администраторам

# Указания по использованию маршрутизатора на коммутируемых линиях связи

В этом разделе приведены указания по использованию маршрутизатора на коммутируемых линиях связи.

Если для получения IP-адреса принтером используется DHCP-сервер, вам придется изменять настройки порта принтера каждый раз при его включении. Мы рекомендуем вам воспользоваться одним из приведенных ниже способов для установки IP-адреса внутреннего сервера печати.

- Установите IP-адрес внутреннего сервера печати вручную. Воспользуйтесь утилитой EpsonNet WinAssist или MacAssist. Смотрите раздел Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WinAssist или Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet MacAssist.

- Определите внутренний сервер печати с помощью привязки функции DHCP.

- Установите эксклюзивный адрес функции DHCP.

| Примечание:

| Используйте печать по NetBEUI, если вы не хотите выполнять все вышеуказанные действия.

| Смотрите руководство пользователя маршрутизатора на коммутируемых линиях связи для получения дополнительной информации о привязке, эксклюзивном адресе и других функциях DHCP.

[К началу]

Далее