Простая установка для Windows Me/98/95

# Установка IP-адреса принтера с помощью утилиты EpsonNet Easy Setup

Вы можете установить IP-адрес внутреннего сервера печати, используя утилиту EpsonNet WinAssist Easy Setup.

| Примечание:

| Компьютер, который вы используете для настройки, должен находиться с принтером в одном сегменте сети.

| Утилита EpsonNet WinAssist должна быть установлена перед использованием утилиты EpsonNet Easy Setup.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Programs (Программы), затем пункт EpsonNet WinAssist. Выберите EpsonNet Easy Setup.

> Когда откроется диалоговое окно EpsonNet WinAssist Easy Setup, нажмите кнопку Next (Далее).

| Прочтите лицензионное соглашение и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите необходимый принтер и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Если в списке появилось несколько принтеров с одинаковыми названиями, вы сможете различить их по MAC-адресу, который отображается в листе сетевого состояния.

| Выберите, использовать или нет службу Microsoft для принтеров общего доступа, и нажмите кнопку Next (Далее). (Если вы выбрали No (Нет), продолжайте с шага 7.)

| Проверьте название хоста (имя NetBIOS) и измените его, если это необходимо. Нажмите кнопку Next (Далее) для продолжения.

| Выберите Yes (Да) и нажмите кнопку Next (Далее). (Если вы выбрали No (Нет), продолжайте с шага 8.)

| Выберите Auto (Автоматически) или Manual (Вручную). Если вы выбрали Auto (Автоматически), становится доступным использование сервера DHCP и IP-адрес присваивается автоматически. Если вы выбрали Manual (Вручную), вы можете установить IP-адрес самостоятельно. Нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Мы рекомендуем выбирать режим Manual (Вручную) и установить IP-адрес самостоятельно. Если вы выбрали Auto (Автоматически), каждый раз при включении принтера IP-адрес внутреннего сервера печати будет меняться, и вам придется соответственно изменять настройки порта принтера.

|  | Для использования сервера DHCP убедитесь, что он установлен на ваш компьютер и правильно настроен. Смотрите справку операционной системы для получения более подробных указаний.

| Проверьте установки и нажмите кнопку Send (Отправить).

> Если вы хотите установить пароль для внутреннего сервера печати, в открывшемся диалоговом окне Password (Пароль) введите ваш пароль (до 20 символов) и нажмите кнопку OK для сохранения сделанных изменений. Следуйте указаниям на экране.

|  | Предостережение:

|  | Отправка новой конфигурационной информации внутреннему серверу печати займет две-три минуты. Не выключайте принтер до появления на экране соответствующего сообщения.

[К началу]

Назад | Далее