Простая установка для Windows Me/98/95

# Процедуры простой установки

В данной главе приведены описания процедур, с помощью которых пользователи Windows Me/98/95 могут быстро настроить принтер для работы в сети. Для печати рекомендуется использовать протокол TCP/IP.

Для установки принтера в сети установите необходимые протоколы и драйвер принтера, используя следующие общие процедуры.

| Установите ваш принтер. Для получения более подробной информации смотрите Справочное руководство.

| Установите протокол TCP/IP на компьютер, используемый для конфигурации внутреннего сервера печати. Настройте также IP-адрес и маску подсети. Если в сети используется маршрутизатор, сконфигурируйте шлюз.

| Используйте Ethernet-кабель для подключения вашего принтера.

| Используйте утилиту EpsonNet WinAssist EasySetup, чтобы установить IP-адрес внутреннего сервера печати.

| Для клиентов: Установите протокол TCP/IP на компьютер-клиент и настройте IP-адрес и маску подсети. Если в сети используется маршрутизатор, сконфигурируйте шлюз. Установите также драйвер принтера и утилиту EpsonNet Direct Print, которая делает возможной TCP/IP-печать.

[К началу]

Далее