Сетевое программное обеспечение / EpsonNet WebAssist

# Настройка - Окна Сети

> NetWare
> TCP/IP
> AppleTalk
> NetBEUI
> IPP
> SNMP

## NetWare

##### Основная настройка NetWare

Пункты | Описание
NetWare | Разрешает или запрещает использование протокола NetWare.
Frame Type (Тип кадра) | Оставьте значение по умолчанию (Auto) (Автоматически) без изменения.
Mode (Режим) | Выберите нужный режим NetWare.

##### Print Server Mode/NDS/Bindery (Режим Сервер печати/NDS/Bindery)

Пункты | Описание
Print Server Name (Название сервера печати) | Введите название сервера печати (до 47 символов).
Polling Interval (Интервал опроса) | Введите интервал между опросами в секундах.
NetWare Password (Пароль NetWare) | Если это необходимо, введите пароль (до 20 символов) для доступа к серверу печати.
NDS Tree Name (Название дерева NDS) | Введите название дерева NDS (до 31 символа), если вы выбрали режим NDS.
NDS Context (Содержание NDS) | Введите содержание NDS (до 255 символов), если вы выбрали режим NDS.
Primary File Server Name (Название основного файлового сервера) | Если вы выбрали режим Bindery, введите название файлового сервера (до 47 символов), к которому подключен сервер печати.

##### Remote Printer Mode (Режим удаленного принтера)

Пункты | Описание
Primary Print Server Name (Название основного сервера печати) | Введите название основного сервера печати (до 47 символов).
Printer Port Number (Номер порта принтера) | Введите номер принтерного порта.
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

[К началу]

## TCP/IP

Пункты | Описание
Get IP Address (Получить IP-адрес) | Выберите метод получения IP-адреса. Если вы выбрали Auto (Автоматически), вы разрешаете использование сервера DHCP. Для того чтобы использовать возможности сервера DHCP, вам необходимо предварительно установить данный сервис на компьютер и правильно его настроить. Для получения более подробной информации по установке и настройке DHCP сервера обратитесь к руководству по вашей операционной системе. Для того чтобы установит IP-адрес вручную, выберите Manual (Вручную).
IP Address (IP-адрес) | Введите IP-адрес внутреннего сервера печати, если вы выбрали Manual (Вручную). Убедитесь, что внутренний сервер печати не конфликтует с другим сетевым устройством по заданному IP-адресу.
Subnet Mask (Маска подсети) | Установите маску подсети.
Default Gateway (Основной шлюз) | Введите адрес основного шлюза, если это необходимо.
Use a private IP address when an IP address cannot be assigned by the DHCP server (Использовать частный IP-адрес, если он не может быть присвоен DHCP-сервером). | Выберите Enable (Разрешено), для получения частного IP-адреса в интервале от 169.254.1.1 до 169.254.254.254 автоматически, если он не может быть присвоен DHCP-сервером.
Set by PING (Установить с помощью команды PING) | Разрешает или запрещает возможность установки IP-адреса с помощью команды ping.
Universal Plug and Play | Разрешает или запрещает работу в режиме Universal Plug and Play.
Universal Plug and Play Device Name (Название устройства Plug and Play) | Введите название устройства (до 63 символов). Первый символ в названии должен быть буквой.
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

[К началу]

## AppleTalk

Пункты | Описание
AppleTalk | Разрешает или запрещает использование протокола AppleTalk.
Printer Name (Название принтера) | Введите название принтера (до 32 символов), подключенного к внутреннему серверу печати.
Entity Type (Класс объекта) | Отображает тип принтера. Не изменяйте значение данного пункта до появления значения "epson". Как только появится значение "epson", вам нужно будет вести тип принтера, чтобы настроить драйвер для вашего принтера.
Zone Name (Зона) | Зона выбирается автоматически, если ввести "" для параметра Zone Name (Зона) и выбрать значение Auto (Автоматически) для параметра Network Number Set (Установка номера сети).
Network Number Set (Установка номера сети) | Выберите значение Auto (Автоматически) или значение Manual (Вручную). Обычно рекомендуется использовать значение Auto (Автоматически).
Network Number for Manual Mode (Номер сети для ручного ввода) | Введите номер сети, если вы решили установить Network Number (Номер сети) вручную.
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

[К началу]

## NetBEUI

Пункты | Описание
NetBEUI | Разрешает или запрещает использование протокола NetBEUI.
NetBIOS Name (Название NetBIOS) | Введите NetBIOS название принтера, являющееся сетевым именем компьютера (до 15 символов). Убедитесь, что название является уникальным.
Workgroup Name (Рабочая группа) | Введите название рабочей группы или домена (до 15 символов).
Device Name (Название устройства) | Введите название устройства (до 12 символов), кроме LPT1, LPT2, LPT3 или COM, которые являются недопустимыми.
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

[К началу]

## IPP

Вы должны выполнить определенные установки перед настройкой принтера для печати через Интернет из Windows Me/2000 или использования EpsonNet Internet Print в Windows 98/95/NT 4.0. Для получения более подробной информации смотрите раздел Об утилите EpsonNet Internet Print.

Пункты | Описание
IPP URL | Отображает URL принтера для печати через Интернет. Формат: http://IP-адрес принтера:631/название принтера Пример: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer
Printer Name (Название принтера) | Введите название принтера, который будет использоваться для печати через Интернет (до 127 символов). Пример: EPSON_IPP_Printer
Location (Расположение) | Введите название физического месторасположения принтера (до 64 символов).
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

[К началу]

## SNMP

##### Community (Группа)

Пункты | Описание
Community (Группа) | Отображает название группы.
Read Only (Только для чтения) | Всегда отображается слово "public" ("Публично").
Read/Write (Чтение/Запись) | Введите название группы с правами чтения/записи (до 32 символов).
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

##### IP Trap (IP-прерывание)

Пункты | Описание
Trap (Прерывание) | Разрешает или запрещает прерывание.
Address (Адреса) | Введите IP-адрес сервера, которому будет передан блок данных при неудачной аутентификации запроса.
Community Name (Название группы) | Введите название группы (до 32 символов).
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

##### IPX Trap (IPX-прерывание)

Пункты | Описание
Trap (Прерывание) | Разрешить или запретить прерывание.
Address (Адреса) | Введите Network Address (Сетевой адрес) и Node Number (Номер узла) (MAC-адрес) сервера, на который будет передан блок данных при неудачной аутентификации запроса. Формат: Network Address (Сетевой адрес):Node Number (Номер узла) Примите к сведению, что Network Address (Сетевой адрес) A7E00BB0 (шестнадцатиричный) и Node Number (Номер узла) 000048930000 (шестнадцатиричный). В этом случае, строка будет выглядеть следующим образом: A7E00BB0:000048930000.
Community Name (Название группы) | Введите название группы (до 32 символов).
Кнопка SUBMIT (Принять) | Сохраняет установки.

[К началу]

Назад | Далее