Установка драйвера принтера

# Windows NT 4.0

> Печать LPR
> Интернет-печать
> Принтер общего доступа Microsoft
> Установка драйвера принтера
> Использование команды NET USE

Для Windows NT 4.0 процедура установки драйвера принтера отличается, в зависимости от выбранного вами метода печати.

## Печать LPR

| Примечание:

| Процедура установки драйвера принтера отличается, если вы используете утилиту EpsonNet Direct Print. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet Direct Print для получения более подробной информации.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер).

| Выберите пункт My Computer (Мой компьютер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Add Port in (Добавить порт) в диалоговом окне Add Printer wizard (Мастер установки нового принтера).

| Выберите пункт LPR-порт из списка Available Printer Port (Доступные порты принтера) и нажмите кнопку New Port (Новый порт).

|  | Примечание:

|  | Вы не сможете использовать Lexmark TCP/IP Network Port для работы с внутренним сервером печати.

| Введите IP-адрес внутреннего сервера печати в первое текстовое поле и имя принтера во второе. Нажмите кнопку OK.

| В диалоговом окне Printer Ports (Порты принтера) нажмите кнопку Close (Закрыть).

| В диалоговом окне Add Printer Wizard (Мастер установки нового принтера) нажмите кнопку Next (Далее).

| Смотрите раздел Установка драйвера принтера, чтобы установить драйвер принтера на ваш компьютер.

[К началу]

## Интернет-печать

Интернет-печать возможна с помощью утилиты EpsonNet Internet Print, которая записана на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Сначала, установите утилиту EpsonNet Internet Print. Затем установите драйвер принтера. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet Internet Print для получения более подробной информации.

[К началу]

## Принтер общего доступа Microsoft

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка)и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер).

| Выберите пункт Network printer server (Сетевой сервер печати) и нажмите кнопку Next (Далее). Откроется диалоговое окно Connect to Printer (Подключение к принтеру).

| Выберите принтер, который вы хотите настроить из списка Shared Printers (Принтеры общего доступа). Если вы не можете выбрать принтер, введите следующий текст в поле Printer (Принтер): \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\Имя устройства внутреннего сервера печати

| Нажмите кнопку OK.

| Следуйте указаниям на экране для завершения установки. Смотрите раздел Установка драйвера принтера, если это необходимо.

[К началу]

## Установка драйвера принтера

| Вставьте CD-ROM, полученный вместе с принтером в CD-дисковод.

| Нажмите кнопку Finish (Завершить), если откроется окно EPSON Installation Program (Программа установки EPSON).

| Нажмите кнопку Have Disk (Установить с диска). Откроется диалоговое окно Install From Disk (Установить с диска).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор).

| Выберите название CD-дисковода в окне Drives (Диск), а затем дважды щелкните на папке WINNT40. Нажмите кнопку Open (Открыть).

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Install From Disk (Установить с диска).

| Выберите модель принтера и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Укажите сетевое имя принтера сетевым клиентам, чтобы они могли его использовать.

|  | Если Add Printer wizard (Мастер установки принтера) предложит вам выбрать между опциями Keep existing driver (Сохранить существующий драйвер) и Replace existing driver (Заменить существующий драйвер), выберите опцию Replace existing driver (Заменить существующий драйвер).

| Нажмите кнопку Finish (Готово) и следуйте указаниям на экране для завершения установки.

> При печати на принтер общего доступа Microsoft из Windows 2000/NT/XP, смотрите раздел Использование команды NET USE для получения более подробной информации.

[К началу]

## Использование команды NET USE

Если вы работаете под операционными системами Windows 2000/NT/XP и используете протокол NetBIOS для связи с принтером, мы рекомендуем вам использовать команду NET USE, как это описано ниже:

| Убедитесь, что уставлены следующие службы. Правой кнопкой мышки щелкните на значке Network Neighborhood (Сетевое окружение) на Рабочем столе и выберите пункт Properties (Свойства). Откройте закладку Services (Службы) и проверьте, что пункт Server (Сервер) или Workstation (Рабочая станция) присутствуют в списке.

| Если эти службы не установлены, нажмите кнопку Add (Добавить).

| Откройте командную строку и введите следующую команду.

> NET USE порт принтера: \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\Имя устройства внутреннего сервера печати

#### Выбор порта

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем выберите пункт Printers (Принтеры).

| Щелкните правой кнопкой мышки на значке принтера и выберите пункт Properties (Свойства).

| Откройте закладку Ports (Порты) и выберите порт, который вы установили с помощью команды NET USE.

[К началу]

Назад | Далее