Сетевое программное обеспечение / EpsonNet Direct Print

# Настройка порта принтера

> Windows Me/98/95/NT 4.0
> Windows XP/2000

Выполните действия из раздела, соответствующего вашей операционной системе, для настройки порта принтера. Скорость печати будет в значительной степени зависеть от настроек, которые вы сделаете.

## Windows Me/98/95/NT 4.0

Выполните следующие действия для настройки порта принтера.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и выберите пункт Printers (Принтеры).

| Правой кнопкой мышки щелкните по нужному принтеру и выберите пункт Properties (Свойства).

| Windows Me/98/95: Откройте закладку Details (Сведения), а затем нажмите кнопку Port Settings (Параметры порта). Откроется диалоговое окно EPSON LPR Port.

|  | Примечание:

|  | Если при нажатии кнопки Port Settings (Параметры порта) появится сообщение "There is nothing to configure for this port" ("Не требуется настройка данного порта"), нажмите кнопку OK.

> Windows NT 4.0: Откройте закладку Ports (Порты) и нажмите кнопку Configure Port (Настройка порта). Откроется диалоговое окно EPSON LPR Port.

| Выполните необходимые настройки для нужного порта.

> Стандартная печать LPR:
> Включите опцию LPR Printing (Печать LPR), а затем включите опцию Standard Printing (Стандартная печать). Данные печати будут загружены на жесткий диск компьютера перед отправкой на сетевой принтер.

> Расширенная печать LPR:
> Включите опцию LPR Printing (Печать LPR), а затем включите опцию Enhanced Printing (Расширенная печать). Данные печати будут отправлены на сетевой принтер, не дожидаясь полной загрузки на жесткий диск компьютера. Скорость печати в данном режиме выше, чем в режиме стандартной печати LPR.

> Высокоскоростная печать:
> Включите опцию High-Speed Printing (Высокоскоростная печать). В данном режиме данные будут отправлены на сетевой принтер без загрузки на жесткий диск компьютера. Режим высокоскоростной печати является наиболее быстрым из всех вышеперечисленных. Если принтер не поддерживает этот режим печати, опция в драйвере будет недоступна.

| Включите опцию Notify when printing completed (Сообщать, когда печать выполнена), если вы хотите получать сообщения каждый раз по окончании работы.

| Нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Windows XP/2000

Выполните следующие действия для настройки порта принтера.

| Windows XP: Нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите пункт My Network Places (Мое сетевое окружение). В окне Network Tasks (Сетевые задания) нажмите View workgroup computers (Показать компьютеры рабочей группы). В окне Other Places (Другие места) нажмите Microsoft Windows Network (Сеть Microsoft Windows), а затем нажмите Entire Network (Вся сеть). А затем дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

> Windows 2000: Дважды щелкните на значке My Network Places (Мое сетевое окружение). Дважды щелкните на значке Entire Network (Вся сеть), нажмите entire contents (все содержимое)и дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

| Дважды щелкните на значке Epson_lpr .

| Правой кнопкой мышки щелкните на значке настраиваемого принтера и выберите пункт Properties (Свойства). Откроется диалоговое окно EPSON LPR Port.

| Выполните необходимые настройки для порта.

> Стандартная печать LPR:
> Включите опцию LPR Printing (Печать LPR), а затем включите опцию Standard Printing (Стандартная печать). Данные печати будут загружены на жесткий диск компьютера перед отправкой на сетевой принтер.

> Расширенная печать LPR:
> Включите опцию LPR Printing (Печать LPR), а затем включите опцию Enhanced Printing (Расширенная печать). Данные печати будут отправлены на сетевой принтер, не дожидаясь полной загрузки на жесткий диск компьютера. Скорость печати в данном режиме выше, чем в режиме стандартной печати LPR.

> Высокоскоростная печать:
> Включите опцию High-Speed Printing (Высокоскоростная печать). В данном режиме печати данные печати будут отправлены на сетевой принтер без загрузки на жесткий диск компьютера. Режим высокоскоростной печати является наиболее быстрым из всех вышеперечисленных. Если принтер не поддерживает этот режим печати, опция в драйвере будет недоступна.

| Включите опцию Notify when printing completed (Сообщать, когда печать выполнена), если вы хотите получать сообщения каждый раз по окончании работы.

| Нажмите кнопку OK.

[К началу]

Назад | Далее