Настройка внутреннего сервера печати / Утилита EpsonNet WinAssist

# Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WinAssist

> О паролях

В данном разделе описана процедура использования утилиты EpsonNet WinAssist для установки IP-адреса внутреннего сервера печати.

| Примечание:

| Если вы используете телефонную линию с коммутируемым доступом для подключения к принтеру, выключите опцию use NetWare (использовать NetWare) в окне NetWare. Если эта опция включена, размер счета за использование линий связи, может сильно возрасти.

| При настройке внутреннего сервера печати для NetWare, используйте протокол IPX для входа на сервер NetWare или сервер NDS с правами администратора.

| При настройке внутреннего сервера печати для NetWare 5.x, вы должны войти на сервер NetWare через IPX-соединение. Если вы подключаетесь к серверу NetWare через IP-соединение, окно NetWare и IPX-переадресация, настраиваемые в SNMP, будут недоступны.

| Для установки IP-адреса для OS/2 и UNIX используйте команды arp и ping. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Установка IP-адреса с помощью команды arp/ping.

Выполните следующие действия, чтобы установить IP-адрес. Примеры взяты из Windows 95 при использовании утилиты EpsonNet WinAssist. Для других систем окна могут незначительно отличаться, но указания, за исключением примечаний, одинаковы для всех операционных систем.

| Проверьте, что все необходимые протоколы установлены на ваш компьютер.

| Включите принтер.

| Запустите утилиту EpsonNet WinAssist.

> Для Windows Me/98/95/2000/NT 4.0:
> Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Programs (Программы) и выберите пункт EpsonNet WinAssist. Выберите пункт EpsonNet WinAssist.

> Для Windows NT 3.51:
> Щелкните два раза на пункте EpsonNet WinAssist в группе программ EpsonNet WinAssist.

| Выберите пункт All (Все) или необходимый протокол в левой части экрана.

| Выберите принтер, который вы собираетесь настраивать, и нажмите кнопку Configuration (Настройка) или дважды щелкните на значке принтера.

|  | Примечание:

|  | Если в списке появилось несколько принтеров с одинаковыми названиями, вы сможете различить их по MAC-адресу, который отображается в листе сетевого состояния.

|  | Вы можете выбирать принтеры, находящиеся в другом сегменте сети, выбрав Search Options (Опции поиска) из меню Tool (Сервис). Смотрите раздел Опции поиска для получения более подробной информации.

|  | Кнопка Launch Browser (Запуск обозревателя) может быть использована только в случае, если для принтера установлен правильный IP-адрес.

| Откройте закладку TCP/IP, чтобы попасть в меню TCP/IP.

|  | Примечание:

|  | Если вы хотите настроить протокол, отличный от TCP/IP, смотрите раздел Подробное описание диалогового окна Configuration (Настройка).

| Выберите значение для параметра "Get IP address" (Получить IP адрес). Если вы выберите значение Auto (Автоматически), сервер DHCP присвоит IP-адрес вашему принтеру автоматически. Если вы выберите значение Manual (Вручную), вы сможете присвоить IP-адрес самостоятельно.

|  | Примечание:

|  | По умолчанию установлено значение Auto (Автоматически). Когда установлено Auto (Автоматически), вы разрешаете использование сервера DHCP. Для использования сервера DHCP, убедитесь, что он установлен на ваш компьютер и правильно настроен. Смотрите справку операционной системы для получения более подробных указаний.

|  | Если установлено значение Auto (Автоматически), но сервер DHCP не установлен на ваш компьютер или отсутствует в сети, при этом включена опция Use a private IP address when an IP address cannot be assigned by the DHCP server (Использовать частный IP-адрес, когда IP-адрес не может быть присвоен DHCP-сервером) внутреннему серверу печати присваивается по умолчанию IP-адрес"192.168.192.168".

|  | Если установлено значение Auto (Автоматически) для параметра Get IP address (Получить IP адрес), каждый раз при включении принтера вам придется менять соответствующие настройки порта. При TCP/IP-печати мы рекомендуем использовать значение Manual (Вручную) и устанавливать IP-адрес самостоятельно.

| Когда вы устанавливаете IP-адрес, используя команду ping, выберите Manual (Вручную) и включите опцию Set by PING (Установить с помощью команды PING).

|  | Примечание:

|  | Проверьте, что данная опция выключена, если вы не используете команду ping, это позволит избежать несанкционированных изменений IP-адреса утилитой EpsonNet WebManager.

| Если установлено значение Manual (Вручную), введите IP-адрес, маску подсети и основной шлюз. Убедитесь, что присвоенный вами IP-адрес не конфликтует с IP адресом другого сетевого устройства.

|  | Примечание:

|  | Значения по умолчанию для IP-адреса, маски подсети и основного шлюза 192.168.192.168, 255.255.255.0 и 255.255.255.255 соответственно.

|  | Если в сети существует маршрутизатор, выполняющий функции шлюза, введите его IP-адрес в качестве адреса основного шлюза. Если шлюза нет, оставьте значение без изменений.

| Включите опцию Use a private IP address when an IP address cannot be assigned by the DHCP server (Использовать частный IP адрес, когда IP адрес не может быть присвоен DHCP сервером), чтобы автоматически установить значение IP-адреса из пула 169.254.1.1 и 169.254.254.254 в случае, когда он не может быть присвоен сервером DHCP.

| Включите опцию Universal Plug and Play function (Функция Universal Plug and Play), если вы хотите использовать функцию Universal Plug and Play в Windows Me или будущих операционных системах. Если хотите, измените значение по умолчанию для названия устройства функции Universal Plug and Play. Это значение по умолчанию используется в ОС Windows, которые поддерживают функцию Universal Plug and Play.

| После изменения настроек нажмите кнопку OK. Откроется диалоговое окно Password (Пароль).

| Введите ваш пароль (до 20 символов) и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить установки. Если вы ввели пароль первый раз, нажмите кнопку Change (Изменить) и установите пароль. Для получения дополнительной информации по данной теме смотрите раздел О паролях.

> Выполняйте указания на экране. После окончания процедуры обновления, обновите окно конфигурации, нажав кнопку Refresh (Обновить) в меню View (Вид).

|  | Предостережение:

|  | Отправка новой конфигурационной информации внутреннему серверу печати займет две-три минуты. Не выключайте принтер до появления на экране соответствующего сообщения.

Распечатайте лист сетевого состояния, чтобы проверить правильность установки IP-адреса.

## О паролях

Пароль необходим для конфигурирования внутреннего сервера печати. Когда вы нажимаете кнопку OK в диалоговом окне настроек или нажимаете кнопку Return to default (Возврат к установкам по умолчанию), открывается диалоговое окно Password (Пароль).

| Для установки нового или изменения старого пароля, нажмите кнопку Change (Изменить).

| В диалоговом окне Administrator password (Пароль администратора), введите пароль (до 20 символов) и нажмите кнопку OK. Пароль чувствителен к регистру.

|  | Примечание:

|  | Одинаковый пароль используется для утилит EpsonNet WinAssist, MacAssist и WebAssist.

|  | До тех пор, пока новый пароль не будет отправлен на внутренний сервер печати, вы можете воспользоваться старым, если введете его сразу же, после установки нового пароля.

|  | Если вы забыли пароль, вам придется заново инициализировать внутренний сервер печати. Смотрите раздел Инициализация принтера для получения более подробной информации.

[К началу]

Назад | Далее