Настройка внутреннего сервера печати / Утилита EpsonNet WinAssist

# Обзор меню

> Опция Time-out (Время вышло)
> Опции поиска

Уилита EpsonNet WinAssist включает в себя следующие меню и подменю.

#### Device menu (Меню Устройства):

- Configuration (Настройка)
  Позволяет настроить выбранный вами внутренний сервер печати.

- Launch Browser (Запуск обозревателя)
  Запускает утилиту EpsonNet WebAssist, которая позволяет вам настроить выбранный вами внутренний сервер печати. EpsonNet WebAssist - утилита, работающая в окне WEB-браузера.

- Close (Закрыть)
  Закрывает EpsonNet WinAssist.

#### View menu (Меню Вид):

- Refresh (Обновить)
  Обновляет информацию о доступных для использования принтерах.

#### Tool menu (Меню Сервис):

- Timeout (Время вышло)
  Установите значение для параметра time-out (время вышло), в интервале от 2 до 120 секунд. Смотрите раздел Опция Time-out (Время вышло) для получения более подробной информации.

- Search Options (Опции поиска)
  Настройте опции поиска для IP или IPX. Смотрите раздел Опции поиска для получения более подробной информации.

#### Help menu (Меню Справка):

- Help Topic (Темы справки)
  Открывает справочную систему утилиты EpsonNet WinAssist.

- About EpsonNet WinAssist (Об утилите EpsonNet WinAssist)
  Отображает информацию об авторских правах и версии утилиты EpsonNet WinAssist.

## Опция Time-out (Время вышло)

Установите значение временного интервала, по истечении которого возникнет ошибка time-out (время вышло) (от 2 до 120 секунд). Значение по умолчанию равно 6 секундам. Если вы введете большее значение, поиск сетевого принтера будет занимать больше времени. Вы можете оставить это значение без изменения.

[К началу]

## Опции поиска

### Search Options-IP (Опции поиска-IP)

Для поиска внутреннего сервера печати в других сегментах сети, введите адрес сегмента (сетевой адрес), с помощью этой опции. Данные, которые вы введете здесь, будут недействительны для утилиты EpsonNet WinAssist Easy Setup.

Когда вы хотите настроить внутренний сервер печати, находящийся не в локальной сети, установите адрес сегмента сети, в котором вы ищите внутренний сервер печати. Перезагрузите утилиту EpsonNet WinAssist или выберите пункт Refresh (Обновить) в меню View (Вид), чтобы изменения вступили в силу.

Пункты | Описание
Search effectiveness of the specific address (Результаты поиска по указанному адресу) | Включите эту опцию, если вы ищете внутренний сервер печати, расположенный за маршрутизатором.
Text box (Текстовое поле) | Введите сетевой адрес (в интервале от 0 до 255) внутреннего сервера печати, который вы хотите найти, в соответствии с инструкциями, приведенными ниже: Класс A: значение.255.255.255 Класс B: значение.значение.255.255 Класс C: значение.значение.значение.255
List box (Список) | Отображает список зарегистрированных сетевых адресов.
Кнопка Add (Добавить) | Регистрирует сетевые адреса (до 20 адресов). Не добавляйте сетевой адрес, если он находится в то же сегменте.
Кнопка Delete (Удалить) | Удаляет сетевые адреса из списка.
OK | Сохраняет изменения.
Cancel (Отмена) | Отменяет сделанные изменения.

### Search Options-IPX (Опции поиска-IPX)

Когда вы управляете внутренним сервером печати через IPX (NetWare) и настраиваете его не в локальной сети, установите сетевой адрес внутреннего сервера печати. Перезагрузите утилиту EpsonNet WinAssist или выберите Refresh (Обновить) в меню View (Вид), чтобы изменения вступили в силу.

| Примечание:

| Для того чтобы использовать эту опцию, вы должны обладать правами супервизора.

| Если вы используете сеть на коммутируемых линиях связи, удалите все неиспользуемые адреса из списка Select Search Address (Выберите адреса для поиска), чтобы избежать увеличения счета за использование линий связи.

Пункты | Описание
Search effectiveness of the specific address (Результаты поиска по указанному адресу) | Время поиска может быть снижено при включении этой опции и выборе конкретной сети, так как посторонняя информация отображаться не будет.
All Network Address (Все сетевые адреса) | Отображает все существующие сетевые адреса.
Select Search Address (Выберите адреса для поиска) | Отображает все сетевые адреса, открытые для поиска.
Кнопка Add (Добавить) | Выберите адрес в All Network Address (Все сетевые адреса) и нажмите Add (Добавить), чтобы добавить адрес к списку Select Search Address (Выберите адреса для поиска)(до 256 адресов).
Кнопка Remove (Удалить) | Удаляет все адреса из списка Select Search Address (Выберите адреса для поиска).
OK | Сохраняет изменения.
Cancel (Отмена) | Отменяет все сделанные изменения.

[К началу]

Назад | Далее