Настройка внутреннего сервера печати / Утилита EpsonNet MacAssist

# Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet MacAssist

> О паролях

Используйте возможности утилиты EpsonNet MacAssist для настройки внутреннего сервера печати, в соответствии с инструкциями, приведенными ниже.

| Включите принтер.

| Дважды щелкните по значку EpsonNet MacAssist.

| Выберите из списка принтер, который вы хотите настроить, и нажмите кнопку Configuration (Настройка).

|  | Примечание:

|  | Если в списке появилось несколько принтеров с одинаковыми названиями, вы сможете различить их по MAC-адресу, который отображается в листе сетевого состояния.

|  | Вы можете найти принтер в другой зоне, так же как компьютер, изменив параметр Zone (Зона) в диалоговом окне Option (Дополнительно). Смотрите раздел Дополнительно для получения более подробной информации.

| Откроется диалоговое окно IP Address Configuration (Настройка IP-адреса) и AppleTalk Configuration (Настройка AppleTalk).

| Выполните следующие настройки в диалоговом окне IP Address Configuration (Настройка IP-адреса).

> IP Address Setting (Настройка IP-адреса):
> Когда вы устанавливаете значение Auto (Автоматически), сервер DHCP присвоит IP-адрес вашему принтеру автоматически. Если вы выберите значение Manual (Вручную), вы сможете присвоить IP-адрес самостоятельно.

|  | Примечание:

|  | Если установлено значение Auto (Автоматически) для параметра IP Address Setting (Настройка IP-адреса), каждый раз при включении принтера вам придется менять соответствующие настройки порта. При TCP/IP-печати, мы рекомендуем использовать значение Manual (Вручную) и устанавливать IP-адрес самостоятельно.

> IP Address (IP-адрес):
> Введите IP-адрес. Убедитесь, что заданный вами IP-адрес не конфликтует с адресом другого сетевого устройства. Значение по умолчанию для данного параметра 192.168.192.168.

> Subnet Mask (Маска подсети):
> Введите значение маски подсети. Значение по умолчанию 255.255.255.0.

> Default Gateway (Основной шлюз):
> Введите значение основного шлюза. Если в сети есть сервер или маршрутизатор, выполняющий функции шлюза, введите IP-адрес сервера или маршрутизатора. Если шлюза нет, оставьте значение по умолчанию, равное 255.255.255.255.

| Установите следующие значения в диалоговом окне AppleTalk Configuration (Настройка AppleTalk).

> Printer Name (Название принтера):
> Введите название принтера (до 32 символов). Значение по умолчанию следующее.
> Наименование принтера-xxxxxx
> (xxxxxx - последние шесть цифр MAC-адреса)

> Entity Type (Класс):
> Отображает класс принтера. Не меняйте данную установку, пока не появится надпись "epson". Когда появится надпись "epson", вам нужно будет ввести наименование принтера, чтобы настроить драйвер.

> Zone name (Наименование зоны):
> Введите имя сетевой зоны (до 32 символов). Если вы хотите, чтобы выбор зоны произошел автоматически, установите значение Auto (Автоматически) для параметра Network number (Номер сети) и введите звездочку (*) в это поле.

> Network number set (Установка номера сети):
> Выберите метод получения номера сети, Auto (Автоматически) или Manual (Вручную). Auto (Автоматически) - обычно предпочтительнее.

> Network Number for Manual Mode (Сетевой номер для ручного режима):
> Введите значение от 0 до 65534, если значение Manual (Вручную) установлено для параметра Network Number Set (Установка сетевого номера).

| После завершения настройки нажмите кнопку Send (Отправить). Откроется диалоговое окно Password (Пароль).

| Введите пароль (до 20 символов) и нажмите кнопку OK , чтобы сохранить сделанные изменения. Если вы ввели пароль первый раз, нажмите кнопку Change (Изменить) и установите пароль. Для получения более подробной информации о пароле смотрите раздел О паролях.

> После окончания загрузки изменений обновите конфигурацию, для этого закройте и снова запустите утилиту EpsonNet MacAssist.

|  | Предостережение:

|  | Отправка новой конфигурационной информации внутреннему серверу печати займет две-три минуты. Не выключайте принтер до появления на экране соответствующего сообщения.

## О паролях

Пароль необходим для конфигурирования внутреннего сервера печати. Когда вы нажимаете кнопку OK в диалоговом окне настроек или нажимаете кнопку Return to default (Возврат к установкам по умолчанию), открывается диалоговое окно Password (Пароль).

| Для установки нового или изменения старого пароля, нажмите кнопку Change (Изменить).

| В диалоговом окне Administrator password (Пароль администратора) введите пароль (до 20 символов) и нажмите кнопку OK. Пароль чувствителен к регистру.

|  | Примечание:

|  | Одинаковый пароль используется для утилит EpsonNet WinAssist, MacAssist и WebAssist.

|  | До тех пор, пока новый пароль не будет отправлен на внутренний сервер печати, вы можете воспользоваться старым, если введете его сразу же, после установки нового пароля.

|  | Если вы забыли пароль, вам придется заново инициализировать внутренний сервер печати. Смотрите раздел Инициализация принтера для получения более подробной информации.

[К началу]

Назад | Далее