Введение

# Поддерживаемые сетевые протоколы

Ваш принтер поддерживает следующие сетевые протоколы.

OS | Версия | Протокол
Windows 98/95 | - | TCP/IP (с помощью утилиты EpsonNet Direct Print)
IPP (с помощью утилиты EpsonNet Internet Print)
NetBEUI
Windows Me | - | TCP/IP (с помощью утилиты EpsonNet Direct Print)
IPP
NetBEUI
Windows XP | - | TCP/IP (в режиме LPR, используя Standard TCP/IP Port (Стандартный TCP/IP-порт) или с помощью утилиты EpsonNet Direct Print)
IPP
Windows 2000 | - | TCP/IP (в режиме LPR, используя Standard TCP/IP Port (Стандартный TCP/IP-порт) или с помощью утилиты EpsonNet Direct Print)
IPP
Windows NT 4.0 | - | TCP/IP (в режиме LRP или с помощью утилиты EpsonNet Direct Print)
IPP (с помощью утилиты EpsonNet Internet Print)
NetBEUI
Macintosh | Mac OS 9.x, 8.x, 7.6.x | AppleTalk
Система 7.5.x
NetWare | 3.x | в режиме Bindery
4.x/IntranetWare | в режиме NDS в режиме эмуляции Bindery
5.x/6.0 | NDS на основе очередей NDPS
OS/2 (OS/2 Warp Connect, OS/2 Warp Server) | V3 V4 | TCP/IP (lprportd) NetBEUI
UNIX | Sun OS 4.1.4 или выше: SPARC | lpr, ftp
SunSoft Solaris 2.4 или выше: SPARC и x86 SCO UNIX 4.2 или выше
SCO UnixWare 2.01 или выше
HP/UX 9.05 или выше
IBM AIX 3.2.5 или выше и 4.1.3 или выше

| Примечание:

| Поддерживается только версия Intel ОС Windows NT.

| Многопользовательское окружение для Mac OS 9 не поддерживается.

| Если вы используете принтер через маршрутизатор на коммутируемых линиях связи, вам необходимо установить IP-адрес принтера. Убедитесь, что введенный вами IP-адрес может быть использован в данном сегменте сети. Неправильно установленный IP-адрес может привести к установке нежелательного удаленного соединения.

[К началу]

Назад | Далее