Введение

# О вашем принтере

Ваш принтер имеет встроенный интерфейс Ethernet, по которому он может быть подключен к локальной сети стандарта 10BASE-T или 100BASE-TX. Интерфейс, который в данном руководстве называется "Внутренний сервер печати", автоматически выбирает корректный стандарт при подключении к сети. Кроме того, сервер поддерживает сетевые протоколы IEEE 802.2, IEEE 802.3, Ethernet II и Ethernet SNAP и осуществляет автоматическое переключение между ними.

Поскольку внутренний сервер печати поддерживает множество протоколов и автоматически определяет протокол, использующийся в вашей сети, вы можете легко печатать из приложений Microsoft® Windows®, Apple® Macintosh®, UNIX®и IBM® OS/2.

Используйте утилиты EpsonNet WinAssist или MacAssist, поставляемые с принтером, для быстрой и легкой конфигурации внутреннего сервера печати при работе по следующим протоколам: TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk®, IPP и SNMP.

| Примечание:

| С помощью утилит EpsonNet WinAssist/MacAssist можно настроить внутренний сервер печати для работы с протоколами, которые используются в сети. Это не подразумевает, что можно одновременно использовать все вышеупомянутые протоколы. Протоколы, которые может использовать внутренний сервер печати, могут изменяться в зависимости от операционной системы и конфигурации сети.

[К началу]

Далее