Настройка внутреннего сервера печати / Установка IP-адреса принтера

# Установка IP-адреса с помощью команды arp/ping

> Проверка LAN (Локальная сеть)
> Установка и проверка нового IP-адреса

Если вы работаете из UNIX или OS/2, вам необходимо использовать команду arp, чтобы присвоить новый IP-адрес внутреннему серверу печати, и команду ping, чтобы проверить правильность установки. Вы можете также использовать эту команду при работе из Windows Me/98/95/XP/2000/NT, если вы корректно настроили сеть TCP/IP под управлением вышеуказанных операционных системам.

| Примечание:

| Проверьте, что включена опция Set by PING (Установить с помощью команды PING) в меню TCP/IP утилиты EpsonNet WinAssist или EpsonNet WebAssist. Если опция выключена, вы не сможете установить IP-адрес с помощью команд arp/ping.

Перед началом работы, вам потребуются следующие данные:

- IP-адрес для внутреннего сервера печати. Обратитесь к системному администратору за IP-адресом, который не будет конфликтовать с адресами других сетевых устройств. Если вы являетесь системным администратором, выберите корректный IP-адрес, в рамках маски подсети, который не будет конфликтовать с адресами других сетевых устройств.

- MAC-адрес (Ethernet hardware) внутреннего сервера печати. Вы можете найти MAC-адрес в листе сетевого состояния.

## Проверка LAN (Локальная сеть)

Сначала убедитесь, что внутренний сервер печати доступен с хоста, для этого выполните следующие действия:

| Установите основной шлюз для хоста, через который вы устанавливаете внутренний сервер печати.

> Если в сети установлен сервер или маршрутизатор, работающий как шлюз, введите его адрес. Если шлюз не установлен, введите IP-адрес вашего компьютера в качестве адреса основного шлюза.

| IP-адрес, установленный по умолчанию на внутреннем сервере печати "192.168.192.168". Проверьте, что внутренний сервер печати виден при "пинговании" из командной строки: ping 192.168.192.168

| Если внутренний сервер печати доступен, вы сможете увидеть следующие результаты (точная форма сообщения может меняться в зависимости от вашей операционной системы): 64 bytes from 192:168:192:168:icmp_seq=0. Time=34.ms

| Если внутренний сервер печати не доступен, вы сможете увидеть приблизительно следующее сообщение: PING 192:168:192:168:56 data bytes

> Если вы нажмете Ctrl-C, вы сможете увидеть приблизительно следующее сообщение:
> 192:168:192:168 PING Statistics
> 3 packets transmitted, 0 packets received,
> 100% packet loss

> Заметьте, что точная форма сообщения может меняться в зависимости от вашей операционной системы. Если вы не можете "пинговать" внутренний сервер печати, проверьте следующие пункты:

> - IP-адрес после команды ping введен правильно.

> - Ethernet-соединение внутреннего сервера печати и хоста выполнено правильно, а все концентраторы, маршрутизаторы и т.п. включены.

> - Внутренний сервер печати работает нормально (красный индикатор погашен, зеленый или оранжевый горит).

[К началу]

## Установка и проверка нового IP-адреса

Для установки нового IP адреса, полученного от вашего сетевого администратора, воспользуйтесь командой arp с ключом -s.

| Примечание:

| При выполнении данной процедуры мы учитываем, что MAC-адрес внутреннего сервера печати 00:00:48:93:00:00 (шестнадцатеричный), а IP-адрес, который вы будете назначать 192.168.100.201 (десятичный). Замените вышеуказанные адреса вашими, когда введете команду.

| Из командной строки введите: Пример: arp -s 192.168.100.201 00-00-48-93-00-00

| Вы можете проверить новый IP-адрес, воспользовавшись командой ping: Пример: ping 192.168.100.201

| Теперь внутренний сервер печати должен отозваться на команду ping. Если этого не произошло, возможно, вы неправильно ввели MAC-адрес или IP-адрес после команды arp -s. Проверьте и попробуйте снова. Если все вышеуказанные действия не дадут желаемого результата, инициализируйте повторно внутренний сервер печати и попробуйте еще раз.

| Распечатайте лист сетевого состояния, чтобы проверить установлен или нет новый IP-адрес на внутренний сервер печати.

|  | Примечание:

|  | При установке IP-адреса внутреннего сервера печати вышеуказанным способом, вы не сможете изменить маску подсети или основной шлюз внутреннего сервера печати. Вам придется использовать утилиту EpsonNet WinAssist для Windows (Me, 98, 95, 2000 или NT), EpsonNet MacAssist для Macintosh или EpsonNet WebAssist для изменения данных параметров.

[К началу]

Назад