Установка сетевых компонент на ваш компьютер

# Windows XP

Воспользуйтесь описанной ниже процедурой для установки необходимых сетевых компонент для Windows XP.

| Примечание:

| Во время установки вам может понадобиться CD-ROM с операционной системой Windows XP.

| При использовании протоколов TCP/IP или IPP для печати вам необходимо установить IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

| Нажмите кнопку Start (Пуск) и откройте окно Control Panel (Панель управления). Откройте меню Network and Internet Connections (Сетевые и Интернет-соединения) и выберите пункт Network Connections (Сетевые соединения).

| При включенной опции LAN or High-Speed Internet (LAN или высокоскоростной Интернет), щелкните по значку Local Area Connection (Локальное Соединение).

| При включенной опции Network Tasks (Сетевые задачи) нажмите Change settings of this connection (Изменение установок данного соединения).

| Проверьте наличие необходимых пунктов в списке установленных сетевых компонент в меню Configuration (Настройка). Если они установлены, переходите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для сетевой печати.

Метод печати | Необходимые сетевые компоненты
LPR или Интернет-печать | Internet Protocol (TCP/IP)
Печать через принтер общего доступа Microsoft | Internet Protocol (TCP/IP) Клиент для сетей Microsoft
Печать через сервер NetWare | Примеры некоторых сетевых компонент Microsoft: - NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол - Клиент для сетей NetWare

| Если необходимых сетевых компонент нет в списке, нажмите кнопку Install (Установка) для того, чтобы установить их в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

> Для LPR или Интернет-печати:
> Internet Protocol (TCP/IP) установлен по умолчанию. Вы не можете добавлять или удалять его.

> Печать через принтер общего доступа Microsoft:
> Выберите пункт Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) и нажмите кнопку OK.

> Для печати через сервер NetWare:
> Выберите пункт Service (Служба) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите Service Advertising Protocol и нажмите кнопку OK. NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол установлен.
> Выберите пункт Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Client Service for NetWare (Клиент для сетей NetWare) и нажмите кнопку OK.

| Для LPR, Интернет-печати и принтера общего доступа Microsoft: Дважды щелкните на пункте Internet Protocol (TCP/IP) в диалоговом окне Local Area Connection Properties (Свойства соединения локальной сети), чтобы открыть диалоговое окно Internet Protocols (TCP/IP) Properties (Свойства Internet Protocols (TCP/IP)). Установите IP-адрес, маску подсети и др., затем щелкните OK.

| Перезагрузите компьютер.

Теперь необходимые сетевые компоненты установлены на ваш компьютер. Перейдите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

[К началу]

Назад | Далее