Установка драйвера принтера

# OS/2

> Печать LPR
> Печать NetBEUI

В этом разделе описывается, как настраивать и использовать внутренний сервер печати под операционной системой IBM OS/2 System, включающей в себя OS/2 Warp3 и 4 (OS/2 Warp Connect и OS/2 Warp Server).

## Печать LPR

| Дважды щелкните на системной директории OS/2, а затем на папке System Setup (Настройка системы) затем дважды щелкните на значке TCP/IP Configuration (Настройка TCP/IP).

| Откройте закладку Printing (Печать).

| Введите IP-адрес внутреннего сервера печати в поле Remote print server (Удаленный сервер печати) и название удаленного сервера печати во второе текстовое поле. Введите значение больше 1 в поле Maximum number of LPD (Максимальное количество LPD).

| Откройте закладку Autostart (Автозапуск).

| Выберите пункт lprportd из списка Services to autostart (Сервисы для автоматического запуска). Включите опцию Check the Autostart service (Проверять сервис автоматического запуска) и включите опцию Detached (Отдельно стоящий).

| Сохраните, сделанные вами установки в диалоговом окне TCP/IP Configuration (Настройка TCP/IP), и перезагрузите ваш компьютер.

### Настройка принтера

| Дважды щелкните на значке Template в системной директории OS/2.

| Перетащите значок Printer (Принтер) на рабочий стол, чтобы создать принтер.

| Дважды щелкните на значке Printer (Принтер).

| Выберите пункт Properties (Свойства) из контрольного меню и откройте на закладке Output Port (Порты).

| Из списка Output Port (Порты) выберите любой порт от \PIPE\LPD0 до \PIPE\LPDn (где n - максимально возможный номер порта LPD). Откроется диалоговое окно \PIPE\LPD -Settings.

| Введите IP-адрес внутреннего сервера печати в поле LPD server. Введите название принтера, установленное в шаге 2, в поле LPD printer.

| Закройте окно принтера, чтобы выйти из режима настройки.

[К началу]

## Печать NetBEUI

| Убедитесь, что IBM OS/2 NetBIOS установлен на ваш компьютер.

| Чтобы создать принтер, дважды щелкните на значке необходимого принтера, чтобы открыть диалоговое окно Properties (Свойства). Затем откройте закладку Output Port (Порты).

| Выберите порт.

| Подключите принтер, используя командную строку.

> Пример: Подключение принтера по LPT1.

> net use LPT1: \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\Имя устройства внутреннего сервера печати

| Примечание:

| Для изменения имени NetBIOS и имени устройства, используйте утилиту EpsonNet WinAssist или WebAssist, запущенную из Windows Me/98/95/2000/NT.

[К началу]

Назад