Настройка внутреннего сервера печати / Утилита EpsonNet WinAssist

# Подробное описание диалогового окна Configuration (Настройка)

> Information (Информация)
> TCP/IP
> NetWare
> NetBEUI
> AppleTalk
> IPP
> SNMP

## Information (Информация)

В меню Information (Информация) отображается информация о различных параметрах внутреннего сервера печати.

Пункты | Описание
MAC address (MAC-адрес) | Отображается имя внутреннего сервера печати. Вы можете проверить MAC-адрес, распечатав лист сетевого состояния.
Hardware version (Версия аппаратного обеспечения) | Отображается версия аппаратного обеспечения внутреннего сервера печати.
Software version (Версия программного обеспечения) | Отображается версия программного обеспечения внутреннего сервера печати.
Printer model (Модель принтера) | Отображается название модели принтера.
Location (Расположение) | Введите место расположения внутреннего сервера печати.
Return to default (Возврат к установкам по умолчанию) | Сбрасывает все настройки внутреннего сервера печати к установкам по умолчанию.
OK | Обновляет настройки.
Cancel (Отмена) | Отменяет изменения.
Help (Справка) | Доступ к справке.

[К началу]

## TCP/IP

Для использования внутреннего сервера печати по TCP/IP сделайте необходимые изменения на этой закладке. Смотрите раздел Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WinAssist для получения дополнительной информации.

Пункты | Описание
Get IP address (Получить IP-адрес) | Выберите метод установки IP-адреса.
Set by PING (Установить с помощью команды PING) | Разрешает или запрещает установку IP-адреса с помощью команды ping.
IP address (IP-адрес) | Введите IP-адрес для внутреннего сервера печати. Проверьте, что IP-адрес является уникальным и не конфликтует с другими сетевыми устройствами.
Subnet mask (Маска подсети) | Введите маску подсети для IP-адреса.
Default gateway (Основной шлюз) | Введите адрес основного шлюза.
Use a private IP address when an IP address cannot be assigned by the DHCP server (Использовать частный IP-адрес, когда IP-адрес не может быть присвоен DHCP-сервером) | Включите эту опцию, чтобы использовать частный IP-адрес автоматически, если сервер DHCP не может быть использован.
Universal Plug and Play | Введите название устройства для функции Universal Plug and Play.
Universal Plug and Play device name (Название устройства, использующего функцию Universal Plug and Play) | Введите название устройства, использующего функцию Universal Plug and Play.

[К началу]

## NetWare

Для использования внутреннего сервера печати в сети NetWare, внесите необходимые изменения на этой закладке. Вы можете настроить внутренний сервер печати в режиме Print Server (Сервер печати) или Remote Printer (Удаленный принтер).

| Примечание:

| Подключайтесь к серверу NetWare или NDS с правами супервизора.

| Если режим текущего подключения отличается от текущего режима конфигурации внутреннего сервера печати, при попытке запуска утилиты EpsonNet WinAssist появится соответствующее сообщение. Если вы не хотите менять текущие настройки внутреннего сервера печати, нажмите кнопку Cancel (Отмена) и подключайтесь к серверу NetWare или NDS в режиме, соответствующем настройкам внутреннего сервера печати.

### Режим Print Server (Сервер печати)

Для использования внутреннего сервера печати в режиме Print Server (Сервер печати), сделайте соответствующие настройки в этом окне.

| Примечание:

| Когда вы сохраняете установки, Printer Objects (Объекты принтера), с именами PR0 для режима Bindery или print server name_P0 для режима NDS, создаются автоматически. Для изменения имени принтера, используйте команду PCONSOLE или NWADMIN.

Пункты | Описание
use NetWare (использовать NetWare) | Включите эту опцию для использования NetWare. Эта опция неактивна, если принтер находится только в окружении NetWare.
Mode (Режим) | Выберите режим Print Server/Bindery или Print Server/NDS.
Frame type (Тип кадра) | Оставьте значение по умолчанию Auto (Автоматический).
Tree name (Имя дерева) | Только для режима NDS: Нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите NDS. Tree name (Имя дерева) появится автоматически.
Context (Содержание) | Только для режима NDS: Нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите содержание NDS.
Browse (Обзор) | Выберите содержание NDS.
Primary file server name (Имя основного файл-сервера) | Только для режима Bindery: Выберите файл-сервер, к которому будет подключен сервер печати.
Print server name (Имя сервера печати) | Выберите или введите имя сервера печати.
Print server password (Пароль сервера печати) | Введите пароль для регистрации на сервере печати (до 20 символов). Смотрите документацию к NetWare для получения более подробной информации. Обычно у вас нет необходимости устанавливать пароль.
Re-Input password (Повторите ввод пароля) | Введите пароль еще раз.
Polling interval (Интервал опроса) | Установите интервал опроса от 5 до 90 секунд. Смотрите документацию к NetWare для получения более подробной информации. Обычно у вас нет необходимости устанавливать данный интервал.
Print Queue Configuration (Настройка очереди печати) | Выполните настройку очереди печати. Если вы использовали PCONSOLE, NWAdmin или EpsonNet!2 для Windows (более ранние версии программ настройки), для настройки очередей, перенастройте их здесь.

#### Диалоговое окно Print Queue Configuration (Настройка очереди печати)

Когда вы нажмете кнопку Print Queue Configuration (Настройка очереди печати) в меню Print server (Сервер печати), откроется следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Вы можете внести изменения в настройки содержания более высокого уровня, чем то, которое находится в поле NDS. Для этого вам необходимо обладать правами супервизора.

Пункты | Описание
Queue name (Название очереди) | Отображает имена очередей, связанных с данным сервером печати.
Browse (Обзор) | Нажмите кнопку Browse (Обзор), чтобы выбрать очередь. Вы можете также создавать и удалять очереди.
Queue list box (Поле Список Очередей) | Отображает список очередей.
Add (Добавить) | Добавляет очереди в список.
Remove (Удалить) | Удаляет очереди из списка.
OK | Обновляет настройки.
Cancel (Отмена) | Отменяет изменения.

- Выбор очереди
  Щелкните по очереди и нажмите кнопку OK , чтобы выбрать очередь.

- Создание очереди
  Для режима Bindery: Выберите файл-сервер, на котором вы хотите создать очередь, щелкните на нем правой кнопкой мышки и выберите пункт Create Queue (Создать очередь). Введите имя очереди (до 47 символов).

> Для режима NDS: Выберите окружение, в котором вы хотите создать очередь, щелкните по нему правой кнопкой мышки и выберите пункт Create Queue (Создать очередь). Введите имя очереди (до 47 символов). Просмотрите содержание и выберите том из выпадающего списка. Очередь должна быть создана в томе SYS файл-сервера. Если вы хотите создать очередь в другом томе, используйте PCONSOLE или NWAdmin.

- Удаление очереди
  Выберите очередь, которую вы хотите удалить, и щелкнув по ней правой кнопкой мышки, выберите пункт Delete Queue (Удалить очередь).

### Режим Remote Printer (Удаленный принтер)

Чтобы использовать принтер в режиме Remote Printer (Удаленный принтер), настройте внутренний сервер печати в данном окне.

Пункты | Описание
use NetWare (использовать NetWare) | Включите эту опцию для использования NetWare. Эта опция неактивна, если принтер находится только в окружении NetWare.
Mode (Режим) | Выберите Remote Printer (Удаленный принтер).
Frame type (Тип кадра) | Оставьте значение по умолчанию Auto (Автоматический).
Tree name (Имя дерева) | Оставьте без изменения.
Context (Содержание) | Оставьте без изменения.
Browse (Обзор) | Не доступна.
Primary file server name (Имя основного файл-сервера) | Введите имя основного сервера печати, созданного ранее PCONSOLE или NWAdmin (до 47 символов). Для шлюза NDPS введите имя SAP, которое вы установили для NetWare (до 47 символов).
Printer port number (Номер порта принтера) | Введите номер порта принтера. Для шлюза NDPS введите номер, идентичный установленному для NetWare (от 0 до 254).

[К началу]

## NetBEUI

Чтобы использовать принтер в окружении NetBEUI, настройте внутренний сервер печати в данном окне.

Пункты | Описание
use NetBEUI (использовать NetBEUI) | Включите эту опцию для использования NetBEUI. Эта опция неактивна, если принтер находится только в окружении NetBEUI.
NetBIOS name (имя NetBIOS) | Введите имя NetBEUI принтера (до 15 символов). Проверьте, что вы ввели уникальное имя, которое не конфликтует с именами других сетевых устройств.
Workgroup name (Имя рабочей группы) | Введите имя рабочей группы или домена для сетевого окружения Windows (до 15 символов).
Device name (Название устройства) | Введите название устройства печати (до 12 символов). Не используйте имена LPT1, LPT2, LPT3 или COM.

[К началу]

## AppleTalk

Чтобы использовать принтер в окружении AppleTalk, настройте внутренний сервер печати в данном окне.

| Примечание:

| Для настройки AppleTalk с помощью утилиты EpsonNet WinAssist, должны быть выполнены следующие условия;

| Внутренний сервер печати должен иметь правильный IP-адрес, не конфликтующий с IP-адресами других сетевых устройств (192.168.192.168).

| Вы должны подключиться к серверу NetWare или окружению NDS с правами супервизора.

| На компьютере должна быть установлена служба общего доступа.

Пункты | Описание
use AppleTalk (использовать AppleTalk) | Включите эту опцию для использования AppleTalk.
Printer name (Имя принтера) | Введите наименование принтера (до 32 символов).
Zone name (Наименование зоны) | Введите имя сетевой зоны (до 32 символов). Если вы хотите, чтобы выбор зоны произошел автоматически, установите значение Auto (Автоматически) для параметра Network number (Номер сети) и введите звездочку (*) в это поле.
Entity type (Класс) | Отображает класс принтера. Не меняйте данную установку, пока не появится надпись "epson". Когда появится надпись "epson", вам нужно будет ввести наименование принтера, чтобы настроить драйвер.
Entity configuration (Настройка класса) | Если в поле Entity type (Класс) появилась надпись "epson", нажмите эту кнопку, и введите значение параметра Entity type (Класс) (до 32 символов).
Network number setting (Установка номера сети) | Выберите метод получения номера сети. Обычно устанавливается Auto (Автоматически).
Network number for manual mode (Номер сети для ручного режима) | Введите значение от 0 до 65534, если вы выбрали Manual (Вручную) для параметра Network number setting (Установка номера сети).

[К началу]

## IPP

Чтобы использовать принтер в окружении IPP, настройте внутренний сервер печати в данном окне.

Пункты | Описание
IPP URL | Отображает URL принтера для Интернет-печати. Формат: http://IP-адрес внутреннего сервера печати:631/ имя принтера, установленное ниже Пример: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer
Printer name (Имя принтера) | Введите имя принтера, которое будет использовано для Интернет-печати (до 127 символов). Пример: EPSON_IPP_Printer
Location (Расположение) | Введите название физического расположения принтера (до 64 символов).

[К началу]

## SNMP

В меню SNMP, вы можете установить информацию о SNMP.

Пункты | Описание
Read Only (Только чтение) | Всегда отображается значение "public".
Read/Write (Чтение/Запись) | Введите название Read/Write (Чтение/Запись) (до 32 символов).
enable IPX Trap 1 or/and 2 (разрешить IP Trap 1 или/и 2) | Разрешить или запретить IP trap 1 или/и 2.
Address (Адрес) | Введите IP-адрес сервера, на который будет передан пакет данных при неправильной аутентификации.
Community (Группа) | Введите название группы (до 32 символов).
enable IPX Trap 1 or/and 2 (разрешить IP Trap 1 or/and 2) | Разрешить или запретить IP-прерывание 1 или/и 2.
Address (Адрес) | Введите сетевой адрес и номер узла (MAC-адрес) сервера, на который будет передан пакет данных при неправильной аутентификации. Формат: Сетевой адрес: номер узла Помните, что Network Address (Сетевой адрес) - A7E00BB0 (шестнадцатиричный) и номер узла - 000048930000 (шестнадцатиричный). Таким образом адрес - A7E00BB0:000048930000.
Community (Группа) | Введите название группы (до 32 символов).

[К началу]

Назад | Далее