Сетевое программное обеспечение / EpsonNet Direct Print

# Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet Direct Print

> Добавление принтера, находящегося в том же сегменте сети
> Добавление принтера, находящегося за маршрутизатором
> Добавление принтера из папки Printers (Принтеры)
> Установка драйвера принтера

При настройке принтера для печати LPR можно добавить принтер, как находящийся в том же сегменте сети, так и расположенный за машрутизатором.

| Примечание:

| Убедитесь, что компьютер подключен к сети и протокол TCP/IP настроен правильно.

| Должен быть установлен IP-адрес, отличный от значения по умолчанию "192.168.192.168", в противном случае значок принтера не появится в группе Epson_lpr.

| Утилита EPSON Status Monitor 2, поставляемая с интерфейсными картами моделей C82362/C82363/C82364 с программным обеспечением версии 1.x и с принтерами EPL-N2700/N4000, разрешает работу принтеров EPSON TCP/IP. Данные модели TCP/IP-принтеров могут работать совместно с lpr-принтерами, установленными с помощью утилиты EpsonNet Direct Print

| Функции управления заданиями, такие как Cancel Printing (Отмена печати) и Purge Print Jobs (Сброс задания на печать), доступны после двойного щелчка на значке принтера в папке Printers (Принтеры). Однако если принтер уже начал печатать документ, отмена печати может быть выполнена не полностью.

## Добавление принтера, находящегося в том же сегменте сети

Выполните следующие действия для того, чтобы добавить принтер, находящийся в том же сегменте сети.

| Windows Me: Дважды щелкните на значке My Network Places (Мое сетевое окружение).

> Windows 98/95/NT 4.0: Дважды щелкните на значке Network Neighborhood (Сетевое Окружение).

> Windows XP: Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт My Network Places (Мое сетевое окружение). В окне Network Tasks (Сетевые задания) нажмите View workgroup computers (Показать компьютеры рабочей группы). Под пунктом Other Places (Другие места), нажмите Microsoft Windows Network (Сеть Microsoft Windows), а затем Entire Network (Вся сеть). Дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

> Windows 2000: Дважды щелкните на значке My Network Places (Мое сетевое окружение), а затем на значке Entire Network (Вся сеть). Нажмите entire contents (все содержимое), после этого щелкните дважды на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке Epson_lpr и выберите пункт Properties (Свойства). Откроется диалоговое окно Properties (Свойства) Epson_lpr.

| Включите опцию Local Segment (Локальный сегмент) и нажмите кнопку OK.

| Дважды щелкните на значке Epson_lpr, чтобы увидеть принтеры, расположенные в том же сегменте сети, что и ваш компьютер.

| Щелкните дважды на нужном принтере.

| Следуйте указаниям Add Printer wizard (Мастер установки принтера) на экране. Если вас попросят установить драйвер принтера, обратитесь к разделу Установка драйвера принтера.

[К началу]

## Добавление принтера, находящегося за маршрутизатором

Выполните следующие действия для того, чтобы добавить принтер, находящийся за маршрутизатором.

| Windows Me: Щелкните дважды на значке My Network Places (Мое сетевое окружение).

> Windows 98/95/NT 4.0: Дважды щелните на значке Network Neighborhood (Сетевое окружение).

> Windows XP: Нажмите кнопку Start (Пуск), затем My Network Places (Мое сетевое окружение). В окне Network Tasks (Сетевые задания) нажмите View workgroup computers (Показать компьютеры Рабочей группы). В окне Other Places (Другие места) нажмите Microsoft Windows Network (Сеть Microsoft Windows), а затем Entire Network (Вся сеть). Дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

> Windows 2000: Дважды щелкните на значке My Network Places (Мое сетевое окружение), а затем на значке Entire Network (Вся сеть). Нажмите entire contents (все содержимое), после этого щелкните дважды на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке Epson_lpr и выберите пункт Properties (Свойства). Откроется диалоговое окно Properties (Свойства) Epson_lpr.

| Включите опцию Specific Network Segment (Выбрать сегмент сети) и введите IP-адрес и маску подсети для принтера, который вы устанавливаете. Нажмите кнопку OK.

| Дважды щелкните на значке Epson_lpr, чтобы просмотреть доступные принтеры.

| Дважды щелкните на значке требуемого принтера.

| Следуйте указаниям Add Printer wizard (Мастер установки принтера) на экране. Если вас попросят установить драйвер принтера, обратитесь к разделу Установка драйвера принтера.

[К началу]

## Добавление принтера из папки Printers (Принтеры)

Выполните следующие действия, чтобы установить принтер из папки Printers (Принтеры).

| Windows Me: Щелкните дважды на значке My Network Places (Мое сетевое окружение).

> Windows 98/95/NT 4.0: Дважды щелкните на значке Network Neighborhood (Сетевое окружение).

> Windows XP: Нажмите кнопку Start (Пуск), затем My Network Places (Мое сетевое окружение). В окне Network Tasks (Сетевые задания) нажмите View workgroup computers (Показать компьютеры Рабочей группы). В окне Other Places (Другие места) нажмите Microsoft Windows Network (Сеть Microsoft Windows), а затем Entire Network (Вся сеть). Дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

> Windows 2000: Дважды щелкните на значке My Network Places (Мое сетевое окружение), а затем на значке Entire Network (Вся сеть). Нажмите entire contents (все содержимое), после этого щелкните дважды на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке Epson_lpr и выберите пункт Properties (Свойства). Откроется диалоговое окно Properties (Свойства) Epson_lpr.

| Включите опцию Local Segment (Локальный сегмент) для поиска принтера в том же сегменте или включите опцию Specific Network Segment (Выбрать сетевой сегмент), а затем введите IP-адрес и маску подсети принтера, находящегося за маршрутизатором. Нажмите кнопку OK.

| Windows Me/98/95/2000/NT 4.0: Нажмите кнопку Start (Пуск), затем выберите пункт Settings (Настройка) и выберите пункт Printers (Принтеры). Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер) в папке Printers (Принтеры) для запуска Add Printer Wizard (Мастер установки принтера).

> Windows XP: Нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В окне Network Tasks (Сетевые задания) нажмите Add a printer (Добавить принтер), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтера).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер) (Windows Me/98/95/2000), A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру) (Windows XP) или Network print server (Сетевой сервер печати) (Windows NT 4.0). Затем нажмите кнопку Next (Далее).

| Windows Me/98/95: Нажмите кнопку Browse (Обзор) и затем дважды щелкните на значке Epson_lpr.

> Windows XP: Нажмите кнопку Browse for a printer (Поиск принтера). В списке Shared Printers (Принтеры общего доступа) дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

> Windows 2000: Выберите пункт Type the printer name (Введите имя принтера)или включите опцию Next to browse for a printer (Далее для поиска принтера) и нажмите кнопку Next (Далее). Дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

> Windows NT 4.0: В списке Shared Printers (Принтеры общего доступа) дважды щелкните на значке EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson).

| Выберите необходимый принтер из списка Epson_lpr или EpsonPeripheralNetwork (Периферийная сеть Epson) и нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Next (Далее). Следуйте указаниям на экране, чтобы установить драйвер принтера. Если вам потребуется установить драйвер принтера, обратитесь к разделу Установка драйвера принтера.

[К началу]

## Установка драйвера принтера

Установите драйвер принтера, который входит в комплект поставки.

| Вставьте CD-ROM с программным обеспечением, полученный вместе с принтером, в CD-дисковод.

| Нажмите кнопку Finish (Готово), если автоматически откроется экран программы установки EPSON Installation Program.

| Нажмите кнопку Have Disk (Установить с диска). Откроется диалоговое окно Install From Disk (Установка с диска).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор).

| Выберите название CD-дисковода в окне Drives (Диск), а затем дважды щелкните по папке с названием вашей операционной системы. Нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Install From Disk (Установка с диска).

| Выберите название модели и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Если Add Printer wizard (Мастер установки принтера) предложит вам выбрать между Keep existing driver (Сохранить существующий драйвер) и Replace existing driver (Заменить существующий драйвер), выберите Replace existing driver (Заменить существующий драйвер).

| Нажмите кнопку Finish (Готово) и следуйте указаниям на экране, чтобы завершить установку.

[К началу]

Назад | Далее