Установка сетевых компонент на ваш компьютер

# Windows 2000

Воспользуйтесь описанной ниже процедурой для установки необходимых сетевых компонент для Windows 2000.

| Примечание:

| Во время установки вам может понадобиться CD-ROM с операционной системой Windows 2000.

| При использовании протоколов TCP/IP или IPP для печати вам необходимо установить IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте окно Network and Dial-up Connections (Сеть и удаленный доступ к сети). Откроется диалоговое окно Network and Dial-up Connections (Сеть и удаленный доступ к сети).

| Щелкните правой кнопкой мышки по нужному сетевому соединению и выберите Properties (Свойства).

| Проверьте наличие необходимых пунктов в списке установленных сетевых компонент. Если они установлены, переходите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для конфигурации внутреннего сервера печати с использованием утилиты EpsonNet WinAssist.

Окна установок EpsonNet WinAssist | Необходимые сетевые компоненты
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (IP trap) | Internet Protocol (TCP/IP)
NetBEUI | NetBEUI
NetWare, SNMP (IPX trap) | Клиент NetWare Client, например Client32 или IntranetWare Client

|  | Примечание:

|  | Не используйте Novell Client версии 3.00 для Windows 95/98 и Novell Client версии 4.50 для Windows NT при использовании следующих режимов: NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server mode, NetWare 3.x Remote Printer mode, NetWare 4.x Bindery Remote Printer mode и NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer mode.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для сетевой печати.

Метод печати | Необходимые сетевых компоненты
LPR или Интернет-печать | Internet Protocol (TCP/IP)
Печать через принтер общего доступа Microsoft | Internet Protocol (TCP/IP) или NetBEUI Клиент для сетей Microsoft
Печать через сервер NetWare | Примеры некоторых сетевых компонент Microsoft: - NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол - Клиент для сетей NetWare

| Если необходимых сетевых компонент нет в списке, нажмите кнопку Install (Установка) для того, чтобы установить их в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

> Для LPR или Интернет-печати:
> Выберите пункт Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить). В диалоговом окне Select Network Protocol (Выбор сетевого протокола), выберите пункт Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите кнопку OK.

> Печать через принтер общего доступа Microsoft Network:
> Для использования Internet Protocol смотрите установки Internet Protocol (TCP/IP), приведенные выше.
> При использовании NetBEUI выберите пункт Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт NetBEUI Protocol (Протокол NetBEUI) и нажмите кнопку OK.
> Выберите пункт Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) и нажмите кнопку OK.

> Для печати через сервер NetWare:
> Выберите пункт Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol (NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол) и нажмите кнопку OK.
> Выберите пункт Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Client Service for NetWare (Клиент для сетей NetWare) и нажмите кнопку OK.

| Для LPR, Интернет-печати и принтера общего доступа Microsoft: Дважды щелкните на пункте Internet Protocol (TCP/IP) в меню Configuration (Настройка), чтобы открыть диалоговое окно TCP/IP Properties (Свойства TCP/IP). Установите IP-адрес, маску подсети и др., затем нажмите кнопку OK.

| Перезагрузите компьютер.

Теперь необходимые сетевые компоненты установлены на ваш компьютер. Перейдите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

[К началу]

Назад | Далее