Настройка внутреннего сервера печати / Установка IP-адреса принтера

# Установка IP-адреса с панели управления принтера

> Меню Network (Сеть)
> Меню AUX

После подключения принтера к локальной сети вам необходимо установить IP-адрес внутреннего сервера печати.

Выполните следующие действия, чтобы установить IP-адрес, маску подсети и основной шлюз с панели управления принтера.

| Включите принтер.

| Нажмите кнопку Enter (Ввод), Up (Вверх), Down (Вниз) или Back (Назад) на панели управления принтера для входа в режим SelecType. На ЖК-панели отобразится меню Information (Информация).

| Нажимайте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) до появления меню Network (Сеть). После этого нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Проверьте, что значение параметра Network I/F = On.

> Если значение параметра Network I/F = Off, нажмите кнопку Enter (Ввод), а затем кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз), чтобы изменить значение на Network I/F = On. После этого нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажимайте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) до появления сообщения Network Config = No. Нажмите кнопку Enter (Ввод), а затем кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) для изменения значения на Network Config = Yes. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажимайте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) до появления сообщения Get IP Address = Auto. Нажмите кнопку Enter (Ввод), а затем кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) для изменения значения на Get IP Address = Panel. Затем нажмите кнопку Enter (Ввод). Вы можете воспользоваться следующими способами для установки IP-адреса.

> - Выберите значение Panel (Панель) при установке IP-адреса, маски подсети и основного шлюза при использовании панели управления принтера.

> - Выберите значение Auto (Авто), если хотите, чтобы IP-адрес был назначен сервером DHCP. IP-адрес автоматически присваивается сервером DHCP при каждом сбросе настроек и включении принтера.

> - Выберите значение PING при установке IP-адреса с помощью команды arp/ping. Внутренний сервер печати использует IP-адрес, установленный с помощью команды arp/ping. Установка вступает в силу после перезагрузки принтера.

|  | Примечание:

|  | Когда установлено значение Auto (Автоматически), вы разрешаете использование сервера DHCP. Для использования сервера DHCP, убедитесь, что он установлен на ваш компьютер и правильно настроен. Смотрите справку операционной системы для получения более подробных указаний.

|  | Выберите значение PING только для установки IP-адреса с помощью команды arp/ping.

| Нажимайте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) до появления сообщения IP Byte 1*. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажимайте кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз) до появления необходимого значения. Затем нажмите кнопку Enter (Ввод), для сохранения выставленного значения.

|  | Примечание:

|  | Повторите шаги 7 и 8, чтобы установить IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

| Выключите и снова включите ваш принтер. Дождитесь окончания процесса инициализации.

Распечатайте лист сетевого состояния, чтобы убедиться, новый IP-адрес установлен.

| Примечание:

| Перед использованием утилиты EpsonNet WebAssist вы должны установить IP-адрес.

| Смотрите Справочное руководство для получения более подробной информации по настройке принтера, с помощью его панели управления.

## Меню Network (Сеть)

Следующие пункты необходимы для выполнения сетевых настроек через панель управления принтера.

Пункт | Установка (Жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
Network I/F (Сетевой интерфейс) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
Network Config (Настройка сетевого интерфейса) | No (Нет), Yes (Да)
Get IPAddress (Получить IP-адрес) | Panel (Панель), Auto (Авто), PING
IP Byte 1 | от 0 до 192 до 255
IP Byte 2 | от 0 до 168 до 255
IP Byte 3 | от 0 до 192 до 255
IP Byte 4 | от 0 до 168 до 255
SM Byte 1 | от 0 до 255
SM Byte 2 | от 0 до 255
SM Byte 3 | от 0 до 255
SM Byte 4 | от 0 до 255
GW Byte 1 | от 0 до 255
GW Byte 2 | от 0 до 255
GW Byte 3 | от 0 до 255
GW Byte 4 | от 0 до 255
Buffer Size (Размер буфера) | Normal (Нормальный), Maximum (Максимум), Minimum (Минимум)

| Примечание:

| Для того чтобы изменения в меню Network (Сеть) вступили в силу, вам нужно выключить принтер более чем на 5 секунд и включить его снова. Или вы можете выполнить операцию Reset All (Сбросить все), как это описано в Справочном руководстве.

| Сброс настроек принтера отменяет все задания на печать. Убедитесь, что индикатор Ready (Готов) не мигает, когда вы перезагружаете принтер.

[К началу]

## Меню AUX

Это меню позволяет вам контролировать настройки дополнительного интерфейса через панель управления принтера.

Пункт | Установка (Жирным шрифтом выделены установки по умолчанию)
AUX I/F (Интерфейс AUX) | On (Вкл.), Off (Выкл.)
AUX Config (Настройка AUX)* | No (Нет), Yes (Да)
Get IPAddress (Получить IP-адрес)** | Panel (Панель), Auto (Авто), PING
IP Byte 1** | от 0 до 255
IP Byte 2** | от 0 до 255
IP Byte 3** | от 0 до 255
IP Byte 4** | от 0 до 255
SM Byte 1** | от 0 до 255
SM Byte 2** | от 0 до 255
SM Byte 3** | от 0 до 255
SM Byte 4** | от 0 до 255
GW Byte 1** | от 0 до 255
GW Byte 2** | от 0 до 255
GW Byte 3** | от 0 до 255
GW Byte 4** | от 0 до 255
NetWare** | On (Вкл.), Off (Выкл.)
AppleTalk** | On (Вкл.), Off (Выкл.)
NetBEUI** | On (Вкл.), Off (Выкл.)
AUX Init (Инициализация AUX) | -
Buffer Size (Размер буфера) | Normal (Нормальный), Maximum (Максимум), Minimum (Минимум)

| * Доступна, если установлена дополнительная интерфейсная плата, с возможностью сетевых настроек. Эти пункты не доступны при настройке платы параллельного интерфейса Type B.

| ** Доступны, если Yes (Да) выбрано в качестве установки AUX Config (Настройка AUX).

#### AUX I/F (Настройка AUX)

Позволяет вам активизировать или блокировать интерфейс AUX, если дополнительная интерфейсная плата установлена на ваш принтер.

#### Buffer Size (Размер буфера)

Определяет размер памяти, доступный для использования при получении и печати данных. Если установлено значение Maximum (Максимальный), больший объем памяти используется при получении данных. Если установлено Minimum (Минимальный) больший объем памяти используется при печати данных.

| Примечание:

| Для того чтобы изменения в меню Network (Сеть) вступили в силу, вам нужно выключить принтер более чем на 5 секунд и включить его снова. Или вы можете выполнить операцию Reset All (Сбросить все), как это описано в Справочном руководстве.

| Сброс настроек принтера отменяет все задания на печать. Убедитесь, что индикатор Ready (Готов) не мигает, когда вы перезагружаете принтер.

[К началу]

Назад | Далее