Сетевое программное обеспечение / EpsonNet WebAssist

# Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet WebAssist

После того, как вы установили IP-адрес внутреннего сервера печати с помощью утилиты EpsonNet WinAssist, MacAssist или команды arp/ping, вы можете изменять IP-адрес и любые другие настройки с помощью утилиты EpsonNet WinAssist.

| Примечание:

| На ваш компьютер должен быть установлен Web-обозреватель.

| Протокол TCP/IP должен быть правильно настроен для принтера и компьютера.

| Не запускайте одновременно EpsonNet WinAssist/MacAssist и EpsonNet WebAssist для одного принтера.

| Ваш обозреватель может ограничивать использование некоторых символов. Подробнее смотрите документацию к операционной системе или обозревателю.

| Если вы используете подключение через коммутируемую телефонную линию и не используете NetWare, выберите пункт Disable (Отключено) в окне NetWare. Если вы установите Enable (Включено), счет за использование линий связи может значительно увеличиться.

Выполните следующие действия для изменения IP-адреса с помощью утилиты EpsonNet WebAssist.

| Включите принтер.

| Запустите утилиту EpsonNet WebAssist, воспользовавшись одним из предложенных способов.

> - Запустите утилиту EpsonNet WinAssist или EpsonNet MacAssist. Выберите из списка принтер, настройки котрого вы хотите изменить и нажмите Launch Browser (Запустить Обозреватель).

> - Откройте обозреватель и введите IP-адрес внутреннего сервера печати. Не запускайте EpsonNet WinAssist или MacAssist.
>   http://IP-адрес внутреннего сервера печати/
>   Пример: http://192.168.100.201/

|  | Примечание для настройки NetWare:

|  | С любой рабочей станции NetWare войдите на сервер NetWare, воспользовавшись логином и паролем администратора.

|  | Вы не сможете создать новый сервер печати, очередность или принтер с помощью утилиты EpsonNet WebAssist. Вы должны создать вышеперечисленные объекты перед запуском утилиты.

| Нажмите ссылку TCP/IP в меню Network (Сеть) из меню Configuration (Настройка), чтобы открыть окно настройки TCP/IP.

|  | Примечание:

|  | Если вы хотите настроить другой протокол, смотрите раздел Настройка - Окна сети.

| Выберите метод "Get IP address" (Получить IP-адрес). Если вы выберите значение Auto (Автоматически), вы разрешаете использование DHCP-сервера. В этом случае IP-адрес будет установлен автоматически. Если вы хотите установиь IP-адрес вручную, выберите значение Manual (Вручную).

|  | Примечание:

|  | Сетевой администратор должен проверить и подтвердить изменения, внесенные в настройки IP-адреса.

|  | Значением по умолчанию является Auto (Автоматически). Когда установлено значение Auto (Автоматически), вы разрешаете использование DHCP-сервера. Перед использованием сервера DHCP убедитесь, что он установлен на ваш компьютер и правильно настроен. Для получения более подробных указаний смотрите оперативное справочное руководство к вашей операционной системе.

|  | Если DHCP-сервер в системе или сети не установлен, внутренний сервер печати по умолчанию использует IP-адрес "192.168.192.168".

|  | Если DHCP-сервер в системе или сети не установлен, но разрешен режим Use a private IP address when an IP address cannot be assigned by the DHCP server (Использовать частный IP адрес, если IP адрес не может быть назначен DHCP сервером), IP-адрес внутреннему серверу печати будет присвоен автоматически.

|  | Каждый раз при включении и выключении принтера вам придется менять адрес порта, если выбрано значение Auto (Автоматически) для параметра Get IP address (Получить IP-адрес). Для печати по протоколу TCP/IP мы рекомендуем использовать значение Manual (Вручную) и устанавливать IP-адрес вручную.

| Для установки IP-адреса вручную введите IP-адрес, маску подсети и основной шлюз. Убедитесь, что заданный вами IP-адрес не конфликтует с адресом другого сетевого устройства.

|  | Примечание:

|  | Значение параметра маска подсети по умолчанию 255.255.255.0, а основного шлюза 255.255.255.255.

|  | Если в сети установлен сервер или маршрутизатор, выполняющий функции сервера, введите их IP-адрес для основного шлюза. Если шлюза нет, оставьте значение по умолчанию.

| Если вы хотите автоматически установить IP-адрес в диапозоне между 169.254.1.1 и 169.254.254.254 в случае, если IP не может быть задан сервером DHCP, установите значение Enable (Разрешено) для параметра Use a private IP address when an IP address cannot be assigned by the DHCP server (Использовать частный IP-адрес, если IP-адрес не может быть назначен DHCP-сервером).

| При настройке IP-адреса с помощью команды ping выберите значение Manual (Вручную) и значение Enable (Разрешено) для параметра Set by PING (Установить c помощью команды PING) для установки IP-адреса с помощью команды arp/ping. Выберите значение Disable (Запрещено), если IP-адрес задается с помощью утилит EpsonNet WinAssist/MacAssist/WebAssist. Эта мера поможет избежать неожиданных изменений IP-адреса.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь, что вы выбрали значение Disable (Запрещено), если не используете команду ping. Эта мера поможет избежать неожиданных изменений IP-адреса утилитой EpsonNet WebManager.

| Выберите значение Enable (Разрешено) или значение Disable (Запрещено) для параметра Universal Plug and Play. Выберите значение Enable (Разрешено), если вы хотите воспользоваться функцией Universal Plug and Play операционной системы Windows Me или будущих операционных систем.

| По желанию вы можете изменить название устройства по умолчанию Universal Plug and Play. Это название используется для операционных систем Windows, которые поддерживают функцию Universal Plug and Play.

| Нажмите SUBMIT (Принять) и введите пароль, чтобы сохранить внесенные изменения. Для утилит EpsonNet WinAssist, MacAssist и WebAssist требуется одинаковый пароль. Для получения более подробной информации по установке пароля смотрите раздел Пароль .

| Если на экране появилось сообщение "Configuration change is complete!" (Изменение конфигурации выполнено!), это означает, что обновление закончено. Не закрывайте Web-обозреватель и не посылайте заданий на печать на принтер до появления этого сообщения. Выполните инструкции на экране, чтобы сбросить настройки принтера.

| Примечание:

| Как только IP-адрес станет доступным после сброса настроек принтера, вам нужно перезагрузить утилиту EpsonNet WebAssist, введя новый IP-адрес в соответствующую строку вашего Web-обозревателя.

[К началу]

Назад | Далее