Простая установка для Windows Me/98/95

# Подключение принтера к сети

Выполните следующие действия для подключения внутреннего сервера печати к локальной сети.

| Убедитесь, что принтер выключен.

| Подключите один конец сетевого кабеля с разъемом RJ-45 к внутреннему серверу печати, а другой конец кабеля к сети.

|  | Предостережение:

|  | Вы должны использовать экранированную витую пару 5-ой категории для подключения принтера к сети, чтобы предотвратить появление ошибок в работе.

|  | Примечание:

|  | IP-адрес внутреннего сервера печати по умолчанию имеет значение "192.168.192.168". Этот IP-адрес может конфликтовать с каким-нибудь другим устройством, установленным в сети. Перед подключением внутреннего сервера печати к сети, убедитесь, что вышеуказанного адреса не существует в вашей подсети. Если такой IP-адрес есть, выключите использующее его устройство.

|  | Не подключайте и не отключайте сетевой кабель при включенном принтере.

|  | Убедитесь, что при подключении внутреннего сервера печати к сети, используется концентратор.

| Включите принтер. После того, как погаснут индикаторы состояния, распечатайте лист сетевого состояния.

| Предостережение:

| После отключения принтера дождитесь, пока погаснут все лампочки на панели управления, перед тем, как снова его включить. В противном случае внутренний сервер печати может работать некорректно.

[К началу]

Назад | Далее