Установка драйвера принтера

# Windows 2000

> Печать LPR
> Интернет-печать
> Принтер общего доступа Microsoft
> Установка драйвера принтера
> Использование команды NET USE

Для Windows 2000 процедура установки драйвера принтера отличается, в зависимости от выбранного вами метода печати.

## Печать LPR

| Примечание:

| Процедура установки драйвера принтера отличается, если вы используете утилиту EpsonNet Direct Print. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet Direct Print для получения более подробной информации.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Установка принтера), чтобы запустить Add Printer wizard (Мастер установки принтера) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Local printer (Локальный принтер), выключите опцию Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play") и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Вы должны выключить опцию Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play"), потому что принтер подключен к сети, а не непосредственно к компьютеру с установленной на него Windows 2000.

| Включите опцию Create a new port (Создать новый порт) и выберите из списка пункт Standard TCP/IP Port (Стандартный порт TCP/IP). Нажмите кнопку Next (Далее).

| Введите IP-адрес внутреннего сервера печати и нажмите кнопку Next (Далее).

| При возникновении ошибки откроется следующее диалоговое окно. Включите опцию Standard (Стандартный) и выберите пункт EPSON Network Printer (Сетевой принтер EPSON). Нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Finish (Готово).

| Смотрите раздел Установка драйвера принтера, чтобы установить драйвер принтера на ваш компьютер.

[К началу]

## Интернет-печать

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Установка принтера), чтобы запустить Add Printer wizard (Мастер установки принтера) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Network Printer (Сетевой принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Connect to a printer on the Internet or on your intranet (Подключиться к принтеру в Интернете или в вашей интрасети).

| Введите URL устанавливаемого принтера, в формате, приведенном ниже. URL должен быть идентичен, установленному в утилите EpsonNet WinAssist/WebAssist на странице настройки IPP.

> http://IP-адрес принтера:631/Имя принтера

> Пример: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

| Следуйте указаниям на экране для завершения установки. Смотрите раздел Установка драйвера принтера, если это необходимо.

[К началу]

## Принтер общего доступа Microsoft

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Установка принтера), чтобы запустить Add Printer wizard (Мастер установки принтера) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Network Printer (Сетевой принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Включите опцию Type the printer name, or click Next to browse for a printer (Введите название принтера или нажмите кнопку "Далее" для обзора принтеров).

| Введите следующую информацию в поле Имя или нажмите кнопку Next (Далее), чтобы найти принтер. \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\Имя устройства внутреннего сервера печати

| Следуйте указаниям на экране, чтобы установить принтер. Смотрите раздел Установка драйвера принтера, если это необходимо.

[К началу]

## Установка драйвера принтера

| Вставьте CD-ROM, полученный вместе с принтером в CD-дисковод.

| Нажмите кнопку Finish (Завершить), если откроется окно EPSON Installation Program (Программа установки EPSON).

| Нажмите кнопку Have Disk (Установить с диска). Откроется диалоговое окно Install From Disk (Установить с диска).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор).

| Выберите название CD-дисковода в окне Drives (Диск), а затем дважды щелкните на папке WIN2000. Нажмите кнопку Open (Открыть).

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Install From Disk (Установить с диска).

| Выберите модель принтера и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Если Add Printer wizard (Мастер установки принтера) предложит вам выбрать между опциями Keep existing driver (Сохранить существующий драйвер) и Replace existing driver (Заменить существующий драйвер), выберите опцию Replace existing driver (Заменить существующий драйвер).

| Нажмите кнопку Finish (Готово) и следуйте указаниям на экране для завершения установки.

> При печати на принтер общего доступа Microsoft из Windows 2000/NT/XP, смотрите раздел Использование команды NET USE для получения более подробной информации.

[К началу]

## Использование команды NET USE

Если вы работаете под операционными системами Windows 2000/NT/XP и используете протокол NetBIOS для связи с принтером, мы рекомендуем вам использовать команду NET USE, как это описано ниже:

| Правой кнопкой мышки щелкните на значке My Network Places (Мое сетевое окружение) и выберите пункт Properties (Свойства).

| Правой кнопкой мышки щелкните на значке Local Area Connections (Локальное соединение) и выберите пункт Properties (Свойства).

| Проверьте, что Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) находится в списке Components (Компоненты). Если клиент не установлен, нажмите кнопку Install (Инсталляция) для его установки.

| Откройте командную строку и введите следующую команду.

> NET USE порт принтера: \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\Имя устройства внутреннего сервера печати

#### Выбор порта

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем выберите пункт Printers (Принтеры).

| Щелкните правой кнопкой мышки на значке принтера и выберите пункт Properties (Свойства).

| Откройте закладку Ports (Порты) и выберите порт, который вы установили с помощью команды NET USE.

[К началу]

Назад | Далее