Установка драйвера принтера

# Windows Me/98/95

> Печать LPR
> Интернет-печать (Windows 98/95)
> Интернет-печать (Windows Me)
> Принтер общего доступа Microsoft
> Установка драйвера принтера
> Использование команды NET USE

Для Windows Me/98/95 процедура установки драйвера принтера отличается, в зависимости от выбранного вами метода печати.

## Печать LPR

Так как Windows Me/98/95 не поддерживает LPR, стандартная печать TCP/IP не может быть использована. Однако, вы можете печатать через TCP/IP с помощью утилиты EpsonNet Direct Print, которая записана на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Сначала, установите утилиту EpsonNet Direct Print. Затем установите драйвер принтера. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet Direct Print для получения более подробной информации.

[К началу]

## Интернет-печать (Windows 98/95)

Интернет-печать возможна с помощью утилиты EpsonNet Internet Print, которая записана на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Сначала, установите утилиту EpsonNet Internet Print. Затем установите драйвер принтера. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet Internet Print для получения более подробной информации.

[К началу]

## Интернет-печать (Windows Me)

#### Установка клиента IPP

На ваш компьютер должен быть установлен клиент IPP. Выполните следующие действия, чтобы установить его на ваш компьютер.

| Вставьте CD-ROM c Windows Me в CD-дисковод.

| Выберите папку add-ons, а затем выберите папку IPP.

| Дважды щелкните wpnpins.exe. Далее выполняйте указания на экране.

| Нажмите кнопку OK, чтобы перезагрузить ваш компьютер.

#### Настройка принтера

Подключите ваш принтер к компьютеру по протоколу IPP.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер)и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Network Printer (Сетевой принтер)и нажмите кнопку Next (Далее).

| Введите URL принтера и нажмите кнопку Next (Далее).

> Формат:
> http://IP-адрес внутреннего сервера печати:631/название принтера

| Смотрите раздел Установка драйвера принтера , чтобы установить драйвер принтера на ваш компьютер.

[к началу]

## Принтер общего доступа Microsoft

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер) в окне Printer (Принтеры).

| Выберите пункт Network Printer (Сетевой принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор), а затем выберите сетевой путь из списка. Если вы не можете просмотреть содержимое каталогов, введите следующий путь в поле Network path (Сетевой путь).

> \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\
> Название устройства внутреннего сервера печати

| Откроется окно Add Printer wizard (Мастер установки принтера). Нажмите кнопку Next (Далее).

| Смотрите раздел Установка драйвера принтера, чтобы установить драйвер принтера на ваш компьютер.

[К началу]

## Установка драйвера принтера

| Вставьте CD-ROM, полученный вместе с принтером в CD-дисковод.

| Нажмите кнопку Finish (Завершить), если откроется окно EPSON Installation Program (Программа установки EPSON).

| Нажмите кнопку Have Disk (Установить с диска). Откроется диалоговое окно Install From Disk (Установить с диска).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор).

| Выберите название CD-дисковода в окне Drives (Диск), а затем дважды щелкните по папке с названием вашей операционной системы. Нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку OK в диалоговом окне Install From Disk (Установить с диска).

| Выберите модель принтера и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Если Add Printer wizard (Мастер установки принтера) предложит вам выбрать между Keep existing driver (Сохранить существующий драйвер) и Replace existing driver (Заменить существующий драйвер), выберите Replace existing driver (Заменить существующий драйвер).

| Нажмите кнопку Finish (Завершить) и следуйте указаниям на экране для завершения установки.

> При печати на принтер общего доступа Microsoft из Windows 2000/NT/XP, смотрите раздел Использование команды NET USE для получения более подробной информации.

[К началу]

## Использование команды NET USE

Если вы работаете под операционными системами Windows 2000/NT/XP и используете протокол NetBIOS для связи с принтером, мы рекомендуем вам использовать команду NET USE, как это описано ниже:

| Правой кнопкой мышки щелкните по значку Network Neighborhood (Сетевое окружение) или My Network Places (Моя Сеть) и выберите пункт Properties (Свойства).

| Проверьте, что пункт Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) находится в списке сетевых компонент. Если клиент не установлен, нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы его установить.

| Запустите командную строку и введите следующую команду.

> NET USE порт принтера: \\NetBIOS-имя внутреннего сервера печати\Название устройства внутреннего сервера печати

#### Выбор порта

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройки) и откройте окно Printers (Принтеры).

| Щелкните правой кнопкой мышки по значку принтера и выберите пункт Properties (Свойства).

| Откройте закладку Details (Сведения) и выберите порт, который вы установили с помощью команды NET USE.

[К началу]

Назад | Далее