Сетевое программное обеспечение / EpsonNet WebAssist

# Открытие окон

> Оглавление
> Меню

Любой пользователь сети может открыть нижеследующее окно, введя IP-адрес внутреннего сервера печати в соответствующую строку Web-обозревателя.

## Оглавление

Home (Домашняя страница) | Переход в открытое окно.
Help (Справка) | Переход в окно Справки.
About WebAssist (Об утилите WebAssist) | Переход в окно информации об авторских правах и версии утилиты EpsonNet WebAssist.
Link to EPSON (Страница EPSON) | Переход на Web-сайт EPSON.
Favorite (Избранное) | Переход на страницы, определенные ранее администратором.

[К началу]

## Меню

Информация - Принтер
Device (Устройство) | Отображает информацию о принтере.
Consumable (Расходные материалы) | Отображает информацию о расходных материалах.
Input (Ввод) | Отображает информацию о входящих данных.
Print (Печать) | Отображает информацию о настройках принтера.
Emulation (Эмуляция) | Отображает информацию о режимах эмуляции.
Interface (Интерфейс) | Отображает информацию об интерфейсах принтера.
Информация - Сеть
General (Общее) | Отображает информацию о внутреннем сервере печати.
NetWare | Отображает информацию о сети NetWare.
TCP/IP | Отображает информацию о настройках протокола TCP/IP.
AppleTalk | Отображает информацию о настройках протокола AppleTalk.
NetBEUI | Отображает информацию о настройках протокола NetBEUI.
IPP | Отображает информацию о настройках протокола IPP.
SNMP | Отображает информацию о настройках протокола SNMP.
Настройка - Принтер
Input (Ввод) | Изменяет настройки ввода.
Print (Печать) | Изменяет настройки печати.
Emulation (Эмуляция) | Изменяет настройки режимов эмуляции.
Interface (Интерфейс) | Изменяет настройки интерфейса.
Настройка - Сеть
NetWare | Изменяет соответствующие настройки сети NetWare.
TCP/IP | Изменяет соответствующие настройки протокола TCP/IP.
AppleTalk | Изменяет соответствующие настройки протокола AppleTalk.
NetBEUI | Изменяет соответствующие настройки протокола NetBEUI.
IPP | Изменяет соответствующие настройки протокола IPP.
SNMP | Изменяет соответствующие настройки протокола SNMP.
Настройка - Дополнительно
Administrator (Администратор) | Введите имя администратора и установите избранные Web-страницы.
Reset (Сброс) | Сброс всех настроек принтера и возврат к установкам по умолчанию.
Password (Пароль) | Установите пароль, чтобы защитить настройки.

[К началу]

Назад | Далее