Сетевое программное обеспечение / EpsonNet Internet Print

# Настройка принтера с помощью утилиты EpsonNet Internet Print

> Windows 98/95
> Windows NT 4.0

Утилита EpsonNet Internet Print поддерживает печать через Интернет по протоколу IPP (Internet Printing Protocol). Выполните следующие действия для настройки принтера.

| Примечание:

| Перед выполнением указанных действий необходимо выполнить соответствующие настройки протокола IPP для EpsonNet WebAssist. Указания по установке IPP смотрите в разделе IPP или IPP . В ходе выполнения последующих действий будет запрошен IPP URL, который устанавливается через окно настройки IPP утилиты EpsonNet WinAssist/WebAssist.

## Windows 98/95

| Проверьте, что протокол TCP/IP правильно установлен, а компьютер и принтер имеют допустимые IP-адреса.

| Убедитесь, что настройки протокола IPP в утилите EpsonNet WebAssist правильные. Обратитесь к разделу IPP или IPP для получения указаний по настройке протокола IPP.

| Для запуска EpsonNet Internet Print нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Programs (Программы), затем выберите пункт EpsonNet Internet Print, после чего нажмите кнопку Add EpsonNet Internet Print Port (Добавить EpsonNet Internet Print Port).

| Откроется следующее диалоговое окно. Адрес, который будет здесь установлен, станет портом для печати через Интернет. Выполните нижеследующие установки.

> Введите URI принтера:
> Введите URI нужного принтера длиной не более 49 символов. URI, который задается здесь, должен совпадать с IPP URL, установленным в окне настройки IPP утилиты EpsonNet WinAssist/WebAssist. Не допускается использование следующих символов:| \ [ ] { } < > # " '
> Формат: http://IP-адрес принтера:631/название принтера
> Пример: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

> Use Proxy (Использовать Proxy-сервер):
> При использовании Proxy-сервера включите данную опцию и введите название Proxy-сервера и номер порта. В этом случае весь трафик пойдет через Proxy-сервер.

> Enter Proxy Server Name (Введите название Proxy-сервера):
> Введите название Proxy-сервера или его IP-адрес. Можно вводить до 256 символов, но значимыми являются только первые 127. Не допускается использование следующих символов: | \ [ ] { } < > # " '

> Port Number (Номер порта):
> Введите номер порта Proxy-сервера (от 0 до 65535).

> Get Printer Attributes (Получить атрибуты принтера):
> После включения этой опции и нажатия кнопки OKутилита EpsonNet Internet Print свяжется с принтером и запросит информацию, поэтому может потребоваться несколько минут, прежде чем появится данное сообщение. Данная установка доступна только при создании порта.

> Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек).
> Включите эту опцию, если хотите получать регулярные сообщения о состоянии принтера (запрос осуществляется через каждые 5 секунд во время печати и через 20 секунд в режиме ожидания). Если эта опция включена, в случае возникновения ошибки во время печати на экране появиться сообщение. Можно также проверить текущее состояние принтера, дважды щелкнув на его значке.

> Кнопка OK:
> Сохраняет сделанные изменения.

> Кнопка Cancel (Отмена):
> Отменяет сделанные изменения.

|  | Примечание:

|  | Все сделанные выше установки можно изменить через драйвер принтера. В диалоговом окне Properties (Свойства) откройте закладку Details (Сведения) и нажмите кнопку Port Settings (Параметры порта) для изменения установок.

|  | Помните, что при подключении к Интернет через коммутируемую телефонную линию, при включении опции Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек), возможно, придется оплачивать счета за дополнительное использование линии связи.

|  | При включении опции Get Printer Attributes (Получить атрибуты принтера) и нажатии кнопки OK, может появиться сообщение об ошибке. Проверьте, что принтер включен и правильно подключен к сети.

|  | Если принтер не включен или имеется неисправность в сети, то опция Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек) будет недоступна. В этом случае убедитесь, что принтер включен и правильно подключен к сети, а затем снова включите опцию Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения.

| После того, как на экране появится сообщение о том, что установки выполнены корректно, нажмите кнопку OK, чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтер). Нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Если вы нажмете кнопку Cancel (Отмена), а позже захотите добавить принтер, то запустите Add Printer Wizard (Мастер установки принтера) и выполните следующие действия.

| Включите опцию Local printer (Локальный принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите драйвер принтера и нажмите кнопку Next (Далее).

> Если откроется следующее диалоговое окно, выберите пункт Replace existing driver (Заменить существующий драйвер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите порт, который был добавлен утилитой EpsonNet Internet Print в предыдущем разделе. Нажмите кнопку Next (Далее).

| Выполните указания на экране для установки драйвера принтера.

| Примечание:

| Если вы удалите порт, который вы выбрали на закладке Details (Сведения) диалогового окна свойств принтера, то не сможете использовать имя удаленного порта в качестве имени нового порта (URI-принтера), до перезагрузки компьютера.

| Если на компьютер установлена утилита EPSON Status Monitor 3, при печати с использованием утилиты EpsonNet Internet Print появится сообщение "A communication error has occurred" (Произошла ошибка связи). Вы можете избежать появления данного сообщения, если выключите опцию Monitor the Printing Status (Контролировать состояние печати) в меню Utility (Сервис) диалогового окна свойств принтера.

[К началу]

## Windows NT 4.0

| Проверьте, что протокол TCP/IP правильно установлен и настроен на компьютере, а компьютер и принтер имеют допустимые IP-адреса.

| Убедитесь, что настройки протокола IPP в утилите EpsonNet WebAssist правильные. Обратитесь к разделу IPP или IPP для получения указаний по настройке протокола IPP

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), а затем выберите пункт Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Включите опцию My Computer (Мой компьютер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Add Port (Добавить порт) и выберите из списка EPSON IPP Port. Затем нажмите кнопку New Port (Новый порт).

| Адрес, который будет здесь установлен, станет портом для печати через Интернет. Выполните нижеследующие установки.

> Enter Printer URI (Введите URI принтера):
> Введите URI нужного принтера (длиной не более 127 символов). URI, который задается здесь, должен совпадать с IPP URL, установленным в окне настройки протокола IPP в утилите EpsonNet WinAssist/WebAssist. Не допускается использование следующих символов: | \ [ ] { } < > # " '
> Формат: http://IP-адрес принтера:631/название принтера
> Пример: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

> Use Proxy (Использовать Proxy-сервер):
> При использовании Proxy-сервера включите данную опцию и введите Proxy Server Name (Имя Proxy-сервера) и Port Number (Номер порта). В этом случае весь трафик пойдет через Proxy-сервер.

> Enter Proxy Server Name (Введите название Proxy-сервера):
> Введите название Proxy-сервера или его IP-адрес. Можно вводить до 256 символов, но значимыми являются только первые 127. Не допускается использование следующих символов: | \ [ ] { } < > # " '

> Port number (Номер порта)
> Введите номер порта Proxy-сервера (от 0 до 65535).

> Get Printer Attributes (Получить атрибуты принтера):
> После включения этой опции и нажатия кнопки OKутилита EpsonNet Internet Print свяжется с принтером и запросит информацию, поэтому может потребоваться несколько минут, прежде чем появится данное сообщение. Данная установка доступна только при создании порта.

> Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек).
> Включите эту опцию, если хотите получать регулярные сообщения о состоянии принтера (запрос осуществляется через каждые 5 секунд во время печати и через 20 секунд в режиме ожидания). Если эта опция включена, в случае возникновения ошибки во время печати на экране появиться сообщение. Можно также проверить текущее состояние принтера, дважды щелкнув на его значке.

> Кнопка OK:
> Сохраняет сделанные изменения.

> Кнопка Cancel (Отмена):
> Отменяет сделанные изменения.

|  | Примечание:

|  | Все сделанные выше установки можно изменить через драйвер принтера. В диалоговом окне принтера Properties (Свойства) откройте закладку Ports (Порты) и нажмите кнопку Configure Port (Настройка порта) для изменения установок.

|  | Помните, что при подключении к Интернет через коммутируемую телефонную линию, при включенной опции Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек), возможно, придется оплачивать счета за дополнительное использование линии связи.

|  | При включении опции Get Printer Attributes (Получить атрибуты принтера) и нажатии на кнопку OK, может появиться сообщение об ошибке. Проверьте, что принтер включен и правильно подключен к сети.

|  | Если принтер выключен или имеется неисправность в сети, то опция Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек) будет недоступна. В этом случае убедитесь, что принтер включен и правильно подключен к сети, а затем снова включите опцию Get status every 20 sec (Запрашивать состояние через каждые 20 сек).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить установки.

| Выберите драйвер принтера и следуйте указаниям на экране для его установки.

| Примечание:

| Если на компьютер установлена утилита EPSON Status Monitor 3, при печати с использованием утилиты EpsonNet Internet Print появится сообщение "A communication error has occurred." (Произошла ошибка связи). Чтобы предотвратить появление данного предупреждения, правой кнопкой мышки щелкните на значке принтера, выберите Document Defaults (Параметры документа) и перейдите на закладку Utility (Сервис). Затем выключите опцию Monitor the Printing Status (Следить за состоянием принтера).

[К началу]

Назад | Далее