Настройка сервера NetWare

# Указания по использованию NetWare

##### Печать текстового файла

> При печати текстового файла с помощью команды NPRINT в NetWare или DOS возможно появление перекрытия, пропусков, неправильного отображения символов, в зависимости от клиентской платформы.

##### Протокол маршрутизации IPX "NLSP"

> Есть возможность установить протокол маршрутизации IPX "NLSP" из NetWare 4.x или более поздней версии; однако, внутренний сервер печати не поддерживает контроль передачи данных NLSP. RIP/SAP.

> Вы можете выбрать протокол маршрутизации из a) NLSP, совместимый с RIP/SAP или b) Только RIP/SAP. Если вы удалите связывание RIP или SAP, при установленном NLSP, совместимый с RIP/SAP, внутренний сервер печати не сможет связаться с файл-сервером и NDS. (См. "Protocols" (Протоколы) и "Bindings" (Привязки) утилиты NetWare's INETCFG).

##### Bindery и NDS

- Вы можете проверить содержание Bindery с панели управления сервера, с помощью команды SET BINDERY CONTEXT.

- Если путь к Bindery не установлен или вы хотите использовать другой способ печати, с non-NDS клиента, вам необходимо определить спецификацию bindery. Воспользуйтесь командой SET BINDERY CONTEXT, чтобы определить спецификацию.

- Вы не сможете воспользоваться режимом bindery сервера печати совместно с утилитой EpsonNet WinAssist, если работаете под Novell Client для Windows 95/98 версии 3.00 или Novell Client для Windows NT версии 4.50. Для настройки внутреннего сервера печати под режим bindery используйте Novell IntranetWare Client или EpsonNet WebAssist.

> Обратитесь к документации по NetWare для получения более подробной информации.

##### Время, необходимое для распознавания внутреннего сервера печати

> Процесс распознавания внутреннего сервера печати сервером NetWare, после включения принтера занимает около 2 минут. В течение всего этого времени окно состояния отображает некорректную информацию.

##### Frame type (Тип кадра)

> В одной сети для сервера NetWare и маршрутиризатора IPX должен быть использован одинаковый тип кадра. Если в сети используется более одного типа кадра, свяжите все типы для серверов NetWare и маршрутиризаторов IPX.

##### Для NetWare 5.x

> На сервер NetWare 5.x должен быть установлен протокол IPX.

##### О режимах

> Если вы подключились в другом режиме, отличном от режима, который вы установили для внутреннего сервера печати, при попытке внести изменения в его настройки из NetWare, на экране появится сообщение. Если вы не хотите менять данную настройку, нажмите кнопку Cancel (Отмена) и войдите еще раз в режиме работы, установленном для внутреннего сервера печати.

[К началу]

Назад | Далее