Установка сетевых компонент на ваш компьютер

# Windows NT 4.0

Воспользуйтесь описанной ниже процедурой для установки необходимых сетевых компонент для Windows NT 4.0.

| Примечание:

| Во время установки вам может понадобиться CD-ROM с операционной системой Windows NT 4.0.

| При использовании протоколов TCP/IP или IPP для печати вам необходимо установить IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте окно Control Panel (Панель управления).

| Откройте меню Network (Сеть) из меню Control Panel (Панель управления).

| Проверьте наличие необходимых пунктов в списке установленных сетевых компонент. Если они установлены, переходите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для конфигурации внутреннего сервера печати с использованием утилиты EpsonNet WinAssist.

Окна установок EpsonNet WinAssist | Необходимые сетевых компоненты
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (IP trap) | TCP/IP
NetBEUI | NetBEUI
NetWare, SNMP (IPX trap) | Клиент NetWare Client, например Client32 или IntranetWare Client

|  | Примечание:

|  | Не используйте Novell Client версии 3.00 для Windows 95/98 и Novell Client версии 4.50 для Windows NT при использовании следующих режимов: NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server mode, NetWare 3.x Remote Printer mode, NetWare 4.x Bindery Remote Printer mode и NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer mode.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для сетевой печати.

Метод печати | Необходимые сетевых компоненты
LPR или Интернет-печать | Меню Protocols (Протоколы): TCP/IP Меню Services(Службы): TCP/IP-печать Microsoft
Печать через принтер общего доступа Microsoft | Меню Protocols (Протоколы): TCP/IP или NetBEUI Меню Services(Службы): Рабочая станция
Печать через сервер NetWare | Примеры некоторых сетевых компонент Microsoft: Меню Protocols (Протоколы): NWLink IPX/SPX-совместимый транспортный протокол Меню Services(Службы): Клиент для сетей NetWare

| Если необходимых сетевых компонент нет в списке, нажмите кнопку Add (Добавить) для того, чтобы установить их в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

> Для LPR или Интернет-печати:
> Откройте закладку Protocols (Протоколы) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт TCP/IP из списка и нажмите кнопку OK. Установите IP-адрес, маску подсети и др., затем нажмите кнопку OK.
> Откройте закладку Services (Службы) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Microsoft TCP/IP Printing (TCP/IP-печать Microsoft) из списка и нажмите кнопку OK.

> Печать через принтер общего доступа Microsoft:
> Для использования TCP/IP смотрите установки TCP/IP, приведенные выше.
> При использовании NetBEUI откройте закладку Protocols (Протоколы) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт NetBEUI из списка и нажмите кнопку OK.
> Откройте закладку Services (Службы) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Workstation (Рабочая станция) из списка и нажмите кнопку OK.

> Для печати через сервер NetWare:
> Откройте закладку Protocols (Протоколы) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт NWLink IPX/SPX Compatible Transport (NWLink IPX/SPX-совместимый транспортный протокол) из списка и нажмите кнопку OK.
> Откройте закладку Services (Службы) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Client Service for NetWare (Клиент для сетей NetWare) из списка и нажмите кнопку OK.

| Перезагрузите компьютер.

Теперь необходимые сетевые компоненты установлены на ваш компьютер. Перейдите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

[К началу]

Назад | Далее