Сетевое программное обеспечение / EpsonNet WebAssist

# Настройка - Окна принтера

> Информация о входящих данных
> Информация о принтере
> Информация о режимах эмуляции
> Информация об интерфейсах

В этом разделе приведены описания окон информации о принтере. С помощью утилиты EpsonNet WebAssist вы можете выполнить некоторые установки, доступные с панели управления принтера. Для получения более подробной информации по каждой теме смотрите Справочное руководство.

| Примечание:

| Вам необходимо знать пароль для работы с каждым разделом в окне Printer (Принтер) меню Configuration (Настройка).

## Информация о входящих данных

Пункты | Описание
MP Mode (МЦ-режим) | Выберите приоритет для подачи бумаги из МЦ-лотка.
MP Tray Paper Size (Размер бумаги МЦ-лотка) | Выберите размер бумаги, загружаемой в МЦ-лоток.
LC1 Paper Size (Размер бумаги нижней кассеты 1) | Отображает текущий размер загруженной бумаги для нижней кассеты.
LC2 and LC3 Paper Size (Размер бумаги нижней кассеты 2 и нижней кассеты 3) | Если установлен блок для бумаги большой вместимости, отображает текущий размер загруженной бумаги для каждой кассеты блока для бумаги большой вместимости.
MP Tray Paper Type (Тип бумаги МЦ-лотка) | Выберите тип бумаги, загруженной в МЦ-лоток.
LC1 Paper Type (Тип бумаги нижней кассеты 1) | Выберите тип бумаги, загруженной в нижнюю кассету.
LC2 and LC3 Paper Type (Тип бумаги нижней кассеты 2 и нижней кассеты 3) | Если установлен блок для бумаги большой вместимости, выберите тип загруженной бумаги для каждой кассеты блока для бумаги большой вместимости.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Сбрасывает все изменения и возвращает настройки принтера к предыдущему состоянию.

[К началу]

## Информация о принтере

##### Setup Menu (Меню установок)

Пункты | Описание
Меню Selection (Выбор) | Выберите меню Setup (Настройка).
Interface Time Out (Время ожидания для интерфейса) | Введите временной интервал, в течение которого принтер будет ожидать получения задания на печать. По истечении этого времени, если новых данных не поступило, принтер начнет искать данные по другим каналам.
Language (Язык) | Выберите язык меню.
Panel Lock (Блокировка панели) | Выберите это меню, чтобы заблокировать панель управления принтера. Если вы установите значние on (вкл.), панель управления принтера будет заблокирована.
LCD Contrast (контрастность ЖК-панели) | Настройте контрастность ЖК-панели.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Сбрасывает все изменения и возвращает настройки принтера к предыдущему состоянию.

##### Printing Menu (Меню печати)

Пункты | Описание
Меню Selection (Выбор) | Выберите меню Printing (Печать).
Paper Source (Источник бумаги) | Выберите источник бумаги.
Paper Size (Размер бумаги) | Выберите размер бумаги для печати.
Wide A4 (Широкая A4) | Выберите, если принтер допускает использование формата бумаги Wide A4 (Широкая A4).
Orientation (Ориентация) | Выберите альбомную или книжную ориентацию страницы.
Out Bin (Выходной лоток) | Выберите выходной лоток для приема отпечатков. Этот пункт появляется, только если принтер поддерживает эту функцию.
Copies (Копии) | Введите количество копий.
Manual Feed (Ручная подача) | Включение режима ручной подачи.
Resolution (Разрешение) | Выберите разрешение.
Skip Blank Page (Пропускать пустые страницы) | Выберите, пропускать или печатать пустые страницы.
Auto Eject Page (Автоматический вывод страниц) | Выберите, выгружать или нет страницы автоматически.
Duplex (Двусторонняя печать) | Выберите печатать данные на обоих сторонах листа или нет. Эта установка доступна, если на принтер установлен дополнительный блок двусторонней печати.
Binding (Привязка) | Выберите привязку отпечатка. Эта установка доступна, если на принтер установлен дополнительный блок двусторонней печати.
StartPage (Начальная страница) | Определите, с какой стороны страницы, фронтальной или оборотной, начинать печать. Эта установка доступна, если на принтер установлен дополнительный блок двусторонней печати.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Сбрасывает все изменения и возвращает настройки принтера к предыдущему состоянию.

##### Configuration Menu (Меню настройки)

Пункты | Описание
Меню Selection (Выбор) | Выберите меню Configuration (Настройка).
RITech | Выберите, настраивать или нет принтер, для использования технологии RITech. Использование данной технологии позволяет получать более плавные линии, текст и графические изображения.
Toner Save (Экономия тонера) | Выберите, экономить тонер или нет. Если установлено значение on (вкл.), принтер расходует меньшее количество тонера, но качество печати снижается.
Top Offset (Смещение сверху) | Введите значение для расстояния от верхнего края страницы до области печати.
Left Offset (Смещение слева) | Введите значение для расстояния от левого края страницы до области печати.
Top Offset B (Смещение сверху B) | Введите значение для выравнивания вертикального положения области печати на обратной стороне листа при двусторонней печати. Данная установка доступна, если установлен дополнительный блок двусторонней печати.
Left Offset B (Смещение слева B) | Введите значение для выравнивания горизонтального положения области печати на обратной стороне листа при двусторонней печати. Данная установка доступна, если установлен дополнительный блок двусторонней печати.
Size Ignore (Игнорировать размер) | Выберите, игнорировать или нет ошибку размера бумаги.
Auto Continue (Автопродолжение) | Выберите, разрешить или нет принтеру продолжать печать через определенный промежуток времени, в случае возникновения одной из следующих ошибок: установка бумаги, переполнение очереди печати, ошибка памяти.
Page Protect (Защита листа) | Выберите, разрешить или нет использование дополнительной области памяти принтера для печати данных.
Image Optimum (Оптимизация изображения) | Уменьшает количество графических данных, если достигается предел памяти, позволяя печатать сложные документы.
Paper Type (Тип бумаги) | Выберите тип бумаги.
Paper Side (Сторона бумаги) | При печати на толстой или особо толстой бумаге или конвертах, выберите сторону, на которой вы хотите печатать.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

##### Меню Support (Поддержка)

Пункты | Описание
Меню Selection (Выбор) | Выберите меню Support (Поддержка).
Sleep Mode (Режим ожидания) | Выберите, сохранять или нет энергию, отключая определенные узлы принтера, если он не получает заданий печати в течение определенного времени.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

##### Меню Quick Print Job (Быстрая печать)

Пункты | Описание
Меню Selection (Выбор) | Выберите меню Quick Print Job (Быстрая печать).
User Name (Имя пользователя) | Выберите имя пользователя. Задания печати, полученные от данного пользователя, будут отображаться в списке Print job (Задания печати).
Job Type (Тип задания) | Выберите тип задания.
Список Print job (Задания на печать) | Задания на печать для выбранного пользователя будут отображаться в списке.
Кнопка Refresh (Обновить) | Обновляет состояние.
Кнопка Delete (Удалить) | Выберите задание печати и нажмите кнопку Delete (Удалить) для его удаления.
Qty (Количество) | Отображает количество копий. Вы можете изменять это число.
Кнопка Print (Печать) | Печатает выбранное задание.

##### Меню Color Registration (Расположение цвета)

Пункты | Описание
Меню Selection (Выбор) | Выберите меню Color Registration (Расположение цвета). Этот пункт появляется, только если принтер поддерживает эту функцию.
Registration Sheet (Страница расположения цветов) | Нажмите кнопку Print (Печать) для печати страницы расположения цветов.
Cyan Registration (Расположение Cyan) | Установите значение от -7 до 7. значение по умолчанию равно 0.
Magenta Registration (Расположение Magenta) | Установите значение от -7 до 7. значение по умолчанию равно 0.
Yellow Registration (Расположение Yellow) | Установите значение от -7 до 7. значение по умолчанию равно 0.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

[К началу]

## Информация о режимах эмуляции

##### Эмуляция PS3

Пункты | Описание
Emulation (Эмуляция) | Выберите PS3. Данное меню доступно только после установки модуля PS3.
Error Sheets (Лист ошибок) | Выберите, печатать или нет лист ошибок, в случае их возникновения, при использовании режима эмуляция PS3.
Coloration (Расцветка) | Выберите метод печати из Color (Цветной), Mono (Черно-белый) или True Color (Реальные цвета).
Image Protect (Защита изображения) | Выберите, сжимать данные или нет, если во время печати не хватает оперативной памяти.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

##### Эмуляция LJ4

Пункты | Описание
Emulation (Эмуляция) | Выберите LJ4.
Font Source (Источник шрифта) | Выберите основной источник шрифтов.
Font Number (Номер шрифта) | Введите номер основного шрифта из источника шрифтов по умолчанию.
Pitch (Шаг) | Введите размер основного шага, если шрифт масштабируемый и пропорциональный.
Height (Высота) | Введите высоту основного шрифта, если шрифт масштабируемый и пропорциональный.
Symbol Set (Набор символов) | Выберите основной набор символов.
Form (Форма) | Введите количество строк и ориентацию для выбранного размера страницы.
Source Symbol Set (Источник набора символов) | Доступен, если на принтер установлен дополнительный модуль ПЗУ.
Dest Symbol Set (Назначение набора символов) | Доступен, если на принтер установлен дополнительный модуль ПЗУ.
Функция CR | Выберите ориентацию, CR (возврат каретки) или CR+LF (возврат каретки/заполнение строк), когда область печати выходит за правый край.
ФункцияLF | Выберите ориентацию, LF (заполнение строк) или CR+LF (возврат каретки/подача строки), чтобы определить соответствие количества заполненных строк для каждого возврата каретки.
Tray Assign (Привязка лотка) | Выберите привязку лотка из 4, 4K или 5S. Когда выбрано 4, 4K или 5S, режимы LaserJet 4 Compatible, LaserJet 4000/5000/8000 Compatible и LaserJet 5 Si Compatible доступны в соответствующем порядке.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

##### Эмуляция GL2

Пункты | Описание
Emulation (Эмуляция) | Выберите GL2.
GL-Mode (Режим GL) | Выберите режим эмуляции: GL/2 или HP LaserJet 4 для GL/2.
Scale (Масштабирование) | Выберите, масштабировать или нет размер изображения и, если да, способ подсчета: на основании размера бумаги или размера изображения, определенного приложением.
Origin (Точка отсчета) | Выберите логическое начало: от верхнего правого угла или центра бумаги.
Pen (Перо) | Выберите логическое значение "перо" для печати линий.
End (Окончание) | Выберите способ определения окончания строки.
Join (Соединение) | Выберите способ определения соединения линий.
Pen (от 0 до 6) | Выберите толщину "пера", используемой для печати линий.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

##### Эмуляция ESCP2 и FX

Пункты | Описание
Emulation (Эмуляция) | Выберите ESCP2 или FX.
Font (Шрифт) | Выберите шрифт, который будет использован для печати.
Pitch (Шаг) | Выберите шаг символов.
Condensed (Сжатый) | Используйте эту опцию для установки расстояния между символами.
T. Margin (Верхнее поле) | Используйте эту опцию для установки расстояния от верхней кромки листа до первой линии в области печати.
Text (Текст) | Используйте эту опцию, чтобы определить количество строк в странице.
CG Table (Таблица CG) | Воспользуйтесь таблицей генерации символов, чтобы выбрать таблицу графических символов.
Country (Страна) | Используйте эту опцию, чтобы выбрать один из международных наборов символов.
Auto CR (Авто CR) | Используйте опцию автоматического возврата каретки (CR-LF), если область печати выступает за правый край.
Auto LF (Авто LF) | При установленном значении Off (Выкл.) данной опции, принтер не будет посылать команду (LF) для каждого возврата каретки (CR).
Bit Image (Растровое изображение) | Для данной установки доступны два значения Dark (Темное) или Light (Светлое), при которых ваш принтер может эмулировать насыщенность графических изображений. Если вы выбрали Dark (Темное), насыщенность изображения будет высокой. Если вы выбрали Light (Светлое), насыщенность изображения будет низкой.
Zero Char (Символ ноль) | Выберите, каким образом печатать символ ноль, - перечеркнутый или нет.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

##### Эмуляция 1239X

Пункты | Описание
Emulation (Эмуляция) | Выберите 1239X.
Font (Шрифт) | Выберите шрифт.
Pitch (Шаг) | Выберите шаг символов.
Code Page (Кодовая страница) | Выберите кодовую страницу. Кодовая страница содержит буквы и символы, используемые в различных языках.
T. Margin (Верхнее поле) | Используйте эту опцию для установки расстояния от верхней кромки листа до первой линии в области печати.
Text (Текст) | Используйте эту опцию, чтобы определить количество строк в странице.
Auto CR (Авто CR) | Используйте опцию автоматического возврата каретки (CR-LF), если область печати выступает за правый край.
Auto LF (Авто LF) | При отключении данной опции принтер не будет посылать команду (LF) для каждого возврата каретки.
Alt. Graphic | Включает или выключает опцию Alternate Graphics.
Bit Image (Растровое изображение) | Для данной установки доступны два значения Dark (Темное) или Light (Светлое), при которых ваш принтер может эмулировать насыщенность графических изображений. Если вы выбрали Dark (Темное), насыщенность изображения будет высокой. Если вы выбрали Light (Светлое), насыщенность изображения будет низкой.
Zero Char (Символ ноль) | Выберите каким образом печатать символ ноль, - с чертой или без.
Character Set (Таблица символов) | Выберите таблицу символов.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

[К началу]

## Информация об интерфейсах

##### Параллельный интерфейс

Пункты | Описание
Parallel I/F (Параллельный интерфейс) | Позволяет активировать или деактивировать параллельный интерфейс.
Speed (Скорость) | Выберите скорость передачи данных.
Bi-Directional (Двунаправленный) | Разрешает или запрещает связь по двунаправленному интерфейсу.
Buffer Size (Размер буфера) | Выберите объем памяти, используемой для получения данных и печати.

##### Сетевой интерфейс

Пункты | Описание
Network I/F (Сетевой интерфейс) | Network I/F (Внутренний сервер печати) всегда включен.
Buffer Size (Размер буфера) | Выберите объем памяти, используемой для получения данных и печати.

##### Интерфейс AUX

Пункты | Описание
AUX I/F (Интерфейс AUX) | Доступна только после установки дополнительного сервера печати.
Buffer Size (Размер буфера) | Выберите объем памяти, используемой для получения данных и печати. Доступна только после установки дополнительного сервера печати.

##### USB-интерфейс

Пункты | Описание
USB I/F (Интерфейс USB) | Позволяет активировать или деактивировать USB-интерфейс.
Buffer Size (Размер буфера) | Выберите объем памяти, используемой для получения данных и печати.
Кнопка Set (Установить) | Сохраняет сделанные изменения.
Кнопка Refresh (Обновить) | Отменяет изменения и загружает предыдущую конфигурацию.

[К началу]

Назад | Далее