Начало работы

# Печать листа сетевого состояния

Перед началом настройки внутреннего сервера печати, распечатайте лист сетевого состояния, в которой содержится важная информация, например текущая конфигурация и MAC-адрес внутреннего сервера печати.

Выполните следующие действия для печати листа сетевого состояния.

| Нажмите кнопку Enter (Ввод), Up (Вверх), Down (Вниз)или Back (Назад) на панели управления принтера, чтобы войти в режим SelecType. На ЖК-панели отобразится меню Information (Информация).

| Нажмите кнопку Enter (Ввод).

| Нажимайте кнопку Down (Вниз) до тех пор, пока на ЖК-панели отобразится сообщение Network Status Sheet (Листа сетевого состояния).

| Нажмите кнопку Enter (Ввод) для печати листа сетевого состояния.

| Примечание:

| Вы не сможете распечатать лист сетевого состояния в следующих случаях: принтер начал печатать, он находится в режиме offline или он не готов к печати.

| Смотрите Справочное руководство для получения более подробной информации о панели управления принтера.

[К началу]

Назад | Далее