Настройки сервера NetWare

# Указания по использованию сетей на коммутируемых линиях связи

> Использование сетей на коммутируемых линиях связи в каждом режиме
> При наличии основного сервера в сети на коммутируемых линиях связи
> При наличии основного сервера в локальной сети

В данном разделе приведены указания по работе сети на коммутируемых линиях связи.

| Примечание:

| Основной сервер, описанный в данном руководстве является сервером времени, синхронизирующим системное время на всех рабочих станциях в сети.

## Использование сетей на коммутируемых линиях связи в каждом режиме

> Режим Print Server (Сервер печати)
> Вы должны использовать выделенные линии модемной связи.
> Так как опрос выполняется на файл-сервере в режиме сервера печати, опосредованный ответ машрутизатора не возможен. Таким образом, в этом случае соединение через модем не возможно.

> Режим Remote Printer (Удаленный принтер)
> В режиме Remote Printer (Удаленный принтер) использование маршрутизатора, поддерживающего функцию опосредованного ответа, позволяет установить основной сервер при модемном соединении. Однако, счет за использование линий связи при данном подключении может значительно увеличиться. Для предотвращения последствий рекомендуется использовать выделенные телефонные линии.

> Выполните следующие действия для использования подключения через коммутируемую линию связи.

[К началу]

## При наличии основного сервера сети на коммутируемых линиях связи

### Для локальных сетей с файл-сервером:

- При включенном питании

> Соединение будет установлено, так как доступ осуществляется сначала к файл-серверу, а затем к основному серверу. Проблемы не возникнет, так как модемное соединение возникает при запуске.

- Если внутренний сервер печати настроен неправильно

> Соединение будет установлено, так как доступ осуществляется сначала к файл-серверу, а затем к основному серверу. Данное модемное соединение повторяется с интервалом приблизительно 5 минут. Чтобы избежать подобной проблемы настройте внутренний сервер печати.

- Во время нормальной работы (режим ожидания)

> Пакет SPX Watchdog посылается в соответствии с установками протокола NetWare. Используйте маршрутизатор, поддерживающий функцию опосредованного ответа для установки соединения.

- Во время нормальной работы (печать)

> Соединение создается каждый раз при передаче данных печати. Это специфика передачи данных при модемном подключении.

- Когда основной сервер выключен во время работы

> Соединение будет установлено, так как подключение к основному серверу осуществляется периодически. Так как это относится к функции автоматического повтора соединения, выключите и включите принтер.

- Когда файл-сервер в локальной сети выключен

> Если в локальной сети не установлен файл-сервер, использование NetWare будет невозможно. В этом случае использование протокола NetWare для внутреннего сервера печати также невозможно. Модемное соединение установлено не будет. При восстановлении файл-сервера, работа внутреннего сервера печати будет восстановлена автоматически.

### Для локальных сетей, организованных без файл-сервера:

В зависимости от настроек маршрутизатора протокол NetWare может использоваться без файл-сервера в локальной сети. Выполните настройку в соответствии с указаниями, приведенными выше.

[К началу]

## При наличии основного сервера в локальной сети

Даже если в локальной сети установлен основной сервер, в зависимости от его настроек, модемное соединение может быть невозможно.

Ниже указанные проблемы характерные для обоих режимов Print Server (Сервер печати) и Remote Printer (Удаленный принтер)

- При выключенном питании

> Так как доступ осуществляется непосредственно на основной сервер, соединение установлено не будет.

- Если внутренний сервер печати настроен неправильно

> Так как доступ осуществляется непосредственно на основной сервер, соединение установлено не будет. Однако, если файл-сервер/принт-сервер удаленной сети неправильно настроен в качестве основного, возможно возникновение нежелательного подключения. Исправьте настройки, чтобы избежать данной проблемы.

- Во время нормальной работы (режим ожидания/печать)

> Так как доступ осуществляется непосредственно на основной сервер, соединение установлено не будет.

- Когда основной сервер выключен во время работы

> Подключение с основному серверу будет временно остановлено и модемного соединения установлено не будет. Однако, если маршрутиизатор настроен на рассылку пакетов SAP (Поиск ближайшего сервера), возможно возникновение нежелательного подключения. Отключите принтер или запретите маршрутизатору рассылку пакетов SAP (Поиск ближайшего сервера).

[К началу]

Назад