Начало работы

# Общий обзор

В данном разделе описывается процедура использования вашего принтера в локальной сети.

#### 1. Установите ваш принтер

Установите тонер-картридж и загрузите бумагу, если это необходимо. Смотрите Справочное руководство.

#### 2. Выберите метод печати

Выберите метод печати, подходящий к вашему сетевому окружению и операционной системе. Смотрите раздел Выбор метода печати для получения более подробной информации.

#### 3. Подключите ваш принтер к сети

Подключите принтер к концентратору с помощью Ethernet-кабеля. Смотрите раздел Подключение принтера к сети для получения более подробной информации.

#### 4. Проверьте сетевые настройки вашего компьютера

Проверьте сетевые настройки вашего компьютера, такие как IP-адрес и маска подсети. Если это необходимо, добавьте сетевые протоколы. Смотрите раздел Об установке сетевых компонент на ваш компьютер для получения более подробной информации.

#### 5. Настройте внутренний сервер печати

Используя утилиту EpsonNet WinAssist или MacAssist, настройте внутренний сервер печати. Установите IP-адрес, маску подсети, основной шлюз, имя принтера и др. Если вы хотите печатать, используя сервер NetWare, сначала настройте сетевое окружение сервера. Смотрите раздел Об утилите EpsonNet WinAssist или Об утилите EpsonNet MacAssist для получения более подробной информации.

#### 6. Установите драйвер принтера

Установите драйвер принтера, используя CD-ROM, идущий в комплекте с вашим принтером. Смотрите раздел Об установке драйвера принтера для получения более подробной информации.

[К началу]

Далее