Сетевое программное обеспечение / EpsonNet WebManager

# Системные требования

| Примечание:

| Перед использованием утилиты EpsonNet WebManager, компьютер и другие устройства, такие как сетевые принтеры и интерфейсные карты, должны быть корректно подключены к локальной сети. Смотрите руководства к сетевому оборудованию для получения более подробной информации по сетевым настройкам.

| Поскольку EpsonNet WebManager работает с web-обозревателем, необходимо установить TCP/IP и web-обозреватель перед использованием утилиты EpsonNet WebManager.

#### Операционные системы сервера EpsonNet WebManager

Сервером EpsonNet WebManager является компьютер, на который установлена утилита EpsonNet WebManager.

Операционная система: | Windows Me/98 Windows XP (Professional & Home Edition) Windows 2000 (Server & Professional) Windows NT 4.0 (Server & Workstation)
Процессор: | Pentium 200 MHz или выше (рекомендуется)
Память: | 64MB
Свободное место на жестком диске: | 20MB

#### Операционные системы клиентских компьютеров EpsonNet WebManager

Вы можете получить доступ к серверу EpsonNet WebManager из следующих операционных систем, через web-обозреватель. Смотрите файл README для получения информации о поддерживаемых обозревателях.

- Windows Me/98/XP/2000/NT 4.0

- Macintosh

- UNIX (Смотрите файл README для получения информации о поддерживаемых системах UNIX)

- Монитор: VGA-монитор 1024 x 768 или
  с более высоким разрешением,с поддержкой 256 или более цветов

#### Принтеры

- Принтеры EPSON

> Лазерные принтеры:
> EPL-5700/5800/5900/N1200/N1600/N1610/N2000/
> N2010/N2050/N2050+/N2120/N2700/N2750/N4000/
> N4000+/C8000/C8200/
> AL-C1000/C2000/C4000/C8500/C8600

> Струйные принтеры:
> Stylus 1500
> Stylus COLOR 760/800/850/860/880/900/900N/980/1160/1520/3000
> Stylus Pro 5000/5500/7000/7500/9000/9500/10000/10000CF
> Stylus Photo 750/890/1200/1270/1280/1290

> Матричные принтеры:
> FX-880/1180/2180
> LQ-680/680Pro/1150
> LX-300+
> DFX-8500
> DLQ-3000/3000+/3500

|  | Примечание:

|  | В будущем будут поддерживаться все принтеры с интерфейсом Type B, за исключением принтеров PostScript.

- Принтеры других фирм, поддерживающие Printer MIB

#### Серверы печати

- C82362 EpsonNet 10 Base 2/T внутренний сервер печати

- C82363 и C82364 EpsonNet 10/100 Base Tx внутренний сервер печати

- C82378 EpsonNet 10/100 Base Tx внешний сервер печати

- C82384 EpsonNet 10/100 Base Tx внутренний сервер печати

- C12C82391 EpsonNet 10/100 Base Tx внутренний сервер печати 2

[К началу]

Назад | Далее