Введение

# Функции внутреннего сервера печати

- Ваш принтер имеет встроенный интерфейс Ethernet, который в данном руководстве называется "Внутренний сервер печати".

- Внутренний сервер печати автоматически определяет, в какой сети находится принтер - 10Base-T или 100Base-TX.

- IP-адрес автоматически присваивается внутреннему серверу печати, даже если в сети не установлен DHCP-сервер.

- Внутренний сервер печати оснащен SSDP (Simple Service Discovery Protocol) для поддержки стандарта Universal Plug and Play.

- Внутренний сервер печати поддерживает различные протоколы, такие как TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk, IPP и SNMP.

- Поскольку внутренний сервер печати поддерживает Printer MIB, настройки SNMP, такие как SNMP community, IP trap и IPX trap, становятся доступны при использовании утилит EpsonNet WinAssist и WebAssist.

[К началу]

Назад | Далее