Установка сетевых компонент на ваш компьютер

# Windows Me/98/95

Воспользуйтесь описанной ниже процедурой для установки необходимых сетевых компонент для Windows Me/98/95.

| Примечание:

| Во время установки вам может понадобиться CD-ROM с операционной системой Windows Me/98/95.

| При использовании протоколов TCP/IP или IPP для печати вам необходимо установить IP-адрес, маску подсети и основной шлюз.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте окно Control Panel (Панель управления).

| Откройте меню Network (Сеть). Проверьте наличие необходимых пунктов в списке установленных сетевых компонент в меню Configuration (Настройка). Если они установлены, переходите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для конфигурации внутреннего сервера печати с использованием утилиты EpsonNet WinAssist.

Окна установок EpsonNet WinAssist | Необходимые сетевые компоненты
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (IP trap) | TCP/IP
NetBEUI | NetBEUI
NetWare, SNMP (IPX trap) | Клиент NetWare Client, например Client32 или IntranetWare Client

|  | Примечание:

|  | Не используйте Novell Client версии 3.00 для Windows 95/98 и Novell Client версии 4.50 для Windows NT при использовании следующих режимов: NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server mode, NetWare 3.x Remote Printer mode, NetWare 4.x Bindery Remote Printer mode и NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer mode.

> В нижеследующей таблице приведен список сетевых компонент, необходимых для сетевой печати.

Метод печати | Необходимые сетевые компоненты
LPR или Интернет-печать | TCP/IP
Печать через принтер общего доступа Microsoft | TCP/IP или NetBEUI Клиент для сетей Microsoft
Печать через сервер NetWare | Примеры некоторых сетевых компонент Microsoft: - IPX/SPX-совместимый протокол - Клиент для сетей NetWare

| Если необходимых сетевых компонент нет в списке, нажмите кнопку Add (Добавить) для того, чтобы установить их в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

> Для LPR или Интернет-печати:
> Выберите пункт Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Microsoft из списка Manufacturers (Производители программного обеспечения) и TCP/IP из списка Network Protocols (Сетевые протоколы). Затем нажмите кнопку OK.

> Печать через принтер общего доступа Microsoft:
> Для использования TCP/IP смотрите установки TCP/IP, приведенные выше.
> При использовании NetBEUI выберите пункт Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Microsoft из списка Manufacturers (Производители программного обеспечения) и NetBEUI из списка Network Protocols (Сетевые протоколы). Затем нажмите кнопку OK.
> Выберите пункт Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Microsoft из списка Manufacturers (Производители программного обеспечения) и пункт Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) из списка Network Clients (Сетевые клиенты). Затем нажмите кнопку OK.

> Для печати через сервер NetWare:
> Выберите пункт Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Microsoft из списка Manufacturers (Производители программного обеспечения) и пункт IPX/SPX-compatible Protocols (IPX/SPX-совместимый протокол) из списка Network Protocols (Сетевые протоколы). Затем нажмите кнопку OK.
> Выберите пункт Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). Выберите пункт Microsoft из списка Manufacturers (Производители программного обеспечения) и пункт Client for NetWare Networks (Клиент для сетей NetWare) из списка Network Clients (Сетевые клиенты). Затем нажмите кнопку OK.

| Для LPR, Интернет-печати и принтера общего доступа Microsoft: Дважды щелкните на пункте TCP/IP в меню Configuration (Настройка), чтобы открыть диалоговое окно TCP/IP Properties (Свойства TCP/IP). Установите IP-адрес, маску подсети и др., затем нажмите кнопку OK.

| Перезагрузите компьютер.

Теперь необходимые сетевые компоненты установлены на ваш компьютер. Перейдите к разделу Об утилите EpsonNet WinAssist.

[К началу]

Назад | Далее