Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Дополнительные интерфейсы

> Установка платы дополнительного интерфейса
> Удаление платы дополнительного интерфейса

Вы можете устанавливать различные дополнительные интерфейсные платы такие как параллельный интерфейс, USB и интерфейс Ethernet, позволяющий подключать принтер к сети.

Если вы хотите определиться с выбором интерфейса или узнать побольше о различных интерфейсах, обратитесь в службу технической поддержки.

## Установка платы дополнительного интерфейса

Выполните следующие действия для установки дополнительной интерфейсной платы:

| Предостережение:

| Перед установкой платы дополнительного интерфейса обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| При необходимости установите на карте переключатели и перемычки. Подробнее смотрите руководство, приложенное к плате.

| Удалите два винта крышки слота расширения с задней стороны принтера. Снимите крышку.

|  | Примечание:

|  | Сохраните крышку слота расширения. Она вам понадобится если вы захотите удалить плату дополнительного интерфейса.

|  | Предупреждение:

|  | При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вставьте интерфейсную плату в слот расширения. Убедитесь, что коннектор на задней части платы вошел в разъем слота расширения.

| Закрепите интерфейсную плату с помощью винтов крышки слота расширения.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что интерфейсная плата установлена правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы Если интерфейс отсутствует в списке интерфейсов тестовой страницы, попробуйте переустановить плату. Убедитесь, что плата надежно вставлена в слот.

| Примечание:

| При использовании Windows, если у вас не установлена утилита EPSON Status Monitor 3, вы можете выполнить настройку вручную из драйвера принтера. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем выполните соответствующую настройку в диалоговом окне Optional Settings (Дополнительная настройка) и нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Удаление платы дополнительного интерфейса

Выполните следующие действия для удаления дополнительной интерфейсной платы:

| Предостережение:

| Перед удалением платы дополнительного интерфейса обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Удалите два винта крышки слота расширения с задней стороны принтера.

| Аккуратно вытащите интерфейсную плату из слота расширения.

| Установите крышку слота расширения (снятую при установке интерфейсной платы). Закрепите ее двумя винтами.

| Храните интерфейсную плату в антистатичной упаковке.

[К началу]

Назад | Далее