Как сделать / Использование вашего принтера в сети

# Настройка сетевых клиентов

> Для Windows Me/98/95
> Для Windows XP/2000
> Для Windows NT 4.0

В этом разделе описано, как установить драйвер принтера общего доступа.

| Примечание:

| Для совместного использования принтера в сети Windows вам необходимо настроить сервер печати. Как это сделать, смотрите в разделе Настройка вашего принтера для общего доступа (Windows Me/98/95) или Использование дополнительного драйвера (Windows XP/2000/NT 4.0).

| В этом разделе описано, как получить доступ к общему принтеру в одноранговой сети, используя сервер печати (рабочая группа Microsoft). Если вы не можете получить доступ к общему принтеру из-за особенностей сети, обратитесь за помощью к администратору сети.

| В этом разделе описано как установить драйвер принтера общего доступа из папки Printers (Принтеры). Вы также можете получить доступ к общему принтеру через меню Network Neighborhood (Сетевое окружение) или My Network (Сеть) на рабочем столе Windows.

| Если вы хотите использовать EPSON Status Monitor 3 на клиентских компьютерах, вам придется устанавливать и драйвер принтера и EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере-клиенте с компакт-диска.

## Для Windows Me/98/95

Выполните следующие действия для настройки клиентов Windows Me/98/95:

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Щелкните два раза на значке Add Printer (Добавить принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Нажмите кнопку Browse (Обзор), откроется диалоговое окно Browse for Printer (Найти принтер).

|  | Примечание:

|  | Вы можете также напечатать "\\(имя компьютера к которому локально подключен принтер)\(имя принтера общего доступа)" в поле Network path (Сетевой путь) или имя очереди.

| Выберите компьютер, который подсоединен к общему принтеру, и имя общего принтера. Затем нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

|  | Имя общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, проконсультируйтесь у администратора сети.

| Нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Если операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95 или дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если же дополнительный драйвер для Windows Me/98/95 не установлен на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0, переходите к разделу Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Удостоверьтесь, что имя общего принтера верно и укажите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет. Нажмите кнопку OK, и затем выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Вы можете изменить имя общего принтера так, чтобы оно появлялось только на клиентском компьютере.

[К началу]

## Для Windows XP/2000

Выполните следующие действия для настройки клиентов Windows XP/2000:

Вы можете инсталлировать драйвер принтера общего доступа, если вы имеете права уровня Power Users или выше или вы администратор.

Если сервер печати работает под управлением Windows NT 4.0, выполните следующие действия:

- На сервере печати Windows NT 4.0 дополнительным драйвером для клиентов Windows 2000/XP является драйвер "Windows NT 4.0 x86", который установлен предварительно в качестве драйвера принтера для Windows NT 4.0. При инсталляции драйвера принтера на клиентах в Windows 2000/XP через сервер печати Windows NT 4.0, драйвер для Windows NT 4.0 установлен.

- Вы не сможете установить драйвер принтера для Windows 2000/XP в качестве дополнительного драйвера на сервере печати в Windows NT 4.0. Чтобы установить драйвер принтера для Windows 2000/XP на клиентских компьютерах в Windows 2000/XP, администратор устанавливает драйвер локального принтера на клиентах с компакт-диска, приложенного к принтеру, а затем выполняет следующую процедуру.

| Для клиентов Windows 2000, нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры). Для клиентов Windows XP, нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы). Для пользователей Windows XP Home edition, сначала выберите пункт Control panel (Панель управления) , а затем выберите пункт Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Для Window 2000, щелкните два раза на значке Add Printer (Добавить принтер) и нажмите кнопку Next (Далее).

> Для Windows XP, нажмите кнопку Add a printer (Добавить принтер) в меню Printer Tasks (Принтеры).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер) (для Windows 2000) или A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер или принтер подключенный к другому компьютеру) (для Windows XP) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Для Windows 2000, введите имя принтера общего доступа и нажмите кнопку Next (Далее).

|  | Примечание:

|  | Вы можете также напечатать "\\(имя компьютера, к которому локально подключен принтер)\(имя принтера общего доступа)" в поле Network path (Сетевой путь) или имя очереди.

|  | Вам необходимо обязательно указать имя принтера общего доступа.

> Для Windows XP, выберите пункт Browse for a printer (Найти принтер).

| Выберите компьютер, который подсоединен к общему принтеру, и имя общего принтера. Затем нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

|  | Имя общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, проконсультируйтесь у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению. Если драйвер локального принтера для Windows XP/2000 уже установлен, вы можете выбрать драйвер для Windows XP/2000 как текущий драйвер принтера, вместо альтернативного драйвера для сервера Windows NT 4.0.

|  | Если дополнительный драйвер для Windows XP/2000 (NT 4.0) установлен на сервере печати Windows XP/2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 не установлен на сервере печати Windows Me/98/95, переходите к разделу Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Для Windows 2000, укажите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, и нажмите кнопку OK.

| Убедитесь в правильности всех установок и нажмите кнопку Finish (Готово).

[К началу]

## Для Windows NT 4.0

Выполните следующие действия для настройки клиентов Windows NT 4.0:

Вы можете инсталлировать драйвер принтера общего доступа, если вы имеете права уровня Power Users или выше, или вы администратор.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка) и откройте меню Printers (Принтеры).

| Щелкните два раза на значке Add Printer (Добавить принтер).

| Выберите пункт Network printer server (Сетевой сервер печати) и нажмите кнопку Next (Далее).

| Выберите компьютер, который подсоединен к общему принтеру, и имя общего принтера. Затем нажмите кнопку OK.

|  | Примечание:

|  | Вы можете также напечатать "\\(имя компьютера, к которому локально подключен принтер)\(имя принтера общего доступа)" в поле Network path (Сетевой путь) или имя очереди.

|  | Имя общего принтера может быть изменено компьютером или сервером, который подсоединен к общему принтеру. Чтобы удостовериться в правильности названия общего принтера, проконсультируйтесь у администратора сети.

|  | Если драйвер принтера установлен предварительно на клиентском компьютере, вам следует выбрать новый драйвер принтера или текущий драйвер принтера. При появлении запроса выбрать драйвер принтера, выберите драйвер принтера согласно сообщению.

|  | Если дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 установлен на сервере печати Windows XP/2000/NT 4.0, переходите к следующему шагу.

|  | Если дополнительный драйвер для Windows NT 4.0 не установлен на сервере печати Windows XP/2000 или сервере печати Windows Me/98/95, переходите к разделу Установка драйвера принтера с компакт-диска.

| Укажите, будете ли вы пользоваться принтером как принтером по умолчанию или нет, и нажмите кнопку OK.

| Нажмите кнопку Finish (Готово).

[К началу]

Назад | Далее