Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Модули памяти

> Установка модулей памяти
> Удаление модулей памяти

Ваш принтер стандартно имеет память объемом 64 MB. Вы можете увеличить объем памяти до 1024 MB, установив дополнительные модули DIMMs (Dual In-line Memory Modules). Увеличивать объем памяти рекомендуется если вы регулярно используете загружаемые шрифты или печатаете документы насыщенные графикой.

Этот принтер имеет два слота для модулей памяти, однако в один слот уже установлен модуль 64 MB DIMM. Для увеличения объема памяти более чем 578 MB, вы должны сначала удалить оригинальный модуль 64 MB DIMM и затем установить два дополнительных модуля DIMM.

Смотрите раздел Дополнительные модули памяти для получения подробной информации о спецификациях модулей памяти.

## Установка модулей памяти

Выполните следующие действия для установки дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед установкой модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

|  | При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Определите слоты для модулей памяти. Они расположены как показано ниже.

> 1. Слот памяти S0
> 2. Слот памяти S1

| Вставьте модуль в любой из слотов. Защелки слота зафиксируют модуль. Вставляйте модуль осторожно, не применяя больших усилий.

|  | Предостережение:

|  | Не вдавливайте модуль в слот с большим усилием.

|  | Обязательно перед установкой модуля правильно сориентируйте его.

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

|  | Убедитесь, что в слоте S0 все это время находится модуль памяти (более 64 Mb).

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что модули памяти установлены правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы. Если общий объем памяти, указанный на тестовой странице, не включает объем дополнительного модуля памяти, переустановите модуль памяти. Убедитесь, что модуль надежно установлен в слот монтажной платы.

| Примечание:

| При использовании Windows, если у вас не установлена утилита EPSON Status Monitor 3, вы можете выполнить настройку вручную из драйвера принтера. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Затем выберите объем установленной памяти в списке Installed Memory (Установленная память) в диалоговом окне Optional Settings (Дополнительная настройка) и нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Удаление модулей памяти

Выполните следующие действия для удаления дополнительного модуля памяти:

| Предостережение:

| Перед удалением модуля памяти обязательно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету. Иначе вы выведете из строя компоненты, чувствительные к статическому электричеству.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при работе внутри принтера, так как некоторые из его деталей острые и могут нанести вам травму.

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (Выкл.)

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Удалите два винта с задней стороны принтера.

|  | Предупреждение:

|  | При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вытащите монтажную плату.

| Определите слоты для модулей памяти. Они расположены как показано ниже.

> 1. Слот памяти S0
> 2. Слот памяти S1

| Вытащите модуль памяти из слота.

|  | Предостережение:

|  | Не снимайте никаких модулей с монтажной платы, иначе принтер не будет работать.

|  | Убедитесь, что в слоте S0 все это время находится модуль памяти (более 64 Mb).

| Храните модули памяти в антистатичной упаковке.

| Вставьте монтажную плату в принтер.

| Закрепите монтажную плату с помощью двух винтов.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

[К началу]

Назад | Далее