Информация об изделии / Технические характеристики

# Интерфейсы

> Параллельный интерфейс
> USB-интерфейс
> Интерфейс Ethernet

## Параллельный интерфейс

Используйте параллельный интерфейсный разъем, совместимый со стандартом IEEE 1284-I

### Использование режима ECP в Windows Me, 98 и 95

Чтобы пользоваться режимом ECP параллельного интерфейса (совместимым с IEEE 1284-I), ваш компьютер должен поддерживать режим ECP.

| Примечание:

| Режим ECP недоступен в Windows NT 4.0.

Для использования режима ECP выполните следующие действия:

| Убедитесь, что режим ECP установлен в программе настройки BIOS вашего компьютера (для получения дополнительной информации о настройке и использовании этой программы, смотрите документацию к вашему компьютеру).

| Нажмите на кнопку Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), а затем пункт Control Panel (Панель управления).

| Щелкните правой кнопкой мыши на значке System (Система) и выберите пункт Open (Открыть) из контекстного меню.

| Откройте закладку Device Manager (Менеджер устройств).

| Выберите ECP Printer Port в меню Ports (COM & LPT) (Порты COM и LPT), затем нажмите кнопку Properties (Свойства).

| Откройте закладку Resources (Ресурсы).

| Убедитесь в правильности установок на закладке Resource (Ресурсы). Эти установки зависят от вашего компьютера. Для получения дополнительной информации, смотрите документацию к вашему компьютеру.

| Нажмите на кнопку OK для сохранения сделанных изменений.

[К началу]

## USB-интерфейс

Совместимый с USB 1.1.

| Примечание:

| Только компьютеры, оснащенные USB-разъемом и работающие с операционной системой Mac OS 8.1 (или выше), либо Windows XP, Me, 98 или 2000, позволяют подключать ваш принтер по USB-интерфейсу.

[К началу]

## Интерфейс Ethernet

Для подключения компьютера к разъему типа RJ45 вы можете использовать экранированный интерфейсный кабель IEEE 802.3 100BASE-TX/10 BASE-T с витыми парами проводов.

[К началу]

Назад | Далее