Информация об изделии / Технические характеристики

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

> Блок для бумаги большой вместимости
> Дополнительные модули памяти
> Тонер-картриджи
> Фотокондуктор
> Блок переноса изображения
> Блок термозакрепления 120/220

## Блок для бумаги большой вместимости

Артикульный номер: | C12C813861
Размер бумаги: | A4, A5, B5, Letter, Legal (LGL), Government Legal (GLG) и Executive
Плотность бумаги: | от 60 до 105 г/м2 (от 16 до 28 lb)
Подача бумаги: | Две нижних кассеты для бумаги Система автоматической подачи Вместимость до 500 листов (для каждой кассеты)
Типы бумаги: | Обычная бумага, EPSON Color Laser Paper и EPSON Color Laser Coated Paper*
| * Этот носитель можно подавать из данного источника подачи бумаги, когда в драйвере принтера выбрано значение Plain (Простая) для параметра Paper Type (Тип бумаги).
Электропитание: | 5 В постоянного тока и 24 В от принтера
Габариты и вес: |
Высота: Ширина: Длина: Вес: | 352 мм (13.9 дюйма) 439 мм (17.2 дюйма) 563 мм (22.2 дюйма) 18.5 кг (8.4 lb), включая все кассеты

[К началу]

## Дополнительные модули памяти

Тип DRAM: | Synchronous Dynamic RAM Dual In-line memory module (Модуль синхронной динамической памяти, с двухсторонним линейным расположением контактов) (SDRAM DIMM)
Объем памяти: | 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB или 512 MB
CAS-задержка | CL = 2
Тип: | 168-штырьковый, 64-разрядный, 3.3 В, с поддержкой SPD* Совместимый со стандартом PC 100
Размеры: | 134 x 36 мм с толщиной до 10 мм Высота менее 40 мм

| * SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, времени выборки и других характеристиках памяти, а также информацию производителя, которую может считывать материнская плата.

[К началу]

## Тонер-картриджи

Артикульный номер: | Yellow (Желтый): | S050088
Magenta (Пурпурный): | S050089
Cyan (Голубой): | S050090
Black (Черный): | S050091
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4, при 5% заполнении страницы) | Black (Черный): | До 8,500 изображений
Yellow (Желтый), Magenta (Пурпурный), Cyan (Голубой): | До 6,000 изображений

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного комплекта тонер-картриджей, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Фотокондуктор

Артикульный номер: | S051081
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4 или Letter) | 30,000 страниц при непрерывной печати При частом прогревании принтера или при печати на толстой бумаге, пленке, конвертах, этикетках или на других типах бумаги со специальным покрытием, ресурс фотокондуктора может уменьшаться.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного фотокондуктора, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок переноса изображения

Артикульный номер: | S053006
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4 или Letter) | 25,000 страниц при непрерывной печати При частом прогревании принтера или при печати на толстой бумаге, пленке, конвертах, этикетках или на других типах бумаги со специальным покрытием, ресурс блока переноса изображения может уменьшаться.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного блока переноса изображения, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

## Блок термозакрепления 120/220

Артикульный номер: | S053008/S053007 Артикульный номер может изменяться в зависимости от региона.
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 15 до 80% RH
Ресурс: (при печати на листе формата A4 или Letter, и односторонней печати) | 100,000 страниц при непрерывной печати При частом прогревании принтера или при печати на толстой бумаге, пленке, конвертах, этикетках или на других типах бумаги со специальным покрытием, ресурс блока термозакрепления может уменьшаться.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного блока термозакрепления, изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

Назад | Далее