Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Стандартная и дополнительная нижняя кассета

В этом разделе описано, как закладывать бумагу в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), в стандартную нижнюю кассету в кассету блока для бумаги большой вместимости. Если вы используете такие специальные носители, как EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON) или конверты, смотрите также Печать на специальных носителях.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) - это самый универсальный источник подачи бумаги, допускающий загрузку бумаги различных размеров и типов. Он также служит источником бумаги при ручной подаче бумаги. Смотрите раздел МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

| Откройте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), затем выдвиньте удлинитель МЦ-лотка в зависимости от размера носителя, который вы хотите загрузить.

| Заложите стопку бумаги печатной стороной вверх, затем отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги.

| Установите значения для параметров Paper Source (Источник бумаги) и Paper Size (Размер бумаги), в зависимости от используемого носителя, с помощью драйвера принтера или панели управления принтера.

| Примечание:

| Для печати на обратной стороне уже напечатанных листов используйте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток). Дополнительный блок двусторонней печати нельзя использовать для этих целей.

[К началу]

## Стандартная и дополнительная нижняя кассета

Процедуры загрузки бумаги для стандартной нижней кассеты и дополнительного блока для бумаги большой вместимости не различаются.

Кроме простой бумаги, вы также можете загружать в нижние кассеты специальные носители, такие как EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON).

| Примечание:

| Перед загрузкой бумаги в кассеты, определите размер бумаги с помощью соответствующих обозначений на упаковке.

| В Windows, вам необходимо выбрать дополнительный блок для бумаги большой вместимости на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка) в драйвере принтера, после того как установите его на принтер.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в стандартную нижнюю кассету или блок для бумаги большой вместимости. Ниже на иллюстрациях показана процедура загрузки бумаги в стандартную нижнюю кассету.

| Вытяните кассету из принтера до упора. Затем приподнимите кассету и вытащите ее.

| Отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги. Наклоните и переместите заднюю направляющую.

| Распушите стопку бумаги, чтобы устранить слипание листов, и постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги.

|  | Примечание:

|  | Если при печати на простой бумаге отпечатки выходят согнутыми или не укладываются в стопку, попробуйте перевернуть стопку и загрузить в кассету заново.

| Положите стопку в кассету, выравнивая ее по правому заднему углу кассеты. Бумага должна лежать под металлическим прижимом и обращена печатной стороной вверх.

|  | Примечание:

|  | Если вы заложите в кассету слишком много бумаги, то бумага может застрять в механизме подачи принтера.

|  | При загрузке бумаги формата A5, присоедините регулятор кассеты, как показано ниже.

| Отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги.

| Осторожно вставьте кассету для бумаги в принтер и задвиньте ее.

| Убедитесь, что установки параметра LC Type (Тип подаваемой бумаги) панели управления принтера соответствуют параметрам загруженной бумаги. Для получения дополнительной информации по использованию панели управления принтера, смотрите раздел Меню Tray (Лоток).

|  | Примечание:

|  | Если вы установили и загрузили бумагу в дополнительный блок для бумаги большой вместимости, выберите вместо значения LC1 Type, значение LC3 Type в соответствии с типом загруженной бумаги.

[К началу]

Назад | Далее