Как сделать / Установка дополнительного оборудования

# Блок для бумаги большой вместимости

> Установка блока для бумаги большой вместимости
> Удаление блока для бумаги большой вместимости

Вы можете увеличить количество загружаемой бумаги, установив дополнительный блок для бумаги большой вместимости (C12C813861). Он содержит две кассеты для бумаги, в каждой может находиться до 500 листов.

В следующей таблице перечислены типы и размеры бумаги, которую можно использовать для загрузки бумаги в блок для бумаги большой вместимости.

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, A5, B5 Letter (LT), Legal (LG), Government Legal (GLG) Executive (EXE), | До 500 листов в каждой кассете (Общая толщина: 58 мм максимум для одной кассеты) (Плотность: от 60 до 105 г/м2, от 16 до 28 lb)
EPSON Color Laser Paper | A4, Letter (LT) | До 500 листов в каждой кассете
EPSON Color Laser Coated Paper* | A4 | До 500 листов в каждой кассете

| * Этот носитель может быть загружен в принтер из этого источника, только если в драйвере принтера установлено значение Plain (Простая) для параметра Paper Type (Тип бумаги).

| Примечание:

| Закладывайте листы печатной поверхностью, обращенной вверх.

### Меры предосторожности

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед установкой этого дополнительного устройства:

- Блок для бумаги большой вместимости весит около 18.5 кг (8.4 lb), поэтому его должны переносить не менее двух человек.

- При установке этого устройства на принтер, убедитесь, что закрыты две защелки на передней части блока.

- Поскольку принтер весит около 34.5 кг (76 фунтов) с установленными расходными материалами, не рекомендуется поднимать и переносить его в одиночку. Принтер должны переносить два человека, подхватывая его в определенных местах, как показано ниже.

| Предупреждение:

| Если вы поднимаете принтер неправильно, вы рискуете уронить его и нанести себе травму.

## Установка блока для бумаги большой вместимости

Выполните следующие действия для установки блока для бумаги большой вместимости:

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

> * OFF (Выкл.)

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Осторожно выньте блок для бумаги большой вместимости из упаковки и положите его на пол.

|  | Примечание:

|  | Убедитесь, что в комплекте с блоком находятся четыре винта.

|  | Удалите из блока все упаковочные материалы.

|  | Держите упаковочные материалы в упаковке, если в будущем вы хотите снять блок для бумаги большой вместимости.

| Удалите из кассет все упаковочные материалы.

| Закройте два фиксатора колес блока.

|  | Предупреждение:

|  | При установке этого устройства на принтер, убедитесь, что закрыты фиксаторы колес блока. Иначе, блок может сместиться, что затруднит установку.

| Поднимите принтер над блоком для бумаги большой вместимости, как показано ниже.

|  | Предупреждение:

|  | Два человека должны поднять принтер, удерживая принтер руками, установить в необходимое положение.

| Выровняйте углы принтера так, чтобы они совпадали с углами блока, затем опустите принтер на кассетный блок таким образом, чтобы пять штырей в верхней части блока вошли в соответствующие отверстия в нижней части принтера.

| Вытащите стандартную нижнюю кассету из принтера.

| Закрепите спереди блок для бумаги большой вместимости с помощью двух винтов, как показано ниже.

| Снимите крышку с задней части стандартной нижней кассеты и закрепите блок для бумаги большой вместимости с помощью двух винтов. Затем, установите крышку.

| Вставьте стандартную нижнюю кассету в принтер.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

Чтобы проверить, что блок для бумаги большой вместимости установлен правильно, используйте меню панели управления принтера для печати тестовой страницы. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Печать тестовой страницы . Если блок отсутствует в списке установленных дополнительных устройств тестовой страницы, убедитесь, что подключены соединительные устройства.

| Примечание:

| При использовании Windows, если у вас не установлена утилита EPSON Status Monitor 3, вы можете выполнить настройку вручную из драйвера принтера. Нажмите кнопку Update the Printer Option Information Manually (Обновить информацию о дополнительном оборудовании вручную) на закладке Optional Settings (Дополнительная настройка), затем нажмите кнопку Settings (Настройка). Выберите пункт Large Capacity Paper Unit (Блок для бумаги большой вместимости) из списка Optional Paper Sources (Дополнительные источники бумаги) в диалоговом окне Optional Settings (Дополнительная настройка) и нажмите кнопку OK.

[К началу]

## Удаление блока для бумаги большой вместимости

Выполните следующие действия для удаления блока для бумаги большой вместимости:

| Выключите принтер и выньте сетевой кабель.

| Выдерните все интерфейсные кабели из интерфейсных разъемов.

| Закройте два фиксатора колес блока.

|  | Предупреждение:

|  | При установке этого устройства на принтер, убедитесь, что закрыты фиксаторы колес блока. Иначе, блок может сместиться, что затруднит установку.

| Вытащите стандартную нижнюю кассету из принтера.

| Удалите два винта соединяющие блок для бумаги большой вместимости и принтер.

| Предупреждение:

| При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Снимите крышку с задней части стандартной нижней кассеты и удалите два винта, крепящие блок. Затем, установите крышку.

| Предупреждение:

| При удалении других винтов и крышек, вы попадаете в зону высокого напряжения.

| Вставьте стандартную нижнюю кассету в принтер.

| Осторожно снимите принтер с блока и поставьте его на плоскую ровную поверхность. Принтер должны поднимать не менее двух человек

| Упакуйте блок для бумаги большой вместимости в оригинальную упаковку.

| Подсоедините все интерфейсные кабели и сетевой кабель.

| Подключите сетевой кабель принтера к электросети.

| Включите принтер.

[К началу]

Назад | Далее