Как сделать / Использование вашего принтера в сети

# Принтер общего доступа

В этом разделе описывается, как открыть принтер для общего доступа в стандартной сети Windows.

Компьютеры в сети могут совместно использовать принтер, который подсоединен непосредственно к одному из них. Компьютер, подсоединенный к принтеру напрямую, является сервером печати, а остальные компьютеры являются клиентами и им необходимы соответствующие права доступа для использования принтера. Клиенты получают доступ к принтеру только через сервер печати.

В зависимости от версии операционной системы Windows и вашим правами доступа к сетевому принтеру, выполните соответствующую настройку сервера печати и клиентов.

##### Настройка сервера печати

- Для Windows Me/98/95, смотрите Настройка вашего принтера для общего доступа

- Для Windows XP/2000/NT 4.0, смотрите Использование дополнительного драйвера

##### Настройка клиентов

- Для Windows Me/98/95, смотрите Для Windows Me/98/95

- Для Windows XP/2000, смотрите Для Windows XP/2000

- Для Windows NT 4.0, смотрите Для Windows NT 4.0

| Примечание:

| При использовании принтера общего доступа, обязательно установите EPSON Status Monitor 3, чтобы сервер печати мог контролировать состояние принтера. Смотрите Настройка контролируемых параметров.

| Сервер печати и клиенты должны быть предварительно установлены в одной и той же сети и находится под единым административным управлением.

| Примеры на следующих страницах могут различаться в зависимости от версии Windows.

[К началу]

Назад | Далее