Как сделать / Замена расходных материалов

# Сообщения о необходимости замены

Когда вы увидите следующие сообщения на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные материалы. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать какое-то время, однако фирма EPSON рекомендует замену на раннем этапе, чтобы сохранить высокое качество печати и продлить срок службы вашего принтера.

Сообщение ЖК-панели | Описание
XXXX* Toner Low (Мало тонера) | Осталось мало тонера в тонер-картридже.
Worn Photoconductor (Изношен фотокондуктор) | Заканчивается срок службы фотокондуктора.
Worn Fuser (Изношен блок термозакрепления) | Заканчивается срок службы блока термозакрепления.
Worn Transfer Unit (Изношен блок переноса изображения) | Заканчивается срок службы блока переноса изображения.

| * Буквы C, M, Y и/или K обозначают цвет тонера в картриджах. Например, сообщение Y Toner Low (Мало тонера Y) означает, что в желтом тонер-картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

| Не меняйте тонер-картридж, когда появляется сообщение XXXX Toner Low (Мало тонера ХХХХ). Тонер, оставшийся в тонер- картридже, может просыпаться, если вы извлечете его для замены. Заменяйте картридж, только когда появляется сообщение XXXX Toner Out (Закончился тонер ХХХХ).

| Если вы меняете тонер-картридж до появления сообщения XXXX Toner Out (Закончился тонер ХХХХ), он не будет опознан как новый тонер-картридж и предупреждение XXXX Toner Low (Мало тонера ХХХХ) может не сброситься.

| Чтобы сбросить эти сообщения, используйте команду Clear Warning (Сбросить сообщение) в меню Reset (Сбросить).

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных материалов, а расходный материалы полностью выработает свой ресурс, принтер прекратит печать и отобразит на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не замените расходные материалы.

Сообщение ЖК-панели | Описание
XXXX* Toner Out (Закончился тонер ХХХХ) | В указанном тонер-картридже закончился тонер.
Replace Photocondctr (Замените фотокондуктор) | Печать приостановлена, чтобы избежать повреждения механизма.
Replace TransferUnit (Замените блок переноса изображения) | Закончился срок службы блока переноса изображения.

| * Буквы C, M, Y и/или K обозначают цвет тонера в картриджах. Например, сообщение Y Toner Low (Мало тонера Y) означает, что в желтом тонер-картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

| Сообщения появляются для каждого расходного материала по очереди. После замены какого-то расходного материала, проверьте ЖК-панель, нет ли на ней сообщения о замене других расходных материалов.

[К началу]

Назад | Далее