Как сделать / Работа с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Стандартная нижняя кассета
> Блок для бумаги большой вместимости
> Выбор источника бумаги

В этом разделе описаны источники подачи бумаги и типы бумаги, которые вы можете использовать. В этом разделе также описывается как выбрать источник бумаги и как загружать бумагу вручную.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, A5, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Government Legal (GLG), Legal (LGL), Government Letter (GLT), F4 Пользовательский размер бумаги: 88.9 x 139.7 мм минимум 215.9 x 355.6 мм максимум | До 100 листов (Общая толщина пачки: менее 10 мм)
Конверты | Monarch (MON), C10, DL, C5, C6, IB5 | Общая толщина пачки до 10 мм
Этикетки | A4, Letter (LT) | Общая толщина пачки до 10 мм
Толстая бумага Плотность: от 106 до 159 г/м2 | 88.9 x 139.7 мм минимум 215.9 x 457.2 мм максимум | Общая толщина пачки до 10 мм
Бумага повышенной плотности Плотность: от 160 до 216 г/м2 | 88.9 x 139.7 мм минимум 215.9 x 457.2 мм максимум | Общая толщина пачки до 10 мм
EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4, Letter (LT) | До 100 листов (Общая толщина: менее 10 мм)
EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4 | До 100 листов
EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4, Letter (LT) | До 75 листов

[К началу]

## Стандартная нижняя кассета

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, A5, B5, Executive (EXE), Letter (LT), Legal (LGL) Government Legal (GLG), | До 500 листов (Общая толщина: менее 58 мм)
EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4, Letter (LT) | До 500 листов
EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4 | До 500 листов

[К началу]

## Блок для бумаги большой вместимости

Этот блок имеет две кассеты для бумаги. В каждую может быть загружена бумага следующих размеров:

Тип бумаги | Размер бумаги | Вместимость
Простая бумага | A4, A5, B5, Letter (LT), Executive (EXE), Legal (LGL) Government Legal (GLG), | До 500 листов в каждой кассете (Общая толщина: менее 58 мм)
EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4, Letter (LT) | До 500 листов в каждой кассете
EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON) | A4 | До 500 листов

[К началу]

## Выбор источника бумаги

Вы можете вручную выбрать источник бумаги или указать принтеру автоматически выбирать источник бумаги.

### Выбор вручную

Вы можете использовать драйвер принтера или панель управления принтера для выбора источника бумаги.

- Выбор с помощью драйвера принтера

> Для Windows, откройте диалоговое окно драйвера принтера, откройте закладку Basic Settings (Основные настройки) и выберите источник бумаги, который вы хотите использовать, из меню Paper Source (Источник бумаги). Затем нажмите на кнопку OK.

> Для Macintosh, откройте драйвер принтера, откройте диалоговое окно Basic Settings (Основные настройки) и выберите источник бумаги, который вы хотите использовать, из меню Paper Source (Источник бумаги). Затем нажмите на кнопку OK.

- Выбор с помощью панели управления принтера

> Войдите в Setup Menu (Меню установки) и выберите Paper Source (Источник бумаги), который вы хотите использовать.

### Автоматический выбор

Если в драйвере принтера включена опция Auto Selection (Автоматический выбор) или выбран пункт Auto (Авто) меню панели управления принтера, будет использован тот источник бумаги, который содержит бумагу, соответствующую установке размера страницы.

Когда в выбранном источнике бумаги нет бумаги, принтер будет искать источник с бумагой того же размера в следующем порядке:

#### Стандартная конфигурация:

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
Lower Cassette 1 (стандартная нижняя кассета)

| Примечание:

| Если вы установите размер бумаги или выберите источник бумаги из вашего приложения, эти установки могут иметь приоритет перед установками драйвера принтера.

| Когда вы выбираете конверт в качестве параметра Paper Size (Размер бумаги), то бумагу можно будет подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) независимо от установки параметра Paper Source (Источник бумаги).

| Вы можете изменить очередность МЦ-лотка (Многоцелевого лотка), используя режим MP Mode (Режим MP)в меню Setup Menu (Меню установки). Для получения более детальной информации, смотрите Setup Menu (Меню установки).

#### С установленным дополнительным блоком для бумаги большой вместимости:

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
Lower Cassette 1 (стандартная нижняя кассета)
Lower Cassette 2 (дополнительная нижняя кассета)
Lower Cassette 3 (дополнительная нижняя кассета)

| Примечание:

| Если вы установите размер бумаги или выберите источник бумаги из вашего приложения, эти установки могут иметь приоритет перед установками драйвера принтера.

| Когда вы выбираете конверт в качестве параметра Paper Size (Размер бумаги), то бумагу можно будет подавать только из МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) независимо от установки параметра Paper Source (Источник бумаги).

| Вы можете изменить очередность МЦ-лотка (Многоцелевого лотка), используя режим MP Mode (Режим MP)в меню Setup Menu (Меню установки). Для получения более детальной информации, смотрите Setup Menu (Меню установки).

### Ручная подача бумаги

Ручная подача бумаги похожа на обычную подачу бумаги, исключая того, что вам необходимо нажать на кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для печати остальных страниц, после того как будет напечатана первая страница. Это поможет вам проверить качество печати первой страницы.

Для ручной подачи бумаги выполните следующие действия.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера, используя один из нижеперечисленных способов:

> - Для доступа к драйверу принтера из вашего приложения выберите пункт Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) из меню File (Файл). Возможно, вам придется нажать кнопку Setup (Установка), Options (Опции), Properties (Свойства) или комбинацию этих кнопок.

> - Для доступа к драйверу принтера из Windows Me, 98, 95, XP, 2000, или NT 4.0, нажмите кнопку Start (Пуск), откройте меню Settings (Настройка) и выберите пункт Printers (Принтеры). Затем, правой кнопкой мыши нажмите на иконке EPSON AL-C4000 Advanced и выберите пункт Properties (Свойства) (для Windows Me, 98 или 95), Printing Preferences (Настройка печати) (для Windows XP или 2000) или Document Defaults (для Windows NT 4.0).

> - Для доступа к драйверу принтера из операционной системы Macintosh, выберите пункт Print (Печать) из меню File (Файл) в любом приложении или выберите пункт Chooser из меню Apple и нажмите на иконке AL-C4000.

| Для Windows, откройте закладку Basic Settings (Основные настройки) и включите опцию Manual Feed (Ручная подача). Для Macintosh, включите опцию Manual Feed (Ручная подача) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки).

| Выберите необходимый размер бумаги из меню Paper Size (Размер бумаги).

| Если бумага выбранного размера уже загружена, переходите к следующему шагу. В противном случае, удалите любую бумаги, оставшуюся в податчике. Загрузите лист или стопку листов выбранного размера, печатной стороной вверх. Выровняйте направляющие бумаги, по размерам загруженной бумаги.

|  | Примечание:

|  | Загружайте бумагу в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) печатной стороной вниз, а в стандартную или дополнительную нижнюю кассету, печатной стороной вверх.

| Напечатайте документ из вашего приложения. На экране жидкокристаллического дисплея появится надпись Manual Feed и выбранный размер бумаги.

| Нажмите кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) для печати. Бумага загрузится, и принтер начнет печатать.

[К началу]

Назад | Далее