Как сделать / Работа с бумагой

# Печать на специальных носителях

> EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)
> EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)
> EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)
> Конверты
> Этикетки
> Толстая бумага
> Бумага повышенной плотности
> Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете печатать на различной специальной бумаге, например на EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON), EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON), EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON), толстой бумаге, конвертах и этикетках.

| Примечание:

| Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги для получения высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## EPSON Color Laser Paper (Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON)

Для подачи EPSON Color Laser Paper вы можете использовать следующие источники бумаги:

МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (до 100 листов)
Стандартная нижняя кассета (до 500 листов)
Дополнительный блок для бумаги большой вместимости (до 500 листов в каждой кассете)

[К началу]

## EPSON Color Laser Coated Paper (Бумага со специальным покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON)

Использование EPSON Color Laser Coated Paper позволяет получать отпечатки с блестящей поверхностью. Значение параметра Paper Type (Тип бумаги) при использовании EPSON Color Laser Coated Paper различается в зависимости от источника бумаги, как описано ниже.

Источник бумаги | Установки параметра Paper type (Тип бумаги)
МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) | Plain (Простая) или Coated (С покрытием)
Стандартная нижняя кассета | Plain (Простая)
Дополнительный блок для бумаги большой вместимости | Plain (Простая)

Для оптимальной печати на этом носителе, загружайте его с помощью МЦ-лотка (Многоцелевого лотка) и выберите значение Coated (С покрытием) для параметра Paper type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

При установленном значении Coated (С покрытием) , качество отпечатков может быть выше, чем при установленном значении Plain (Простая).

| Примечание:

| Coated (С покрытием) появляется в списке Paper Type (Тип бумаги), при включенной опции Add Coated to the Paper Type settings (Добавить значение Coated для параметра Paper Type) в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка). Для получения доступа к этому диалоговому окну из драйвера принтера в Windows, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) на закладке Optional Settings (Дополнительная настрока). Для Macintosh, нажмите кнопку Extended Settings (Расширенная настройка) в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки).

| Для печати на EPSON Color Laser Coated Paper с использованием блока двусторонней печати, выберите пункт Plain (Простая).

[К началу]

## EPSON Color Laser Transparencies (Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON)

EPSON рекомендует использовать EPSON Color Laser Transparencies при проведении презентаций или в других подобных случаях.

| Примечание:

| Двусторонняя печать не доступна при использовании прозрачных пленок.

Прозрачные пленки могут быть загружены только в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм). При использовании прозрачных пленок, вам необходимо выполнить соответствующие настройки бумаги, как показано ниже:

- В драйвере принтера выполните установки на закладке Basic Settings (Основные настройки) (для Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки) (для Macintosh), как описано ниже.

Paper Size (Размер бумаги): | A4 или Letter
Paper Source (Источник бумаги): | MP tray (Многоцелевой лоток)
Paper Type (Тип бумаги): | Transparency (Прозрачная пленка)

- Вы также можете выполнить эти установки с помощью меню Tray (Лоток) панели управления принтера.

MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги): | A4 или LT
MP tray Type (Тип подаваемой бумаги): | Trnsprncy

При использовании этого носителя помните следующее:

- Держите листы за края, иначе жир с ваших пальцев будет перенесен на печатную поверхность и качество отпечатка ухудшится. На печатной поверхности находится логотип EPSON.

- Когда вы загружаете прозрачные пленки в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), вставляйте их узкой кромкой листа вперед и печатной поверхностью вверх.

> Если пленка загружена неправильно, на жидкокристаллическом дисплее появится сообщение Check Transparency (Проверьте пленку). Выньте пленку из МЦ-лотка и удалите застрявшую пленку из МЦ-лотка. Откройте и закройте крышку A, чтобы удалить сообщение на жидкокристаллическом дисплее, затем перезагрузите пленку. Принтер возобновит печать с последней напечатанной страницы.

- При использовании прозрачной пленки, загрузите ее в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) и установите для параметра Paper Type (Тип бумаги) значение Transparency (Прозрачная пленка) в драйвере принтера.

- Если в драйвере принтера для параметра Paper Type (Тип бумаги) установлено значение Transparency (Прозрачная пленка), не загружайте любые другие типы носителей, кроме пленки.

| Предостережение:

| Свежеотпечатанные листы могут быть горячими.

[К началу]

## Конверты

Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Напечатайте текст на одном или двух конвертах для проверки качества печати.

| Предостережение:

| Используйте конверты без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров). Пластик у большинства конвертов с адресным окном будет оплавляться при соприкосновении с горячим термозакрепителем тонера.

| Примечание:

| При печати на конвертах двусторонняя печать недоступна.

| В зависимости от качества конвертов, условиях окружающей среды при печати или от процедуры печати, конверты могут быть замятыми. Сделайте пробный отпечаток при печати на большом количестве конвертов.

Конверты могут быть загружены только в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм). При использовании конвертов, вам необходимо выполнить соответствующие настройки бумаги, как показано ниже:

- В драйвере принтера выполните установки на закладке Basic Settings (Основные настройки) (для Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки) (для Macintosh), как описано ниже:

Paper Size (Размер бумаги): | MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Paper Source (Источник бумаги): | MP tray (Многоцелевой лоток)
Paper Type (Тип бумаги): | Thick (Толстая)

- Вы также можете выполнить эти установки с помощью меню Tray (Лоток) и меню Setup (Настройка) панели управления принтера.

MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) (в меню Tray (Лоток)): | MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Paper Type (Тип бумаги) (в меню Setup (Настройка)): | Thick (Толстая)

При использовании этого носителя помните следующее:

- Загружайте конверты узкой стороной вперед и печатной поверхностью вниз, как показано ниже.

[К началу]

## Этикетки

Вы можете загрузить более чем один лист с наклейками в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) одновременно. Однако, некоторые листы с наклейками, вам придется загружать вручную по одному листу.

| Примечание:

| При печати на этикетках двусторонняя печать недоступна.

| В зависимости от качества этикеток, условиях окружающей среды при печати или от процедуры печати, этикетки могут быть замятыми. Сделайте пробный отпечаток при печати на большом количестве конвертов.

Этикетки могут быть загружены только в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм). При использовании этикеток, вам необходимо выполнить соответствующие настройки бумаги, как показано ниже:

- В драйвере принтера выполните установки на закладке Basic Settings (Основные настройки) (для Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки) (для Macintosh), как описано ниже:

Paper Size (Размер бумаги): | (Выберите соответствующий размер)
Paper Source (Источник бумаги): | MP tray (Многоцелевой лоток)
Paper Type (Тип бумаги): | Labels (Этикетки)

- Вы также можете выполнить эти установки с помощью меню Tray (Лоток) и меню Setup (Настройка) панели управления принтера.

MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) (в меню Tray (Лоток)): | (Выберите соответствующий размер)
Paper Type (Тип бумаги) (в меню Setup (Настройка)): | Labels (Этикетки)
Paper Type (Тип бумаги) (в меню Setup (Настройка)): | Thick (Толстая)*
| * При использовании этикеток повышенной толщины, для параметра Paper Type (Тип бумаги) установите значение ExtraThk.

| Примечание:

| Вы должны использовать только этикетки, предназначенные для печати на лазерных принтерах или копировальных аппаратах.

| Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, у которых лист подложки закрывается полностью, без пробелов между соседними этикетками.

| Чтобы проверить лист этикеток на вытекание клея, прижмите к нему сверху лист простой бумаги. Если листы слипнутся, не используйте эти этикетки для печати на вашем принтере.

[К началу]

## Толстая бумага

Толстая бумага может быть загружена только в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм).

При использовании толстой бумаги, вам необходимо выполнить соответствующие настройки бумаги, как показано ниже:

- В драйвере принтера выполните установки на закладке Basic Settings (Основные настройки) (для Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки) (для Macintosh), как описано ниже:

Paper Size (Размер бумаги): | (Выберите соответствующий размер)
Paper Source (Источник бумаги): | MP tray (Многоцелевой лоток)
Paper Type (Тип бумаги): | Thick (Толстая)

- Вы также можете выполнить эти установки с помощью меню Tray (Лоток) и меню Setup (Настройка) панели управления принтера.

MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) (в меню Tray (Лоток)): | (Выберите соответствующий размер)
Paper Type (Тип бумаги) (в меню Setup (Настройка)): | Thick (Толстая)

| Примечание:

| При использовании толстой бумаги, вы не сможете использовать функцию автоматической двусторонней печати. Если вы хотите печатать с двух сторон листа на толстой бумаге, на панели управления принтера, для параметра Page side (Сторона страницы) в меню Setup (Настройка) установите значение Back (Обратная) или Front (Лицевая), затем печатайте, переворачивая бумагу вручную.

[К началу]

## Бумага повышенной плотности

Бумага повышенной плотности может быть загружена только в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток) (толщина пачки до 10 мм). При использовании бумаги повышенной плотности, вам необходимо выполнить соответствующие настройки бумаги, как показано ниже:

- В драйвере принтера выполните установки на закладке Basic Settings (Основные настройки) (для Windows) или в диалоговом окне Basic Settings (Основные настройки) (для Macintosh), как описано ниже:

Paper Size (Размер бумаги): | (Выберите соответствующий размер)
Paper Source (Источник бумаги): | MP tray (Многоцелевой лоток)
Paper Type (Тип бумаги): | ExtraThk (Бумага повышенной плотности)

- Вы также можете выполнить эти установки с помощью меню Tray (Лоток) и меню Setup (Настройка) панели управления принтера.

MP Tray Size (Размер подаваемой бумаги) (в меню Tray (Лоток)): | (Выберите соответствующий размер)
Paper Type (Тип бумаги) (в меню Setup (Настройка)): | ExtraThk (Бумага повышенной плотности)

| Примечание:

| При использовании бумаги повышенной плотности, вы не сможете использовать функцию автоматической двусторонней печати. Если вы хотите печатать с двух сторон листа на бумаге повышенной плотности, на панели управления принтера, для параметра Page side (Сторона страницы) в меню Setup (Настройка) установите значение Back (Обратная) или Front (Лицевая), затем печатайте, переворачивая бумагу вручную.

[К началу]

## Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете загружать бумагу нестандартных размеров в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток), если размеры и плотность этой бумаги соответствуют спецификациям описанным ниже:

Простая бумага | от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм (от 35 x 55 дюймов до 85 x 140 дюймов) (Плотность: от 60 до 105 г/м2)
Толстая бумага | от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм (от 35 x 55 дюймов до 85 x 140 дюймов) (Плотность: от 106 до 159 г/м2)
Бумага повышенной плотности | от 88.9 x 139.7 мм до 215.9 x 355.6 мм (от 35 x 55 дюймов до 85 x 140 дюймов) (Плотность: от 160 до 216 г/м2)

- Для Windows, откройте диалоговое окно драйвера принтера, затем выберите пункт User-Defined Size (Пользовательский размер) из списка Paper Size (Размер бумаги) в меню Basic Settings (Основные настройки). В диалоговом окне User Defined Paper Size (Установка пользовательского размера бумаги), установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги). Затем нажмите кнопку OK и ваш размер бумаги будет сохранен.

- Для Macintosh, откройте диалоговое окно драйвера принтера, нажмите кнопку Custom Size (Пользовательский размер) в диалоговом окне Paper Setting (Настройка бумаге). Затем нажмите кнопку New (Новый), и установите параметры Paper Width (Ширина бумаги), Paper Length (Длина бумаги) и Margin (Поля). Затем введите имя установки и нажмите кнопку OK , чтобы сохранить установленный размер.

- Если вы не можете использовать драйвер принтера, как описано выше, установите значение CTM (Пользовательский) для параметра Page Size (Размер страницы) в меню Printing Menu (Меню печати) панели управления принтера.

[К началу]

Назад | Далее